鄯善县人民医院2024年定做冬季门帘项目采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | PU棉门帘 | 门帘材质：1.外皮:两层优质PU皮，需要提供门帘材质相关检测报告，增加门帘整体强度，防止纤维毡脱落.2.内部两层无纺环保白棉毡，每平方米600克，双层1200克，厚度不得小于3cm，门帘耐磨，防刮，防冻，耐腐蚀。3.门帘的下部需要配备2kg 的配重沙袋，材质主要为沙袋，装进门帘内部保证外部无缝美观好看。4.门帘中部设透视窗，尺寸为60cm\*40cm，边框为黑色塑料中间是抗冻透明软板。5.防水防冻门帘的安装须符合冬季门帘保温的安装标准，6.门帘挂孔需开设在离上部边缘5cm的位置；7.颜色:定制色为银灰色。8.质保期为2年，质保期内如门帘自然损坏免费维修或跟换，如人为损坏看情形收取相关成本费用.9合理竞价，诚信经营，违反市场价格规律，抄底价，谋取中标，或以没有看清竞价文件，将不符合要求的产品参与报价导致恶意中标视为恶意报价，一律按无效标处理. | 168条，见附件明细 |
| 2 | PU门帘专用支架 | 1、立体架子主体为不锈钢架子，45mm\*45mm不锈钢方管，壁厚1.5mm。  2、立体架子顶部加盖板，材质壁厚1.5mm。  3、立体架子，配套专用支撑架，材质采用45mm\*45mm不锈钢方管，壁厚1.5mm。  4.立体架子制作成冬，夏双用挂架，满足甲方要求 |  |
| 3 | PU门帘专用轨道 | 棉门帘配有铝合金龙骨架子，门帘配有专用滑轨，螺杆。 |  |
| 4 | 防冻透明窗 | 门帘中部设透视窗，门帘窗户安装在人均身高的位置，要确保防冻门帘两边都能清楚的看见以防两侧人员相撞。尺寸为60cm\*40cm，边框为黑色塑料中间是抗冻透明软板。1.材质: ABS塑料，2.固定: 窗框螺丝固定不低于18个，3.特性: 有韧性，对折不断裂，可拆换；防水防冻门帘的安装须符合冬季门帘保温的安装标准。 |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  | 总计：75000元 |  |