**药品追溯采集器设备参数**

**1、分辨率：≥230万像素背照式高感CMOS**

2、传感器：CMOS,Global Shutter

3、扫描头：工业级扫描头

4 、帧 率：≥108fps

5、扫描头高度：高度可调

6、扫码数量：≥100个码/秒

7、扫码补光：8颗白色LED 照明灯，支持无光源扫码。

8、瞄准光：2颗红色圆点激光瞄准。

8、扫码提示：扫码成功后独立扬声器提示。

9、条码去重：支持条码去重功能，防止重复录入，去重时间可调整。

10、扫码时间：≤0.3S

11、数据传输：USB2.0, 即查即用，免驱动，免安装软件。

12、支持操作系统：Windows XP-Windows11/Android/Linux

13、主处理器：≥内置高性能多核解码芯片4核×1.6GHz Cortex-A53

14、协处理器：≥800MHz Cortex-M7

15、机器学习视觉处理器：≥2.3TOPSNPU

16、参数设置：软件、扫码(快捷、便捷)

17 、功耗：≤15W

18、供电方式：24V 电源适配器

20、触发模式：自感应(支持任意高度扫码)、连续扫描、光电感应



19 、最小分辨率：≤0.08mm

20 、防护等级≥IP65

21、整机尺寸：≤220mmx300mmx540mm(支架)

22、SDK开发包：可提供标准扫码sdk

23、生产厂家取得SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY 证书

24 、生产厂家取得Certificate of Conformity for RoHS证书

25、任何以没有看清竞价文件或不符合竞价询价要求的产品参与报价

的供应商均视为恶意报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中 标后，又不能按照招标人要求提供合格产品的，一律按无效投标处理 并记录在案，以后不再选取并上报监管部门严肃处理。

26、针对本项目提供原厂销售授权文件及二年质保售后文件，文件中须包含本项目名称及项目编号并加盖生产厂家公章。