**旁流C02监测模块技术参数**

1. 旁流C02监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人；
2. 旁流采样率：≤50ml/min,
3. 旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动滤水管，
4. 旁流呼末测量范围：0~150mmHg,awRR测量范围：0~150 rpm
5. 支持与同品牌C系列插件式监护仪热拔插使用。
6. 能匹配科曼C100型号