**降温治疗设备技术参数**

**1、釆用半导体制冷技术，降温快，控温精确，使用寿命长。**

**2、全电脑控制，中文菜单提示，具备圆头盔平底座，一 键即开机工作。**

3、 液晶屏显示（带背光），方便夜间使用。

4、 釆用低噪音水泵和风机，保证主机能长期连续工作。

**5、具有自动开启降温功能（开机设温0.0°C）及断电自动恢复功能。**

6、 当主机达到控温范围，恒温工作时，电源功率≦60W。

7、 头盔制冷温度为：-7.0°C~10.0°C,控温波动范围±1.5°C

8、 具有缺水、过热、故障报警提示功能。

9、 电源：AC 220V±22V； 50Hz±lHz,整机功率：＜300VA,噪声：＜50dB。

10、工作方式：长期连续