**DSJ-HIKN1A1 (国内标配)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| *  2K高清录像，拍照像素高达4000万； |
| *  支持红外夜视功能，在光线较暗场景下，也能认清画面中人物的面部特征； |
| *  具备通过4G/5G无线通信方式传输视频至中心视频平台功能； |
| *  国产定位模块，并将位置信息实时上传指挥中心； |
| *  三防IP68设计（防水、防尘、防摔），支持全天候野外作业； |
| *  内置大容量电池，工作时间更长； |
| *  更换电池不断电，更换电池时可持续录像3分钟； |
| *  支持车牌识别，支持关键字语音识别； |
| *  支持群组对讲，对讲声音播放时30厘米处分贝最高可达85db； |
| *  支持外接USB相机 |

*\*海康威视执法记录仪产品是专为公安、交警、城管、工商等执法部门业开发的高度集成设备，该产品能够公正、客观的还原执法现场实景，保证执法人员的正当权益。设备支持数码照相、录像、录音、本地存储、红外夜视、中心集中管理等功能，体积小、重量轻、携带方便、单手一键式操作，是现场执法的好帮手。*

|  |
| --- |
| * **规格参数** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **型号** | | **DSJ-HIKN1A1**/QX/5G | | **摄像机** | 传感器类型 | 1/3" CMOS | | **屏幕** | 屏幕尺寸 | 2.4英寸TFT LCD | | 分辨率 | 240\*320 | | 是否支持触摸 | 电容屏 | | **图像** | 快门 | 电子快门 | | 日夜切换模式 | 自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换（3米看清人脸） | | **视频** | 码流类型 | 主码流,子码流 | | 视频压缩标准 | H.264,H.265 | | 码率控制 | 定码率,变码率 | | 录像分辨率 | 视频分辨率最高为2K/25FPS，1080P/25FPS、1280×720、720x576可选 | | 图片分辨率 | 5M,16M,30M,40M | | 图片格式 | JPEG | | **音频** | 音频采样率 | 16 kHz | | 音频压缩标准 | G.722.1,PCM | | 音频压缩码率 | 8K,16K | | **网络和连接** | 拨号 | 支持4G/5G全网通 NR-FDD：n1、n28 NR-TDD：n41、n78、n79 LTE-FDD：B1、B3、B5、B8 LTE-TDD：B38、B39、B40、B41 WCDMA：B1、B5、B8 | | Wi-Fi工作模式 | AP,STATION | | Wi-Fi频率范围 | 2.412-2.472 GHz | | 定位 | 北斗 | | 蓝牙 | 5.1 | | 接口协议 | Ehome2.0,海康SDK,GB28181 | | **一般规范** | CPU | 8核64位处理器 | | 操作系统 | DSJ-HIKN1A1(C)(国内标配)(样机):Android 9.0 DSJ-HIKN1A1(国内标配):Android11.0 | | 内存 | 4GB | | 激光定位 | 不支持（可选配） | | 指示灯 | 充电指示灯,工作指示灯 | | 震动 | 不支持 | | 按键 | 侧边实体键：开关机、拍照、录像、录音、SOS、PTT | | 产品重量 | 约195g（不含背夹） | | 产品尺寸 | 92.8mm×59.7mm×28.5mm | | 供电方式 | 电池供电 | | 工作温度 | 适用于-20℃至55℃ | | 工作湿度 | 湿度小于90% | | **补光** | 红外 | 支持 | | 白光灯 | 支持 | | **存储** | 内置存储容量 | 64GB | | **外设接口** | 充电接口 | Type-C | | 扬声器 | 支持 | | MIC | 双麦克 | | SIM卡槽 | Nano SIM | | **电池** | 电池可拆卸 | 支持 | | 电池容量 | 3200mAh | | 录像续航时间 | 1080P录像不低于13小时；720P录像不低于15小时 | |