|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规格/型号** | **数量** | **参数** | **用途** | **备注** |
| 1 | 水残渣中总α监测标准物质 |  | 1个 | 比活度：10.4Bq/g | 水中α检测 |  |
| 2 | 水残渣中总β监测标准物质 |  | 1个 | 比活度：15.7Bq/g | 水中β检测 |  |
| 3 | 数显恒温电沙浴 |  | 1台 | 尺寸：≥400\*280\*100， 温控范围：室温-300℃ | 水中α、β检测 |  |
| 4 | 红外干燥箱 |  | 1台 | 尺寸：≥350\*400\*250 温控范围：室温-200℃ | 水中α、β检测 |  |
| 5 | 干燥皿 |  | 10个 | 口内径120mm | 水中α、β检测 |  |
| 6 | 不锈钢勺子 |  | 10个 |  | 水中α、β检测 |  |
| 7 | 真空透明干燥器 |  | 2个 | 口内径400mm，附瓷板 | 水中α、β检测 |  |
| 8 | 烧杯 |  | 10个 | 5000ml | 水中α、β检测 |  |

水中α、β检测相关辅助设备、试剂耗材采购