**药品追溯码高拍仪**

药品追溯码高拍仪，是针对药品生产/流通企业、医院、药店等药品追溯领域进行多码批量、快速扫描应用而设计，采用工业级扫描技术，内嵌先进解码算法与图像识别系统，能够一次性高效扫描多达50个药品盒；能够精确识别包括药品追溯码、电子监管码、医疗器械UDI码以及一维和二维码在内的多种编码，可有效提高药品追溯码采集工作效率、减轻人员采集工作量、避免人为疏漏，助力医疗机构高效落实药品追溯码采集工作。可广泛应用于：药房拣药、进出库登记、制药生产线、药品检测等药品追溯环节。

具体参数如下：

操作系统 Android 12.0

显示屏接口 10.1英寸，800\*1280，全视角，IPS高清屏

触摸屏接口 支持多点触控，工业级电容屏，支持带手套触摸

工业相机 800万全彩相机，视野范围460mm\*350mm，景深600mm

读码速度 ≥60件/分钟

条码类型 一维码：Code39、Code93、Code128、CodeBar、EAN、ITF25

二维码：QR、DM等

补光灯 3W\*4 LED光源，亮度可调

提示灯 共3个，正面屏幕下方\*1，顶部两侧\*2，支持白、红、绿三色

喇叭 5W\*2，双喇叭

数据接口 Type-C

电源接口 DC电源口，12V 3A

输入输出接口:

USB接口：Type-A\*3，USB 2.0\*2，USB 3.0\*1

RJ45网口：1000M有线网络

HDMI接口\*1

OTG接口:支持

内部扩展 支持Micro SD卡扩展，最大扩展容量256GB

工作温度 0℃~50℃

存储温度 -20℃~70℃

工作湿度 20%~80%RH 无凝结

通讯传输

WLAN功能 蓝牙Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac（2.4G+5G双频Wi-Fi）

蓝牙 Bluetooth 4.2

GPS GPS/AGPS/北斗/GLONASS/伽利略

尺寸（L\*W\*H） 450mm\*300mm\*300mm 重量不超过10Kg