**西部矿区政府专职消防站配套基础设施设备采购项目--办公设施采购**

**竞价文件**

1. **商务要求：**

**（一）申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的、在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务审计报告或财务报表（应包括资产负债表、现金流量表、利润表），成立不足一年的无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供竞价截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供供应商近三年（2022年1月1日-至今）的类似业绩，须提供业绩合同）（加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）

（6）凡拟参加本次竞价项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次竞价活动。

（7）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一竞价项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（8）供应商资质要求：供应商必须具有国家颁发的有效的营业执照，提供针对此项目的售后服务承诺函；提供国家质量技术监督部门出具的货物检测证明；提供中国环境节能标志产品认证资质。

（9）投标人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品。投标人应当选用的货物材料及质量均符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。

（10）本项目不接受联合体进行竞价。

**（二）报价要求：一次报价。**本项目为交钥匙工程，不再支付任何额外费用。报价时上传报价详细清单并加盖公章。

**1、交货期：**中标后3个工作日签订合同，签订合同后15天内完成供货调试。

2、**货款支付：**签订合同时，甲乙双方协商约定。

3、**违约责任：**供应商中标后3个日历日内提供所有竞价材料纸质版（原件及加盖公章的复印件一份）及电子版递交至采购人（巴里坤县三塘湖工业园区管理委员会）并必须全部完成合同签订。供应商存在不按参数要求报价、低价低质恶性竞争、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将根据《在线询价、反向竞价违约处理规则》，依法依规提请政采云平台进行处罚，并记入政府采购诚信档案。商品性能及功能如不能达到采购要求的，视为虚假响应采购要求，将列入虚假响应采购要求，将列入政府采购黑名单。中标人因自身原因弃标的或者未能在指定时间内完成供货和验收（视为投标商自愿放弃），需赔付我单位合同总金额30%的违约金。

**4、报价明细要求**：★响应文件明细报价表内容中必须提供投标货物名称、品牌、规格、单价、详细参数、数量、报价等，如不提供将按照无效响应的方式进行处理。

5、有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按竞价人要求提供合格产品者，将作无效标处理。

**6、参数要求：**响应参数必须完全满足，如负偏离，将做无效标处理。

**7、服务需求响应要求**：供应商须逐条响应采购需求，需求参数中如存在矛盾表述之处，以有利于采购人表述的要求为准；如投标单位对采购需求有不响应之处做无效标处理。

 **供应商必须满足本项目资格要求并提供相应材料，如不满足或未提供将做无效标处理。**

1. **合同要求：**供货合同，具体以巴里坤哈萨克自治县三塘湖工业园区管理委员会提供模板为准。

**9、售后服务及保修：整体原厂保修3年，3年上门服务。**中标后提供原厂商三年质保相关证明材料 ；供应商应承诺报价产品从交付验收合格之日算起，需在签订合同时提供售后服务承诺函（售后承诺中需对闪修服务做出书面承诺）

**10、质保期服务要求：**承诺质保期内免费维护，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，2小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用,提供备用机1台。（质保期开始之日：为设备验收合格之日起）

**11、保密相关要求**

11.1投标单位未经采购人书面同意，不得将从采购人处获得的文件向第三方披露、泄露或许可第三方使用。投标单位必须在合同履行中按照保密有关规定采取保密措施，严禁违规操作。

11.2投标单位应对所有跟项目相关的文档均妥善保管，严禁在互联网、报刊、电视等公共媒体上公开发表。

12、投标单位保证按相应的质量管理和质量保证体系，对项目实施的各个环节进行严格的质量把关和质量控制。

13、投标单位应确保解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由投标单位承担。

14、评定办法：一次报价，合理低价中标(即通过**资格审查的供应商中，价格最低者为预成交供应商）。采购控制价：729150.00（ 大写：柒拾贰万玖仟壹佰伍拾元整），供应商报价不得超过采购控制价，否则视为取消其报价资格且不响应本次采购。但报价供应商少于3家除外。**

1. **采购需求**

|  |
| --- |
| 1. 总价中包括税费、运输费、保险费及售后服务相关费用。项目所需运输费、保险、税费、安装费、材料费、人工费、调试费、售后服务等均包含在单项本次报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述所有费用须包含在项目单价中，不得将运输、保险、安装费、材料费、税费、售后服务、人工费、调试费等相关费用单独填报。
2. 发票需按用户需求开具增值税专用发票。
3. 交货期：中标后3个工作日签订合同，签订合同后15天内完成供货调试。
4. ★响应文件明细报价表内容中必须提供投标货物名称、品牌、规格型号、单价、详细参数、数量、报价，如不提供将按照无效响应的方式进行处理。
5. 投标单位须逐条响应采购需求，提供采购人需求的设备，需求参数中如存在矛盾表述之处，以有利于采购人表述的要求为准；如投标单位对采购需求有不响应之处做无效标处理。
6. 供应商中标后3个日历日内提供所有竞价材料纸质版（原件及加盖公章的复印件一份）及电子版递交至采购人（巴里坤县三塘湖工业园区管理委员会）并必须全部完成合同签订。供应商存在不按参数要求报价、低价低质恶性竞争、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为的，采购人将根据《在线询价、反向竞价违约处理规则》，依法依规提请政采云平台进行处罚，并记入政府采购诚信档案。商品性能及功能如不能达到采购要求的，视为虚假响应采购要求，将列入虚假响应采购要求，将列入政府采购黑名单。中标人因自身原因弃标的或者未能在指定时间内完成供货和验收（视为投标商自愿放弃），需赔付我单位合同总金额30%的违约金。
7. 投标单位应确保解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足用户需求，由此产生的风险由投标单位承担。

8、保密相关要求：投标单位未经采购人书面同意，不得将从采购人处获得的文件以及与本项目有关的技术、商业情报、资料等全部或部分向第三方披露、泄露或许可第三方使用。投标单位必须在合同履行中按照保密有关规定采取保密措施，严禁违规操作。投标单位应对所有跟项目相关的文档均妥善保管，严禁在互联网、报刊、电视等公共媒体上公开发表。9、付款方式：签订合同时，甲乙双方协商约定。交付地点：巴里坤县保利煤矿旁西部矿区消防站。10、★项目预算：**729150.00（ 大写：柒拾贰万玖仟壹佰伍拾元整）**。包含完成本项目，达到采购人使用需求涉及的所有费用，报价超总预算价格为无效响应）。11、投标人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品。投标人应当选用的货物材料及质量均符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。 |

**三、参数及功能需求**

注：1、采购需求中，如有涉及的图片仅为样式参考，不作品牌限定。

 2、送货地点：巴里坤县保利煤矿旁西部矿区消防站。

提供服务（或货物）的基本要求：

|  |
| --- |
| **西部矿区政府专职消防站配套基础设施设备采购项目--办公设施采购** |
|
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **单价(含税)** | **合计(元)** | **备注** |
|
| **西部矿区政府专职消防站配套基础设施设备采购项目--办公设施采购** |
| 1 | 战斗服架 | 尺寸：高度：≥1950mm；长度：≥4650mm；深度：≥800mm；材质：主体材质：201不锈钢，厚度≥0.7mm，防腐防锈。构件：中板、顶板半圆盘、侧板、背板均采用201不锈钢材质，厚度≥0.7mm。衣杆：Ф22mm圆衣杆，201不锈钢材质，厚度≥1.0mm。分层储存：3层，正反两面储存，360°双面自由旋转。结构稳固：顶部螺栓固定，通风透气孔能保持衣物干燥。承重能力：弧形台面承载力强，不弯折，不变形。防锈防腐：201不锈钢材质，适合潮湿环境。稳固设计：底部加宽设计，防止倾倒。 | 个 | 35 |  |  |  |
| 2 | 装备器材架 | 尺寸 主架尺寸（≥）：2000mm（高）\* 2000mm（宽）\* 600mm（深）。材质 - 主架材质：优质冷轧钢，厚度≥1.2mm。层板材质：加厚冷轧钢板，厚度≥0.6mm。表面处理：静电喷塑，附着力强，耐腐蚀，防锈。- 立柱：加粗加厚，无缝焊接，确保结构稳固。功能 - 主副架形式：支持主架与副架组合使用，灵活扩展。层板可调节：层板高度可根据器材尺寸自由调节，适应不同装备的存放需求。承重能力：单层最大承重≥400kg，横梁不变形。蝴蝶卡扣设计：无需螺丝等工具，安装拆卸方便。防滑设计：层板表面防滑处理，确保器材稳固存放。通风设计：层板间留有通风间隙，防止器材受潮。立柱设计：立柱斜撑和横撑采用无缝焊接，确保整体结构稳固。底座设计：旱地片加大与地面接触面积，增强稳定性。层板设计：层板边缘加厚，防止器材滑落。外观设计 - 外观简洁大方，符合消防站整体风格。表面颜色：可根据需求定制（如消防红、灰色等）。安全性能 - 防潮、防锈、防腐设计，确保长期使用。层板承重能力强，确保重型器材安全存放。底座稳固，防止倾倒。 | 组 | 15 |  |  |  |
| 3 | 洗衣机 | 产品类型 滚筒洗烘一体机。尺寸 产品尺寸（长宽高≥）：600mm \* 595mm \* 850mm。容量 - 洗涤容量：≥10kg。脱水容量：≥10kg。烘干容量：≥6kg。能效等级 一级能效，节能环保。洗涤程序 - 标准程序：棉麻、混合洗、快洗15分钟、单脱水、超柔洗。附加程序：蒸汽柔烘，祛味空气洗，高温除螨洗，95℃筒自洁。洗净比 ≥1.05，确保高效清洁。转速 最高转速：≥1000转/分，确保高效脱水。自动化程度 全自动化操作，支持一键启动。开合方式 前开式，方便取放衣物。显示方式 LED数码屏显示，操作界面清晰直观。排水方式 上排水。电机类型 BLDC变频电机，运行平稳，噪音低，寿命长。附加功能 - 断电记忆：断电后自动记忆当前程序，恢复供电后继续运行。降噪垫：降低运行噪音，适合安静环境。儿童锁：防止误操作。- 自清洁功能：定期清洁内筒，防止细菌滋生。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 拖把架 | 尺寸 产品尺寸（长宽高≥）：600mm \* 430mm \* 1200mm。材质 - 主体材质：不锈钢 + 铝合金。- 表面处理：防锈、防腐蚀处理，适合潮湿环境使用。功能 - 挂架设计：6挂6勾，强力承重，防水防滑，不易掉落。- 可调节设计：挂架可左右调节，适合挂放各类扫把、拖把等清洁工具。- 分色区域管理：支持分色区域管理，方便分类存放。- 托盘设计：托盘可拆卸清洗，保持卫生。- 滑轮设计：底部配备360°可刹车滑轮，方便移动和固定。承重能力 单钩承重：≥5kg，整体承重：≥30kg。外观设计 - 外观简洁大方，适合消防站、仓库等场所。- 表面颜色：可根据需求定制（如不锈钢原色、灰色等）。安全性能 - 防滑设计：挂钩和托盘表面防滑处理，确保工具稳固存放。- 稳固设计：底部加宽设计，防止倾倒。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 5 | 酒精检测仪 | 类型：呼吸式酒精检测仪。测量范围：0-150mg/100ml，覆盖常见酒精浓度范围。测量对象：饮酒人员。测量精度：1mg/100ml，确保测量结果准确。分辨率：1mg/100ml，显示结果精确到小数点后一位。尺寸：324mm \* 45mm，便携式设计，方便携带。电压：3.7V，使用锂电池供电。电源：锂电池，支持长时间使用。预热时间：≤1秒，快速启动，提高检测效率。反应时间：≤1秒，快速显示检测结果。用途：用于酒精测试显示方式：LCD显示屏，清晰显示检测结果。报警功能 - 超标报警：当检测结果超过设定阈值时，自动发出声光报警。低电量报警：当电量不足时，自动提醒更换电池。校准功能 -支持自动校准，确保测量结果准确。环境适应性 - 工作温度：-10℃~+45℃。存储温度：-20℃~+60℃。防护等级：IP54，防尘防水。其他功能 - 数据存储：支持存储多组检测数据，方便后续查询。USB接口：支持数据传输和充电。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 医药柜 | 尺寸（≥）：高度：1800mm；宽度：900mm；深度：400mm。材质 - 主体材质：不锈钢，防潮、防腐、防锈。层板材质：加厚不锈钢，承重能力强。玻璃材质：高品质钢化玻璃，抗冲击能力强，不易碎。功能 - 存储功能：用于存储医疗用品，如药品、急救设备等。分层设计：4门设计，方便取用。隔板调节：层板可随机调节，适应不同尺寸的药品和器械。密封设计：外部密封胶条设计，防尘防潮。无菌设计：内部无菌无异味，符合医疗标准。门数：4门，方便取用。层板 - 层板数量：4-6层。层板材质：加厚不锈钢，承重能力强。层板调节：可随机调节高度，适应不同尺寸的药品和器械。玻璃门 - 材质：高品质钢化玻璃，抗冲击能力强，不易碎。透明度：高透明度，方便查看内部物品。安全性能 - 防潮、防腐、防锈设计，确保长期使用。外部密封胶条设计，防尘防潮。每门带独立锁，确保药品安全。外观设计 - 外观简洁大方，符合医疗环境风格。表面颜色：可根据需求定制（如不锈钢原色、白色等）。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 常备药品 | 消毒用品：碘伏：500ml，30瓶。酒精：75%，500ml，30瓶。双氧水：500ml，30瓶。止血用品：止血带：30条。纱布：10cm\*10cm，300片。绷带：30卷。烧伤处理：烧伤膏：50g，60支。烫伤喷雾：100ml，30瓶。止痛退烧：布洛芬：200mg，300片。对乙酰氨基酚：500mg，300片。抗过敏：氯雷他定：10mg，150片。肠胃药：蒙脱石散：3g，150袋。奥美拉唑：20mg，150片。急救用品：创可贴：300片。急救剪刀：15把。急救毯：30条。其他药品：抗生素软膏：30支。抗组胺药：150片。眼药水：30瓶。急救呼吸面罩：10个。急救氧气瓶：5个。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 8 | 警卫器材 | 头盔：数量：12个。材质：ABS工程塑料，防冲击。功能：轻便耐用，带可调节头带。盾牌：数量：12个。材质：高强度聚碳酸酯，防冲击。尺寸（≥）：900mm（高）\* 500mm（宽）。功能：防冲击、防刺穿，带握把。警棍：数量：12根。材质：高强度橡胶，防滑设计。长度：600mm。功能：防身、防暴。防刺服：数量：12套。材质：高强度纤维，防刺穿。功能：轻便透气，防刺穿。钢叉：数量：2套。材质：高强度不锈钢。长度：1800mm。功能：防暴、控制。抓捕器：数量：2套。材质：高强度不锈钢。长度（≥）：1500mm。功能：防暴、控制。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 9 | 行李架 | 尺寸 主架尺寸（≥）：2000mm（高）\* 2000mm（宽）\* 600mm（深）。材质 - 主架材质：优质冷轧钢，厚度≥1.2mm。- 层板材质：加厚冷轧钢板，厚度≥0.6mm。- 表面处理：静电喷塑，附着力强，耐腐蚀，防锈。- 立柱：加粗加厚，无缝焊接，确保结构稳固。功能 - 主副架形式：支持主架与副架组合使用，灵活扩展。- 层板可调节：层板高度可根据行李尺寸自由调节，适应不同行李的存放需求。- 承重能力：单层最大承重≥400kg，横梁不变形。- 蝴蝶卡扣设计：无需螺丝等工具，安装拆卸方便。- 防滑设计：层板表面防滑处理，确保行李稳固存放。- 通风设计：层板间留有通风间隙，防止行李受潮。结构设计 - 立柱设计：立柱斜撑和横撑采用无缝焊接，确保整体结构稳固。- 底座设计：旱地片加大与地面接触面积，增强稳定性。- 层板设计：层板边缘加厚，防止行李滑落。外观设计 - 外观简洁大方，符合消防站整体风格。- 表面颜色：可根据需求定制（如消防红、灰色等）。安全性能 - 防潮、防锈、防腐设计，确保长期使用。- 层板承重能力强，确保重型行李安全存放。- 底座稳固，防止倾倒。 | 组 | 6 |  |  |  |
| 10 | 黑白打印机 | 产品类型：黑白激光打印机。 打印色彩：黑白打印，支持高质量黑白输出。 打印分辨率：≥1200dpi \* 1200dpi，确保高质量打印效果。 打印速度：≥34页/分钟，满足高强度打印需求。 最大打印幅面：A4，支持多种纸张尺寸。 纸张容量：- 供纸盒容量：≥250页。<br>- 多功能进纸器：支持多种纸张类型和尺寸。 双面打印：支持自动双面打印，节省纸张。 网络打印：支持有线网络打印，方便多用户共享。 接口类型：- USB 2.0接口：支持直接连接电脑。网络接口：支持有线网络连接。Wi-Fi：支持无线网络连接（可选配置）。 内存容量：≥512MB，支持高效处理打印任务。 月打印负荷：≥25000页，适合高强度打印需求。 能效等级：一级能效，节能环保。 耗材类型：鼓粉分离式，降低使用成本。 其他功能：支持与国产化办公电脑或笔记本电脑连接使用。支持手机APP远程打印。支持云打印功能。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 11 | 彩色打印机 | 产品类型 彩色激光多功能一体机（支持打印、复印、扫描、传真）。打印色彩 彩色打印，支持高质量彩色输出。打印分辨率 - 彩色打印分辨率：≥600dpi \* 600dpi。黑白打印分辨率：≥1200dpi \* 1200dpi。打印速度 - 彩色打印速度：≥33页/分钟。黑白打印速度：≥34页/分钟。最大打印幅面 A4，支持多种纸张尺寸。纸张容量 - 供纸盒容量：≥250页。多功能进纸器：支持多种纸张类型和尺寸。双面打印 支持自动双面打印，节省纸张。网络打印 支持有线网络打印，方便多用户共享。接口类型 - USB 2.0接口：支持直接连接电脑。网络接口：支持有线网络连接。Wi-Fi：支持无线网络连接（可选配置）。内存容量 ≥256MB，支持高效处理打印任务。月打印负荷 ≥25000页，适合高强度打印需求。扫描功能 - 扫描分辨率：≥600dpi。扫描速度：≥24页/分钟（A4）。复印功能 - 复印速度：≥33页/分钟（彩色），≥34页/分钟（黑白）。复印分辨率：≥600dpi。传真功能 支持传真功能，方便文件传输。能效等级 一级能效，节能环保。耗材类型 鼓粉分离式，降低使用成本。其他功能 - 支持与国产化办公电脑或笔记本电脑连接使用。支持手机APP远程打印。支持云打印功能。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 办公书柜 | 尺寸 - 钢制文件柜（≥）：高1800mm，宽800mm，深400mm。材质 - 钢制文件柜：冷轧钢板，厚度≥0.6mm；表面环氧树脂粉末静电喷涂，防锈防腐，通过中性盐雾试验（150h）。- 带锁设计：配备机械防盗锁，确保文件安全。- 抽屉设计：带抽屉，方便小件物品分类存放。- 组合功能：支持多柜组合使用，灵活扩展。结构设计 - 钢制柜体：立柱、横梁采用无缝焊接，结构稳固；底部加宽旱地片设计，防倾倒。门类型 - 钢制文件柜：上柜为玻璃门（钢化玻璃），下柜为双开钢板门。外观设计 - 钢制文件柜：简约工业风，可选颜色（如灰色、白色）。- 钢制柜体防火性能符合国家标准。 | 组 | 20 |  |  |  |
| 13 | 办公书柜 | 木质文件柜（领导办公室）：高≥1800mm，宽≥800mm，深≥400mm。基材为中纤板（E0级环保），实木皮饰面；封边材质为PVC封边条。功能 - 分层设计：4-6层可调节层板，适应不同文件尺寸。 木质柜体：三合一连接件，拆装便捷。上柜为玻璃门，下柜为实木门。红棕色实木纹饰面，高端大气。安全性能 - 防潮、防锈、防蛀（木质柜体）。环保标准 - 木质柜体甲醛释放量≤0.5mg/L（E0级），总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 14 | 办公桌椅 | 办公桌参数尺寸 高度：≥750mm；宽度：≥800mm；长度：≥1600mm。材质 - 桌面材质：高纤板（多层板），厚度≥18mm。- 下架材质：多层板。- 表面处理：环保水性漆，无甲醛释放。功能 - 桌面设计：平整光滑，耐磨耐刮。- 线缆管理：桌面预留走线孔，方便线缆管理。- 储物功能：可选配抽屉或键盘托架。外观设计 - 颜色：红棕色，简约大气。- 边缘设计：圆角设计，防止磕碰。环保标准 甲醛释放量≤0.5mg/L（E1级）。办公椅参数尺寸 座面尺寸：≥450mm \* 500mm；高度：≥1000mm。材质 - 座板材质：多层板。- 覆面材料：PU革或网布（可选）。- 填充物：高回弹海绵。- 扶手类型：固定扶手。功能 - 人体工学设计：支持腰部、背部贴合，缓解久坐疲劳。外观设计 - 颜色：黑色或灰色，简约百搭。- 扶手设计：符合人体工学，支撑手臂。环保标准 甲醛释放量≤0.5mg/L（E1级）。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 15 | 单人床 | 单人床(含床头柜、含床头软包、高箱床)；尺寸:≥2000\*900\*450mm；1.材质：床体框架：钢制框架，冷轧钢表面做防锈处理，喷涂粉末符合GB 30981-2020标准，不含铅镉铬汞等重金属，附着力达1级。床板：优质实木板，承重性强，透气性好，表面经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不易变形，平整度高，棱角倒圆打磨处理，符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³。2.床垫：≥2000\*900\*80mm,天然椰棕床垫，硬度适中，无甲醛，无胶水，无异味。3.床头：软包床头，优质面料，抗菌耐脏，填充物为环保优质定型海棉，回弹性好，不易变形，密度≥30kg/m³，75%压缩永久变形≤8%，回弹性能≥45%。4.结构：高箱储物，床侧两个抽屉，推拉顺滑，床尾两个储物箱。5.性能：静态承重≥300kg（均匀分布负载），动态承重≥150kg（模拟实际使用冲击测试）。6.五金：采用优质品牌五金配件，经防锈处理，达国家标准，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。 | 张 | 35 |  |  |  |
| 16 | 床头柜 | 尺寸高度：≥450mm；宽度：≥400mm；深度：≥500mm。 材质-主体材质：木质 -抽屉材质：高密度纤维板（E1级环保），厚度≥16mm。功能-储物功能：单层或双层抽屉设计，方便存放小件物品。 -稳固设计：底部带防滑垫，防止移动。外观设计-颜色：与单人床一致（消防红或灰色），整体风格统一。 -简约设计：线条流畅，适合消防站宿舍环境。 环保标准-抽屉甲醛释放量≤0.5mg/L （E1级）。 承重能力抽屉承重：≥20kg，确保安全稳固。 其他功能-防滑设计：底部带防滑垫，防止移动。 | 组 | 35 |  |  |  |
| 17 | 家属接待室单人床 | 尺寸床体尺寸（≥）：长2000mm\*宽1500mm\*高450mm（含床头柜）。 材质-床架材质：实木 -床板材质：实木，厚度≥25mm。 -稳固设计：床腿加粗加厚，底部带防滑垫，防止移动和倾倒。 外观设计-颜色：消防红或灰色，符合消防站整体风格。 -简约设计：线条流畅，适合消防站宿舍环境。 环保标准-床板甲醛释放量≤0.5mg/L （E1级）。 承重能力床体承重：≥200kg，确保安全稳固。 其他功能-通风设计：床板预留通风孔，防止潮湿。 -防滑设计：床腿底部带防滑垫，防止移动. | 张 | 4 |  |  |  |
| 18 | 衣柜 | 尺寸（≥）：800\*600\*2900mm； 1.材质：门板：优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³； 柜体：优质环保多层板。 表面经防潮、防虫、防腐处理，棱角倒圆打磨处理，符合符合GB18580-2017标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2.结构：对开门，分四层储物空间，最上一层隔板隔开两个空间，可放大件被褥等； 下面一层隔板隔开，有灯带，左边是带挂衣杆的挂衣区，右边由两个隔板隔出上下三层可放帽子； 再往下是并排两个抽屉；最下面一层空间无隔板。 3.五金：采用优质品牌五金配件，经防锈处理，达国家标准，安装严密，平整，端正，牢固，结合处无崩茬和松动。 | 组 | 35 |  |  |  |
| 19 | 沙发 | 尺寸（≥）-单人位：长900mm\*宽850mm\*高850mm。 -三人位：长2100mm\*宽850mm\*高 850mm。 材质-框架：实木框架（松木/桦木），榫卯结构，稳固耐用。 -覆面材料：PU革或防火阻燃布（可选），耐磨易清洁。 -填充物：高回弹冷发泡海绵，密度≥33kg/m³，75%压缩永久变形≤10%，回弹性能≥40%，长期使用不变形。 -沙发脚：实木或金属镀铬，带防滑垫。功能-人体工学设计：靠背和座垫符合人体曲线，久坐舒适。 外观设计-颜色：深灰、藏蓝或消防红，简约大气。 -线条设计：现代简约，适配办公环境。环保标准-甲醛释放量≤0.5mg/L（E1 级），无异味。 承重能力-单人位承重：≥150kg。 -三人位承重：≥300kg。 安全性能-防火阻燃材料（符合GB8624 B1级标准）。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 20 | 茶几 | 尺寸（≥）长1200mm\*宽600mm\*高430mm。材质-台面材质：实木贴皮，E1级中纤板，。功能-双层设计：上层放置物品，下层储物隔板。边缘保护：台面边缘加厚，防刮手。移动便捷：可选配带刹车万向轮（升级配置）。 外观设计-颜色：黑色、原木色或金属灰，与沙发风格统一。造型：长方形或椭圆形，简约现代。 环保标准-甲醛释放量≤0.5mg/L（E1 级），总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 承重能力-台面承重：≥50kg。 安全性能-符合GB 15763.2标准。边角圆角处理，防磕碰。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 21 | 净水器（饮水机） | 适用水源市政自来水，支持常规水质净化。 过滤技术-五级过滤系统：PP棉+活性炭 +RO反渗透膜+后置活性炭+UV杀菌。过滤精度：RO膜过滤精度≤0.0001微米，去除重金属、细菌、病毒等有害物质。 制水能力-制热水能力：≥30L/h（≥90℃）。制常温水能力：≥50L/h。 适用人数适应50-100人日常饮水需求。额定电压/频率220V/50Hz，符合国内用电标准。 额定功率加热功率：3000W，节能模式可调节。 水箱容量-热胆容量：≥30L。常温水箱容量：≥50L。 杀菌功能-UV紫外线杀菌：内置UV灯，杀灭水中微生物。臭氧杀菌：可选配臭氧发生器，深度杀菌。 安全防护-防干烧：自动断电保护。防蒸汽：防蒸汽溢出设计。防漏电：漏电保护开关。防超温：温度超过设定值自动断电。 材质-外壳材质：304不锈钢，防锈防腐。内胆材质：食品级304不锈钢。水龙头：无铅铜材质，防污染。 显示与控制-LED数显屏：实时显示水温、水质状态。智能控制：支持触控操作，可设定水温（常温、温水、热水）。 其他功能-节能模式：自动待机，减少能耗。滤芯寿命提醒：智能提示更换滤芯。童锁功能：防止误操作烫伤。 尺寸整机尺寸（长宽高≥）：530mm\*440mm\*1630mm。 环境适应性-工作温度：5℃~40℃。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 22 | 立式空调 | 空调类型立式柜机，冷暖变频型。 匹数3匹，适合30-50㎡空间。 制冷/制热能力-制冷量：≥7200W。制热量：≥8000W（含电辅加热）。 能效等级一级能效，节能环保。 制冷剂R32环保冷媒，高效制冷，环保无污染。 噪音水平-室内机噪音：≤25dB（静音模式）。室外机噪音：≤50dB。 风量循环风量：≥1500m³/h，快速调节室内温度。 扫风方式-上下左右自动摆风，均匀送风。支持手动调节风向。 显示方式LED显示屏，实时显示温度、模式、风速等信息。 控制方式-遥控器控制。可选配Wi-Fi智能控制（手机APP远程操控）。 过滤功能-高效过滤网：过滤灰尘、花粉等颗粒物。负离子杀菌：增加负离子发生器，净化空气。 安全功能-防冷风设计：制热时防止冷风直接吹出。自动除霜：低温环境下自动除霜，确保制热效果。断电记忆：断电后自动恢复之前设置。 尺寸-室内机尺寸（≥高宽深）：1800mm\*350mm\*600mm。室外机尺寸（高宽深）：950mm\*370mm\*810mm。 电源额定电压：220V/50Hz。适用环境-工作温度：制冷：18℃~43℃； | 台 | 5 |  |  |  |
| 23 | 挂式空调 | 空调类型挂式空调，冷暖变频型。 匹数1.5匹，适合15-25㎡空间。 制冷/制热能力-制冷量：≥5000W。制能效等级一级能效，节能环保。 制冷剂R32环保冷媒，高效制冷，环保无污染。 噪音水平-室内机噪音：≤22dB（静音模式）。室外机噪音：≤50dB。 风量循环风量：≥700m³/h，快速调节室内温度。 扫风方式-上下左右自动摆风，均匀送风。支持手动调节风向。 显示方式LED显示屏，实时显示温度、模式、风速等信息。 控制方式-遥控器控制。可选配Wi-Fi智能控制（手机APP远程操控）。 过滤功能-高效过滤网：过滤灰尘、花粉等颗粒物。可选配负离子杀菌功能。 安全功能-防冷风设计：制热时防止冷风直接吹出。自动除霜：低温环境下自动除霜，确保制热效果。断电记忆：断电后自动恢复之前设置。 尺寸-室内机尺寸（高宽深≥）：290mm\*850mm\*200mm。室外机尺寸（高宽深≥）：550mm\*810mm\*320mm。 电源额定电压：220V/50Hz。适用环境-工作温度：制冷：18℃~43℃； | 台 | 10 |  |  |  |
| 24 | 电视机 | 屏幕尺寸75英寸； 分辨率4K超高清（≥3840x2160），100%色域显示效果清晰细腻。 显示技术LED背光液晶面板，支持HDR10 高动态范围。 处理器-型号：四核A53处理器。GPU：四核Mali-G51，支持流畅图像处理。 内存与存储-内存容量：2GBRAM。存储容量：32GBROM，支持扩展（USB接口）。操作系统AndroidTV或国产定制系统（如鸿蒙OS），支持应用安装和智能功能。 接口-HDMI接口：≥2个（支持4K@60Hz）。USB接口：≥2个（支持多媒体播放）。网络接口：RJ45千兆网口。无线连接：支持Wi-Fi5和蓝牙5.0。 音效-内置扬声器：2\*10W，支持杜比音效。音频输出：3.5mm耳机接口、光纤音频输出。智能功能-语音控制：支持语音助手（如小度、小爱同学）。手机投屏：支持Miracast、AirPlay、DLNA等多种投屏协议。应用商店：支持安装主流视频、音乐、办公应用。 能效等级一级能效，节能环保。 外观设计-颜色：黑色，窄边框设计。安装方式：支持壁挂或底座放置。 安全性能-防蓝光模式：减少长时间观看对眼睛的伤害。儿童锁：防止误操作。 | 台 | 5 |  |  |  |
| 25 | 作战研讨室会议桌 | 尺寸（≥）： 会议桌：7000mm（长）\*1800mm（宽）\*750mm（高）会议椅：30把,尺寸（宽）620mm（深）600mm（高）1100mm材质： 桌面：实木贴皮（E0级环保板材），厚度≥22mm。 桌架：实木多层板。 椅子：椅面为真皮，填充高密度海绵，密度≥33kg/m³，75%压缩永久变形≤10%，回弹性能≥40%，木质框架带扶手。 功能： 会议桌：长方形设计，支持16人以上使用，桌面内置电源插座、USB接口。 会议椅：支持人体工程学设计，带腰部支撑和可调节扶手，舒适耐用。承重能力：桌面承重：≥300kg（均匀分布）。单椅承重：≥150kg。 安全性能： 防火性能：桌面材质符合GB8624B1级阻燃标准。 稳固结构：防倾倒。防锈防腐：钢制部件表面喷塑处理，适应潮湿环境。 环保标准：甲醛释放量：≤0.3mg/L（E0 级）。 无毒涂层：符合GB4806.9-2016食品级安全标准。 其他功能： 防滑处理：桌面边缘加高5mm，防止物品滑落。 圆角打磨：桌角及椅角圆滑处理，避免磕碰。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 26 | 支部会议室会议桌 | 尺寸（≥）： 会议桌：4500mm（长）\*1800mm（宽）\*750mm（高） 会议椅：15把，尺寸：尺寸：620mm（宽）\*600mm（深）\*1100mm（高） 材质： 桌面：实木贴皮（E0级环保板材），厚度≥22mm。 桌架：实木多层板。 椅子：椅面为真皮，填充高密度海绵，密度≥33kg/m³，75%压缩永久变形≤10%，回弹性能≥40%，木质框架带扶手。 功能： 会议桌：长方形设计，支持15人使用，桌面内置电源插座、USB接口。 会议椅：支持人体工程学设计，带腰部支撑和扶手，舒适耐用。 承重能力：桌面承重：≥300kg（均匀分布）。单椅承重：≥150kg。 安全性能： 防火性能：桌面材质符合GB8624B1级阻燃标准。 防锈防腐：钢制部件表面喷塑处理，适应潮湿环境。 环保标准：甲醛释放量：≤0.3mg/L（E0 级）。 无毒涂层：符合GB4806.9-2016食品级安全标准。 其他功能： 防滑处理：桌面边缘加高5mm，防止物品滑落。 圆角打磨：桌角及椅角圆滑处理，避免磕碰。 线缆管理：桌面预留走线孔方便线缆管理。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 大会议室会议桌 | 会议桌（≥）： 尺寸：1200mm（长）\*400mm（宽）\*750mm（高） 材质：实木贴皮（E0级环保板材），厚度≥22mm。 功能：长方形设计，支持40人使用，桌面内置电源插座、USB接口和无线充电模块。 承重能力：≥300kg（均匀分布）。 会议椅： 数量：40把，尺寸：450mm（宽）\*460mm （深）\*900mm（高） 材质：椅面为真皮，填充高密度海绵，密度≥33kg/m³，75%压缩永久变形≤10%，回弹性能≥40%，木质框架。 承重能力：≥150kg。 演讲台： 尺寸（≥）：770mm（长）\*500mm（宽）\*1160mm（高） 材质：岩板台面，中纤板下架。 功能：带走线功能，内置电源插座、USB 接口，方便演讲者使用。安全性能： 防火性能：桌面材质符合GB8624B1级阻燃标准。 防锈防腐：钢制部件表面喷塑处理，适应潮湿环境。 环保标准： 甲醛释放量：≤0.3mg/L（E0级）。 无毒涂层：符合GB4806.9-2016食品级安全标准。 其他功能： 防滑处理：桌面边缘加高5mm，防止物品滑落。 圆角打磨：桌角及椅角圆滑处理，避免磕碰。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 28 | 更衣柜 | 尺寸（≥）：高度：2000mm；宽度：500mm；深度：600mm。 门数量：双门；开合方式：平开门； 基材材质：实木板；饰面材质：实木皮；封边材质：实木条； 五金配件：螺丝五金；油漆工艺：环保水性漆； 油漆甲醛释放量：无；胶粘剂种类：水性胶粘剂； 功能-分层设计：4层可调节层板，适应衣物分类存放。 -锁具配置：每门配备弹子家具锁，支持独立上锁。 -通风设计：柜体背部预留通风孔，防止潮湿。 -组合功能：支持多柜并排安装，节省空间。 外观设计-颜色：消防红、深灰或白色，符合消防站整体风格。 -简约工业风：线条硬朗，适配消防站环境。 安全性能-防潮、防锈、防腐设计，适合长期使用。 环保标准-表面涂层符合RoHS环保标准，无有害物质释放。 承重能力-单层承重：≥50kg。 -整体承重：≥200kg。 其他功能-可拆卸设计：柜体模块化组装，安装便捷。 -防滑底座：底部加宽设计，防止倾倒。 | 组 | 35 |  |  |  |
| 29 | 更衣凳 | 尺寸（≥）长度：1800mm；宽度：350mm；高度：450mm。 材质-座板材质：冷轧钢（厚度≥1.0mm），表面静电喷塑处理，防锈防腐。-脚架材质：冷轧钢（厚度≥1.2mm），表面静电喷塑处理。 -覆面材料：PU革或防水布（可选），耐磨易清洁。填充物：高密度冷发泡海绵，密度≥33kg/m³，75%压缩永久变形≤10%，回弹性能≥40%，舒适耐用。功能-承重设计：整体承重≥200kg，适合多人同时使用。 -防滑设计：脚架底部带防滑垫，防止移动。 -组合功能：支持多凳并排安装，节省空间。外观设计-颜色：消防红、深灰或黑色，符合消防站整体风格。 -简约工业风：线条硬朗，适配消防站环境。 安全性能-防潮、防锈、防腐设计，适合长期使用。 -边角圆滑处理，防止磕碰。 环保标准-表面涂层符合RoHS环保标准，无有害物质释放。 承重能力整体承重：≥200kg，确保安全稳固。 | 条 | 2 |  |  |  |
| 30 | 升降衣架 | 尺寸（≥）-长度：2000mm。 -宽度：400mm。 -高度：1700mm（最大升降高度）。 材质-衣杆材质：铝合金（厚度≥1.5mm），表面浸塑处理，防锈防腐。 -支架材质：冷轧钢（厚度≥1.2mm），表面静电喷塑处理。 -滑轮材质：高强度尼龙，带刹车功能。功能-升降功能：手摇升降，最大升降高度≥1360mm。 -承重能力：单杆承重≥36kg，整体承重≥72kg。 -移动功能：底部带刹车滑轮，方便移动和固定。 -风干功能：衣杆间距≥53mm，通风良好，快速风干。 外观设计-颜色：银色或黑色，简约现代。 -结构设计：双杆设计，可移动式。 -稳固设计：支架加宽设计，防止倾倒。环保标准-表面涂层符合RoHS环保标准，无有害物质释放。 其他功能-可拆卸设计：衣杆与支架模块化组装，安装便捷。 -防锈设计：铝合金衣杆+浸塑处理，适合潮湿环境。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 保险柜 | 尺寸（≥）高度：1800mm；宽度：900mm；深度：420mm。 材质-箱体材质：优质冷轧钢（厚度≥15mm），防爆防撬。 -门板材质：冷轧钢（厚度≥1.0mm），带防钻钢板。 -内饰材质：绒布内衬，保护贵重物品。功能-防盗功能：配备双重锁控系统（机械锁+电子密码锁）。 -防水功能：密封设计，防水深度≥1米，浸泡时间≥24小时。 锁具配置-电子密码锁：支持4-8位数字密码，可设置多组用户。 -机械锁：配备应急钥匙，防止电子锁故障。 安全性能-防爆设计：箱体结构坚固，抗冲击能力强。 -防撬设计：门板边缘加厚，防止撬开。环保标准-表面涂层符合RoHS环保标准，无有害物质释放。 承重能力整体承重：≥500kg，确保安全稳固。 其他功能-可调节层板：内部层板可调节高度，适应不同物品尺寸。 -固定安装：底部预留安装孔，支持地面固定。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 碎纸机 | 产品类型电动碎纸机，办公用中高端型号。碎纸方式：粒状（4mm\*40mm）。-碎纸速度：≥1.5米/分钟。 -碎纸厚度：支持一次性碎纸10张（70g/m²）。 保密等级保密等级：≥P-5级（符合DIN 66399标准），适合机密文件销毁。 碎纸对象-纸张：A4、A5、A6等常规尺寸。 -光盘：支持CD/DVD光盘粉碎。 -卡片：支持信用卡、身份证等硬质卡片粉碎。 纸屑盒容量≥30L，减少清理频率。 噪音水平≤60dB，静音设计，适合办公环境。 电源-额定电压：220V/50Hz。 -额定功率：≥350W。 安全功能-过热保护：自动断电，防止电机过热。 -过载保护：自动反转，防止卡纸。 -安全开关：防止误操作。 材质-外壳材质：ABS工程塑料，耐磨防刮。 -刀片材质：高强度合金钢，耐用性强。尺寸-外形尺寸（长宽高）：≥400mm\*275mm\*595mm。 -重量：≥15kg。 其他功能-自动进纸：支持自动进纸功能，提高效率。 -节能模式：待机时自动进入节能模式。-移动便捷：底部带滑轮，方便移动。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 双头灶台 | 尺寸外形尺寸（≥）：长1800mm\*宽900mm \*高800mm。 材质-台面材质：304不锈钢（厚度≥1.0mm），防油防水抗腐蚀。 -炉头材质：生铁铸件，耐高温。 -炉膛材质：耐火砖，耐高温不变形。 -水箱材质：304不锈钢，容量≥50L。功能-双头设计：两个独立炉头，支持同时烹饪。 -热负荷：单炉头热负荷≥17.5kW，总热负荷≥35kW。 -点火方式：脉冲电子点火，点火快速稳定。 -熄火保护：自动熄火保护，防止燃气泄漏。燃气类型支持天然气或液化气（需根据实际气源选择）。 安全性能-防干烧保护：自动断电，防止干烧。 -防爆设计：炉头结构坚固，防止爆燃。 -防滑设计：炉脚加厚防滑垫，防止移动。环保标准-符合国家燃气灶具能效标准（GB30720-2014）。 其他功能-水龙头设计：180°旋转水龙头，方便清洗。 -智能控制：增加温度控制和定时功能 -防油污涂层：增加防油污涂层，便于清洁-排水槽设计：不锈钢排水槽，防止积水。-移动便捷：底部带刹车万向轮，方便移动。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 34 | 抽油烟机 | 产品类型侧吸式抽油烟机，适合消防站食堂使用。 风量排风量：≥20m³/min，快速吸排油烟。风压最大静压：≥350Pa，确保排烟顺畅。噪音水平≤65dB（强档），静音设计，适合食堂环境。能效等级一级能效，节能环保。 材质-外壳材质：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防油防水抗腐蚀。 -油网材质：不锈钢滤网，易拆卸清洗。-集油盒材质：不锈钢，容量≥1.5L。 功能-智能感应：支持挥手感应控制，操作便捷。 -自动清洗：内置高温蒸汽清洗功能，减少维护成本。 -延时关机：延时2分钟关机，彻底排净油烟。 -防油污涂层：增加防油污涂层，便于清洁。 安全性能-防火设计：内置防火网，防止明火进入烟道。 -过热保护：自动断电，防止电机过热。-漏电保护：防止漏电事故。 尺寸-外形尺寸（长宽高≥）：900mm\*500mm\*600mm。 -安装高度：距灶台650-750mm。 电源额定电压：220V/50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 蒸饭车 | 尺寸外形尺寸（长宽高≥）：710mm\*650mm\*1400mm。 材质-外壳材质：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防锈防腐。 -内胆材质：304不锈钢，耐高温。 -蒸盘材质：食品级不锈钢，厚度≥0.6mm。 功能-蒸饭量：≥60kg/次，满足50-100 人用餐需求。 -蒸饭时间：≤35分钟，快速蒸熟。 -加热方式：360°立体循环加热，均匀受热。 -自动进水：缺水自动补水，满水自动停止。 安全性能-防干烧保护：自动断电，防止干烧。 -压力保护：自动泄压阀，防止压力过高。-漏电保护：防止漏电事故。 电源-额定电压：380V/50Hz。 -额定功率：≥12kW。环保标准-符合国家食品安全标准（GB 4806.9-2016）。 其他功能-保温功能：内置40mm聚氨酯发泡层，长效保温。 -智能控制：增加温度控制和定时功能 -硅胶门封：耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封性好。 -移动便捷：底部带刹车万向轮，方便移动。 -防油污涂层：增加防油污涂层，便于清洁。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 电饼铛 | 尺寸外形尺寸（长宽高≥）：700mm\*850mm\*920mm。 材质-外壳材质：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防锈防腐。 -煎盘材质：氮化铁锅/合金锅，耐高温。-上盖材质：悬浮式上盖，带双门储存柜。功能-煎盘直径：≥600mm，适合批量烹饪。 -加热方式：双面加热，温度范围：0~300℃。 -控制方式：双屏电脑数显，精准控温。 -煎盘高度：15/30/60mm三档可调，适应不同食材。 电源-额定电压：220V/380V。 -额定功率：≥5kW。 安全性能-防干烧保护：自动断电，防止干烧。 -过热保护：自动断电，防止过热。 -漏电保护：防止漏电事故。 环保标准-符合国家食品安全标准（GB 4806.9-2016）。 其他功能-保温功能：内置保温层，长效保温。 -智能控制：增加温度控制和定时功能 -移动便捷：底部带刹车万向轮，方便移动。 -清洗便捷：煎盘可拆卸，便于清洗。 -防油污涂层：增加防油污涂层，便于清洁 | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 冰柜 | 机身材质201无磁不锈钢（防腐蚀、耐磨损）； 填充容积900L（大容量设计）； 层架配置530×530mm层架×4个（可调节）； 制冷类型双温区：-上层冷冻区：-18℃~0℃；-下层冷藏区：0℃~10℃； 制冷材质全铜管蒸发器（高效导热，寿命长）； 性能参数 额定功率280W（节能设计）； 温度稳定性-冷冻区：±2℃波动；-冷藏区：±1℃波动； 制冷速度冷柜冷冻区达-18℃需约4-6小时； 噪音水平通常≤45dB； 能效等级符合国家一级能效标准； 物理参数 冷柜尺寸约1900×800×2000mm； 门体设计双开门； 扩展功能与设计 温控方式数字面板； 安全保护缺相/过压/过热保护（标配）；化霜方式自动化霜； 电源要求AC220V/50Hz； | 台 | 2 |  |  |  |
| 38 | 冷藏柜 | 类型立式冷藏柜，双温区（冷冻+冷藏）。容量400L，冷冻区150L（-18℃~-25℃），冷藏区250L（0℃~10℃）。 材质-外壳：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防锈防腐。 -内胆：食品级HIPS材质，易清洁。 -密封条：双层硅胶密封，冷气不外泄。制冷系统-压缩机：高效节能型（品牌可选：恩布拉科、丹佛斯）。 -制冷剂：R290环保冷媒，低碳环保。 -制冷方式：风冷无霜，温度均匀。 温度控制-温度范围：冷冻区-18℃冷藏区0℃~10℃。-控制方式：数字温控面板，实时显示温度，支持精准调节。 能耗日耗电量≤1.8kWh，一级能效（GB 12021.2-2015）。 安全性能-过热保护：自动断电，防止压缩机损坏。 -断电记忆：恢复供电后自动重启并保持原设定温度。 -门锁设计：可选配电子锁，防止误开。-加厚保温层：升级聚氨酯发泡层。 -抗菌涂层：内胆增加抗菌材料，防止细菌滋生。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 洗菜池 | 类型不锈钢三槽洗菜池 材质-池体：304不锈钢（厚度≥1.0mm），防锈防腐，易清洁。 -沥水架：不锈钢网格（可拆卸），防滑设计。 -防溅板：304不锈钢（高度≥150mm），减少水花飞溅。 尺寸-单槽尺寸（≥）：长600mm\*宽500mm \*深250mm。 -总尺寸（≥）：长1800mm\*宽600mm\*深 250mm（三槽并排）。 功能-分区设计：清洗区、漂洗区、沥水区，支持分类操作。 -水龙头配置：双联冷热水龙头（铜芯阀体），可360°旋转。 -排水系统：防堵下水器，PVC排水管（带滤网）。 安装方式台下式安装，无缝对接台面，易清洁。 安全性能-防滑设计：池底压花处理，防止食材滑动。 -边缘处理：圆角打磨，避免划伤。 环保标准符合食品安全标准（GB 4806.9-2016），无铅、无毒。 其他功能-配件扩展：可选配砧板架、刀具挂钩。 -抗菌涂层：纳米抗菌层，抑制细菌滋生 | 组 | 2 |  |  |  |
| 40 | 洗碗池 | 类型不锈钢洗碗池（带沥水区） 材质-池体：304不锈钢（厚度≥1.0mm），防锈防腐，易清洁。 -沥水架：不锈钢网格（可拆卸），防滑设计。 -防溅板：304不锈钢（高度≥150mm），减少水花飞溅。 尺寸-主槽尺寸（≥）：长900mm\*宽600mm \*深250mm。 -沥水区尺寸（≥）：长300mm\*宽600mm\*深100mm。 -总尺寸（≥）：长1200mm\*宽600mm\*深 250mm。 功能-分区设计：主槽清洗区+侧边沥水区，支持餐具分类处理。 -水龙头配置：高压冷热水龙头（铜芯阀体），可抽拉式设计，360°旋转。 -排水系统：防堵下水器，PVC排水管（带不锈钢双层滤网）。 安装方式台下式安装，无缝对接台面，易清洁。 安全性能-防滑设计：池底压花处理，防止餐具滑动。 -边缘处理：圆角打磨，避免划伤。 -防烫设计：热水龙头标识清晰，防止误触。 环保标准符合食品安全标准（GB 4806.9-2016），无铅、无毒。 -抗菌涂层：纳米抗菌层，抑制细菌滋生。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 41 | 不锈钢架 | 类型四层不锈钢货架 材质-框架：304不锈钢（厚度≥1.0mm），防锈防腐。 -层板：304不锈钢（厚度≥1.0mm），冲孔设计，防滑透气。 -连接件：高强度螺丝+卡扣，稳固耐用。尺寸-单层尺寸（≥）：长1200mm\*宽400mm\*高2000mm。 -层数：4层，层高可调节（间距≥300mm）。 承重能力-单层承重：≥150kg。 -整体承重：≥600kg。 结构设计-可调节层板：层高可自由调节，适配不同物品高度。 -防倾倒设计：底部加宽支架，带防滑脚垫。 -模块化组合：支持多架并排或叠加，灵活扩展。 安全性能-防锈处理：表面拉丝或喷砂工艺，耐腐蚀。边缘处理：圆角打磨，避免划伤。 环保标准符合食品级安全标准（GB 4806.9-2016），无毒无害。基材甲醛释限量等级:E1,; 面饰面材质:金属；油漆工艺:聚氨酯涂料(PU)；油漆甲醛释放量:合格。 其他功能-移动便捷：可配带刹车万向轮。 -配件扩展：挂钩、分隔板（可选）。 -智能标签：增加RFID标签槽，实现物资数字化管理。 | 组 | 4 |  |  |  |
| 42 | 调料车 | 类型不锈钢调料车（多层带抽屉） 材质-车体框架：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防锈防腐。 -层板：不锈钢冲孔板（厚度≥0.6mm），防滑透气。 -抽屉：不锈钢材质（带防脱轨设计），容量≥15L。 尺寸-总尺寸（≥）：长950mm\*宽500mm\*高950mm。 -层数：3层（2层置物架+1层抽屉）。 承重能力-单层承重：≥30kg。 -整体承重：≥100kg。 移动性-滑轮设计：4个万向轮（带刹车功能），方便移动和固定。 -转向灵活性：360°旋转，适应狭窄空间。 功能设计-分层储物：上层放置常用调料瓶，中层存放工具，抽屉收纳小件物品。-防溅设计：边缘加高护栏（≥5cm），防物品滑落。-易清洁：不锈钢表面光滑，无卫生死角。安全性能-防锈处理：表面拉丝或喷砂工艺，耐腐蚀。 -稳固结构：底部加宽支架，防止倾倒。环保标准符合食品级安全标准（GB 4806.9-2016），无毒无害。他功能-扩展挂钩：侧边可加装挂钩，悬挂厨具。 -标签槽：抽屉前端预留标签位，方便分类管理。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 43 | 锅碗瓢盆 |  不锈钢餐盘：数量：50个。尺寸：直径200mm，深度30mm。材质：304不锈钢，厚度≥1.2mm，防锈防腐，带防滑底座和抗菌涂层。 不锈钢碗：数量：50个。尺寸（≥）：直径150mm，深度80mm。材质：304不锈钢厚度≥1.2mm，防锈防腐，带防滑底座和抗菌涂层。 勺筷：数量：50套。材质：304不锈钢，防锈防腐，带防滑设计和抗菌涂层。 汤桶：数量：5个。容量：10L。材质：304 不锈钢，厚度≥1.5mm，防锈防腐，带保温层和抗菌涂层。 饭盆：数量：5个。容量：5L。材质：304 不锈钢，厚度≥1.5mm，防锈防腐，带保温层和抗菌涂层。 炒锅：数量：2个。尺寸：直径400mm，深度100mm。材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm，防锈防腐，带不粘涂层和抗菌涂层。 煮锅：数量：2个。尺寸：直径350mm，深度150mm。材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm，防锈防腐，带不粘涂层和抗菌涂层。 蒸锅：数量：2个。尺寸：直径300mm，深度200mm。材质：304不锈钢，厚度≥2.0mm，防锈防腐，带多层蒸格和抗菌涂层。 | 套 | 50 |  |  | 满足项目特征中的要求 |
| 44 | 不锈钢工作台 | 类型不锈钢操作台（带置物架） 材质-台面：304不锈钢（厚度≥1.5mm），防锈防腐，易清洁。 -支架：304不锈钢方管（厚度≥1.0mm），承重稳固。背板/侧板304不锈钢（厚度≥0.8mm）防水防油。尺寸（≥）-台面尺寸：长1800mm\*宽600mm\*高800mm。 -置物架尺寸：长1800mm\*宽300mm\*高1500mm（可拆卸）。 承重能力-台面承重：≥200kg。 -置物架承重：≥50kg/层。 功能设计-排水槽：台面预留排水槽（带坡度），不锈钢下水器+防堵滤网。 -防滑设计：台面压花处理，防止物品滑动。 -移动性：可选配带刹车万向轮（升级配置）。 安全性能-边缘处理：台面及支架圆角打磨，防划伤。 -防火阻燃：符合GB8624B1级防火标准。 -防潮防腐：全不锈钢材质，适应潮湿环。 环保标准符合食品级安全标准（GB 4806.9-2016），无毒无害。 其他功能-扩展配件：可选挂钩、刀具架、砧板槽。 -模块化组装：支持多台拼接，扩展操作空间。 | 组 | 2 |  |  |  |
| 45 | 消毒柜 | 产品类型立式消毒柜，双控设计（上层臭氧+紫外线，下层高温）。 容量≥380L，适合50-100人使用。 消毒方式-上层：臭氧+紫外线杀菌。 -下层：高温消毒（≥100℃）。 消毒星级一星级，符合国家标准（GB 17988-2008）。 消毒时间-臭氧+紫外线：≤30分钟。 -高温消毒：≤30分钟。 -烘干功能：增加热风烘干模块，缩短消毒时间控制方式触控面板，支持定时消毒、自动关机功能。 材质-外壳材质：304不锈钢，防锈防腐。-内胆材质：304不锈钢，耐高温。 -门板材质：钢化玻璃，防爆设计。 安全功能-防烫设计：门板隔热，防止烫伤。 -童锁功能：防止误操作。 -断电保护：断电后自动停止工作。 能效等级一级能效，节能环保。 功率-额定功率：≥1100W。 -额定电压：220V/50Hz。 尺寸-外形尺寸（高宽深≥）：1600mm\*600mm\*400mm。 -安装方式：立式。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 碗柜 | 类型立式双门碗柜。 材质-柜体：304不锈钢（厚度≥0.8mm），防锈防腐。 -层板：钢化玻璃（厚度≥5mm），透明可视，承重≥20kg/层。 -门板：上柜为钢化玻璃门，下柜为不锈钢门，带机械锁。 尺寸-总尺寸（≥）：高1060mm\*宽700mm \*深400mm。-内部容量：双门四层设计，每层高度可调节（间距≥250mm）。 功能设计-分区存储：上层展示区（玻璃门），下层封闭区（不锈钢门），抽屉存放小件餐具。 -通风设计：背部预留通风孔，防潮防霉。防滑设计：层板边缘加高护栏（≥3cm），防止餐具滑落。 安全性能-防潮防腐：全不锈钢框架，适应厨房潮湿环境。 -锁具防盗：下柜门配备机械锁，保障贵重餐具安全。 -圆角处理：层板及门框边缘圆滑，避免划伤。 环保标准符合食品级安全标准（GB 4806.9-2016），无毒无害。 其他功能-照明功能：可配内置LED灯带。 -模块化组装：支持多柜并排拼接，扩展存储空间。 -抗菌涂层：内层喷涂纳米抗菌材料。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 餐桌 | 尺寸（≥）-桌面尺寸：长2400mm\*宽1200mm\*高750mm。-椅子尺寸：长450mm\*宽460mm\*高900mm（每张椅子）。材质-桌面：实木贴皮（E1级环保板材）。-桌架：冷轧钢（厚度≥1.2mm），表面静电喷塑处理，防锈防腐。-椅子：椅面为PU革或网布，椅架为冷轧钢，带防滑脚垫。承重能力-桌面承重：≥200kg（均匀分布）。-单椅承重：≥150kg。设计特点-可扩展设计：可选配伸缩功能，延伸后支持10人使用。-防滑处理：桌面边缘加高5mm，防止物品滑落。-圆角打磨：桌角及椅角圆滑处理，避免磕碰。安全性能-防火性能：桌面材质符合GB8624B1级阻燃标准。-防锈防腐：钢制部件表面喷塑处理，适应潮湿环境。环保标准-甲醛释放量：≤0.5mg/L（E1 级）。 -无毒涂层：符合GB4806.9-2016食品级安全标准。  | 套 | 6 |  |  |  |
| 48 | 餐车 | 类型不锈钢保温分餐车（带多层托盘）材质-车体：304不锈钢（厚度≥1.0mm），防锈防腐。 -托盘：食品级不锈钢（厚度≥0.8mm），防滑设计。 -保温层：聚氨酯发泡填充（厚度≥50mm），保温时长≥4小时。 尺寸（≥）-车体尺寸：长800mm\*宽500mm \*高900mm。 -托盘尺寸：长700mm\*宽450mm\*深50mm（3层可拆卸托盘）。 功能设计-保温功能：内置恒温加热模块（0℃~80℃可调），适配热食或冷餐。 -移动性：4个万向轮（带刹车），360°灵活转向。 -防泼溅设计：托盘边缘加高护栏（≥3cm），防止汤汁洒漏。 安全性能-防烫设计：保温层外覆隔热棉，表面温度≤45℃。 -防倾倒：底部加宽支架+重心平衡设计。-漏电保护：自动断电，符合电器安全标准（GB4706.1-2005）。 电力配置-额定电压：220V/50Hz。-功率：加热模块500W，节能模式可调。环保标准符合食品级安全标准（GB 4806.9-2016），无毒无害。 其他功能-扩展配件：侧边挂钩（放置餐具夹、汤勺）、底部储物篮。 -易清洁：全不锈钢结构，无缝焊接，无卫生死角。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 分餐台 | 尺寸（≥）：全钢翻盖单格加深13.5L：整体尺寸：560mm（长）\*360mm（宽）\*350mm （高）；食物盆尺寸：530mm（长）\*330mm （宽）\*100mm（高）； 材质与结构 外壳材质：食品级304不锈钢（加厚型，厚度≥1.2mm），耐腐蚀、易清洁。 内胆材质：304不锈钢，无缝焊接工艺，防止渗漏。加热层设计：双层隔热结构，减少热量散失。 底座：防滑脚垫，稳固防倾倒。 加热性能 加热方式：底部电热管均匀加热（不锈钢 /铝合金发热管）。 功率：单槽功率约300-600W。 温控范围：50℃-120℃（可调节，恒温保温）。 升温速度：约15-30分钟达到设定温度。温控方式：机械旋钮调温或电子数显控温。 容量与尺寸 单槽容量：13.5升。槽位数量：单槽。 电源与能效 电压：220V/50Hz。能效等级：符合国家商用电器能效标准（高效节能设计）。 安全功能 防干烧保护：自动断电，避免空烧损坏。过热保护：温度过高时自动停止加热。 防水等级：IPX3（防溅水设计，适用于潮湿环境）。 配件与功能 分菜盘：可拆卸不锈钢盘。 透明玻璃盖：防尘保温，方便观察食物状态。 防烫手柄：隔热设计，避免操作烫伤。 电源线长度：1.5-2米（带接地保护）。适用场景：食品类型：汤类、粥品、炒菜、油炸食品等。 环境温度：-10℃至40℃（室内/半室外均可使用）。 保修期：1-2年（核心部件如发热管可能单独保修）。  | 个 | 6 |  |  |  |
| 50 | 训练设施 | 单杠（≥）： 杠面材料：表面镀锌实心弹簧锰钢，带防滑涂层和抗菌处理。 高度：2600mm。长度：2200mm。横杆直径：28mm。 立柱外管直径：42mm，厚度：3mm。 底座：铸铁底盘，稳固耐用。 双杠： 杠面材料：加强型尼龙纤维杠面，内芯28mm弹簧钢，带防滑涂层和抗菌处理。杠面长：3500mm。杠面直径：40mm\*50mm的卵形，外表为尼龙塑料颗粒注塑而成。 立柱：外观直径42mm，厚3mm，升降杆直径为28mm的冷拔钢。 底座：槽钢底座，厚度为3.5mm，尺寸：2800mm1200mm100mm。 可调宽度：15mm-55mm。 可调高度：1200mm-1600mm。 安全性能： 防滑设计：杠面表面防滑处理，防止训练时打滑。 稳固结构：底座加宽设计，防止倾倒。 防锈防腐：表面经过防锈处理，适应户外环境。 环保标准： 符合国家环保标准，无毒无害。 其他功能： 可调节设计：支持高度和宽度调节，适应不同训练需求。 防震设计：底座增加防震垫，减少训练时的震动。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 51 | 手机储存柜 | 充电功能-单仓充电功率：5V/2A（常规充电） -安全保护：过压/过流/短路保护 智能管理-支持联网远程监控（存取记录） -权限分级管理（管理员/用户组） 安全设计-电控锁防撬设计 电源要求-输入电压：AC220V（常规市电） -满载功耗：≤500W（40门同时充电）容量规格-标准型号：40门。-单仓尺寸（≥）：150×80×30mm（适配6.7英寸以下手机）。 外观尺寸（≥）：高1800mm\*宽990mm\*深300mm。 柜体材质：采用0.8-1.0mm冷轧钢板，表面防火防锈处理。 其他功能： 可调节层板：内部层板可调节高度，适应不同物品尺寸。照明功能：内置LED灯，方便夜间取物。固定安装：底部预留安装孔，支持地面固定。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 52 | 电热水器 | 产品类型：储水式电热水器； 能效等级:一级；内胆材质：搪瓷；控制方式：智能APP；防水等级：IPX4；热水输出率：≥80%； 额定功率(w)：≥2200；额定电源(V)：220V-50HZ；额定压力（MPa）：0.8MPa；额定温度（℃）：≥75℃； 产品尺寸（长\*宽\*高≥）(mm)：≥760\*445\*485；产品容量：≥60L；24小时固有能耗系数：0.6； 支架材质：金属；外部材质：金属；适用水压：0.1MPa-0.4MPa；加热方式：双管加热； 安装方式：横式； | 台 | 5 |  |  |  |
| 53 | 伙食菜品验收称重系统设备 | 操作系统android,嵌入应用伙食管理系统,CPU型号:瑞芯微RK3288；运行内存：4G；机身内存（ROM）：EMMC-32GB；摄像头：500万长焦镜头；屏幕尺寸：19英寸，登陆方式：密码登陆；传输功能：RJ45/WIFI；称重模块：中航仪表；最大称重：300KG；机身尺寸：850\*430\*1451；蓄电池：锂电池（续航2h以上）；分辨率：1366\*768；输入电压：100~240V；最大功耗：≤120W；运行环境：-20℃~70℃；需满足的要求：与消防伙食终端匹配 | 台 | 1 |  |  |  |
| **合计(元)** |  |  |

★服务：原厂三年有限保修，三年上门服务；提供原厂尊享服务（1.可以直接提供数据保护服务 2. 可提供第二日修复服务，如存在未修复情况，则赠送客户与超期天数相等的原厂月度保修，保修延长最高上限3年。

★投标注意事项 1.设备保证原厂，投标时需提供针对此项目的售后服务承诺函（售后承诺中需对闪修服务做出书面承诺）。

2.投标产品须为原厂制造，不接受任何OEM产品；

备注：以上参数要求为本项目最低要求，投标人可提供等于或高于参数要求。

**四、投标方在报价时上传提交材料（PDF格式）：**

1、相关证明文件（资格证明文件）。

2、清单报价表。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4、承诺函。

（材料如不按下述要求提供或不提供，做无效标处理）

1. 相关证明文件（资格证明文件）

（1）具有独立承担民事责任能力的、在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务审计报告或财务报表（应包括资产负债表、现金流量表、利润表），成立不足一年的无需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（提供竞价截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供供应商近三年（2022年1月1日-至今）的类似业绩，须提供业绩合同）（加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）

（6）凡拟参加本次竞价项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参加本次竞价活动。

（7）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一竞价项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（8）供应商资质要求：供应商必须具有国家颁发的有效的营业执照，提供针对此项目的售后服务承诺函；提供国家质量技术监督部门出具的货物检测证明；提供中国环境节能标志产品认证资质。

（9）投标人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品。投标人应当选用的货物材料及质量均符合采购人要求及国家、行业有关标准规范要求。

法定代表人身份证明书及授权书：

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码： （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系 （申请人单位名称） 的法定代表人。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面） |

特此证明。

投标人： （盖章）

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明！

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正反面） |
| 被授权人的身份证（正反面） |

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公 章：

年 月 日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

1. 报价表（加盖公章）

**西部矿区政府专职消防站配套基础设施设备采购项目--办公设施采购（XXX公司报价表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数（是否响应） | 单 价（元） | 数量 | 单位（台） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： |

1. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
2. 承诺函（加盖公章）

（1）违约金承诺函：中标人因自身原因弃标的或者未能在指定时间内完成、供货和验收（视为投标商自愿放弃），需赔付本项目我单位合同总金额30%的违约金。

（2）售后质保服务承诺函

（根据竞价文件质保要求，提供质保期承诺函，格式自拟，加盖公章）

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的书面声明**

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月　　日