一、投标单位须知

**1. 适用范围**

本文件仅适用于在哈密市社会福利院儿童院电梯购置项目进行采购，欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

**2.投标单位资质**

投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次采购项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照（需有相应的营业范围）国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本（加盖投标单位公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供截图加盖投标单位公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（提供声明或承诺书，加盖投标单位公章）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（加盖投标单位公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书，加盖投标单位公章）

（6）法人代表授权委托书（法人签字并加盖投标单位公章）。

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（加盖投标单位公章）。

（8）投标单位还应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（加盖投标单位公章）。

（9）代理经销商投标还应具有所投品牌制造商对本项目授权。

（10）本项目不接受联合体投标（提供承诺书，加盖投标单位公章）。

（11）完善的售后服务体系。

（12）供应商在收到文件后，若有疑问需要澄清，应于收到文件后二日内以书面形式(包括书面文字、传真、电子邮件等)向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，供应商应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**3.评标办法**

综合评分

1.经询价确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由询价小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，询价小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分细则表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分点 | 评分标准 | 评分标准 | 评审意见 |
| 是 | 否 |
| 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 年审合格的法人营业执照（需有相应的营业范围）国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本（加盖投标单位公章） |  |  |
| 资质要求 | 投标单位具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（加盖投标单位公章）、代理经销商投标还应具有所投品牌制造商针对本项目的唯一授权 |  |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供截图加盖投标单位公章）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书，加盖投标单位公章） |  |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明或承诺书，加盖投标单位公章） |  |  |
| 联合体 | 本项目不接受联合体投标（提供承诺书，加盖投标单位公章） |  |  |
| 缴纳社会保障资金 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（加盖投标单位公章）、投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（加盖投标单位公章） |  |  |
| 法人授权 | 法人代表授权委托书（法人签字并加盖投标单位公章） |  |  |
| 符合性检查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（授权代理人的签字或盖章） |  |  |
| 响应文件内容 | 所投产品各项核心参数指标是否满足询价人采购需求 |  |  |
| 服务期限 | 有效期响应询价文件要求，三年质保承诺书 |  |  |
| 售后服务承诺 | 完善的售后服务体系 |  |  |
| 现场踏勘 | 现场踏勘证明（甲方盖章） |  |  |
| 报价 | 报价符合具有唯一性，最终报价未超过项目采购预算 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| 详细 评审 | 价格评审（30 分） | 投标报价 | 满足询价文件要求且最后报价最低的供应商的价格为询价基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最终报价）×30%。 | 30 分 |
|  | 技术标评分标准（70 分） | 主要技术配置 | 控制系统、控制主板、变频器 | 横向对比各投标人对本项目的主要技术配置、性能及优点详细说明（满分 10，优秀 6-10，良好 3-5，一般 1-2） | 0-10 |
| 主机、曳引钢带、安全部件 | 横向对比各投标人对本项目的主要技术配置、性能及优点详细说明（满分 10，优秀 6-10，良好 3-5，一般 1-2） | 0-10 |
| 门机、门保护、召唤系统 | 横向对比各投标人对本项目的主要技术配置、性能及优点详细说明（满分 10，优秀 6-10，良好 3-5，一般 1-2） | 0-10 |
| 操纵箱、轿内照明、称重装置 | 横向对比各投标人对本项目的主要技术配置、性能及优点详细说明（满分 10，优秀 6-10，良好 3-5，一般 1-2） | 0-10 |
| 其他配置技术 | 防犯罪保护、防捣乱保护、安全停靠、启动时力矩补偿、开关门按钮灯、大厅呼叫指令取消、自动返回基站、满载直驶、全集选、轿顶检修、超载保护、开、关门按钮、内部通话装置、警铃、反向指令自动消除、错误指令取消、终端楼层保护、轿内风扇开关、停梯开关、自动泊梯、紧急电动操作、恢复运行 | 横向对比各投标人对本项目的功能说明（满分 15，优秀 9-15，良好 3-8，一般 1-2） | 0-15 |
| 故障就近平层操作（非电源故障或安全回路故障）、手动应急疏散装置、重新初始化运行、司机操作、餐厅服务、提前开门、自动再平层、紧急照明、安全检测、语音安抚、开门动车保护、轿内照明和风扇智能控制、光幕门保护、厅/轿门分别控制、本层厅外开门、关门等待取消、轿厢关门延迟保护、轿厢开门保护、轿厢关门保护、关门力矩保护、厅外及轿内方向指示、大厅、轿内位置显示 | 横向对比各投标人对本项目的功能说明（满分15，优秀 9-15，良好 3-8，一般 1-2） | 0-15 |
|  | 合计 |  |  | 100.00 |
|  | 注：1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。 |
|  | 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权委托 的 为我方的委托代理人，以本单位的名义参加 采购项目的投标活动。代理人在参加整个投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我方均予承认。

代理人： 性别： 年龄：

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

投 标 人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明**

致： （采购人）：

 （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年 月 日

**无重大违法记录声明书**

（采购人） ：

我公司参与 （项目名称）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或授权人（签名）：

日 期： 年 月 日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

**投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书**

 我公司承诺在（项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

 日期： 年 月 日

**二、技术部分**

**1、电梯主要技术规格参数表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **备注** |
| **1** | 电梯品牌 |  |  |
| **2** | 产品名称： | 无障碍乘客电梯  |  |
| **3** | 产品型号： |   |  |
| **4** | 数量： | 2台 |  |
| **5** | 载重： | 1600 公斤 |  |
| **6** | 速度： | 1 米/秒 |  |
| **7** | 层/站/门： | 3层/ 3站/3门 |  |
| **8** | 基站所在层： | 1层 |  |
| **9** | 楼层标记： | 1,2,3 |  |
| **10** | 提升高度： | 8 米 |  |
| **11** | 设备运控方式： | 单梯 |  |
| **12** | 机房类型： | 无机房 |  |
| **13** | 控制方式： | 双32位微机电脑控制板  | 与母品牌同品牌 |
| **14** | 驱动主机（曳引主机）： | (同母品牌）永磁同步无齿轮曳引机  | 与母品牌同品牌 |
| **15** | 驱动系统： | (同母品牌）变压变频调速（VVVF）无齿轮曳引驱动  | 与母品牌同品牌 |
| **16** | 制动方式： | (同母品牌）静音闸瓦制动器 | 与母品牌同品牌 |
| **17** | 控制柜： | (同母品牌） | 与母品牌同品牌 |
| **18** | 曳引悬挂装置： | (同母品牌）钢带  | 与母品牌同品牌 |
| **19** | 安全钳： | (同母品牌） | 与母品牌同品牌 |
| **20** | 限速器： | (同母品牌） | 与母品牌同品牌 |
| **21** | 缓冲器： | (同母品牌）油压缓冲器  | 与母品牌同品牌 |
| **22** | 对讲系统： | 五方对讲 |  |
| **23** | 轿厢围壁装潢： | 发纹不锈钢 |  |
| **24** | 轿厢扶手： | 两边扶手 |  |
| **25** | 轿门材质： | 发纹不锈钢 |  |
| **26** | 轿厢内部高度: | 2400 毫米 |  |
| **27** | 装饰轿顶类型： | 一体顶LED隐藏灯 |  |
| **28** | 轿厢地面装饰： | 大理石 |  |
| **29** | 轿底装饰预留厚度： | 20 毫米 |  |
| **30** | 最大额外装修重量: | 200 千克 |  |
| **31** | 开门类型： | 中分门 |  |
| **32** | 门机类型： | 调速门机 | 与母品牌同品牌 |
| **33** | 门保护装置类型： | 2D光幕 |  |
| **34** | 主操纵盘类型： | 不锈钢一体式  |  |
| **35** | 主操纵盘面板材质： | 发纹不锈钢 |  |
| **36** | 主操纵盘显示： | LED13.3英寸白色段码显示器 |  |
| **37** | 主操纵盘按钮： | 发纹不锈钢盲文不锈钢圆形按钮 |  |
| **38** | 轿厢按钮背景光： | 白色 |  |
| **39** | 残疾人操纵盘面板材质： | 发纹不锈钢 |  |
| **40** | 残疾人操纵盘按钮： | 盲文不锈钢圆形按钮 |  |
| **41** | 外呼布局： | 外呼单体召唤 |  |
| **42** | 厅外外呼装置 | 一体式召唤盒不锈钢  |  |
| **43** | 外召按钮类型： | 发纹不锈钢微动不锈钢圆形按钮 |  |
| **44** | 厅门材质 | 发纹不锈钢 |  |
| **45** | 门框材质 | 发纹不锈钢 |  |
| **46** | 门套材质： | 花岗岩门套 |  |
| **47** | 井道净尺寸： | 2400 毫米 × 3200 毫米(宽×深) |  |
| **48** | 轿厢净尺寸： | 1400 毫米 × 2400 毫米(宽×深) |  |
| **49** | 开门净尺寸： | 1100 毫米 × 2100 毫米(宽×高)（实测为准） |  |
| **50** | 顶层净高： | 5000 毫米（现场实测为准） |  |
| **51** | 底坑深度： | 1800 毫米（现场实测为准） |  |
| **52** | 报站： | 语音报站语言(中文) |  |

1. **主要技术配置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **主要技术配置** | **性能及优点详细说明** |
| 1 | 控制系统 |  |  |
| 2 | 控制主板 |  |  |
| 3 | 变频器 |  |  |
| 4 | 主机 |  |  |
| 5 | 曳引钢带 |  |  |
| 6 | 门机 |  |  |
| 7 | 门保护 |  |  |
| 8 | 安全部件 |  |  |
| 9 | 召唤系统 |  |  |
| 10 | 操纵箱 |  |  |
| 11 | 轿内照明 |  |  |
| 12 | 称重装置 |  |  |
|  |  |  |  |

1. **功能表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能名称** | **功能详细说明** |
| 1 | 防犯罪保护  |  |
| 2 | 防捣乱保护 |  |
| 3 | 安全停靠 |  |
| 4 | 启动时力矩补偿 |  |
| 5 | 开关门按钮灯 |  |
| 6 | 大厅呼叫指令取消 |  |
| 7 | 自动返回基站 |  |
| 8 | 满载直驶 |  |
| 9 | 全集选 |  |
| 10 | 轿顶检修 |  |
| 11 | 超载保护 |  |
| 12 | 开、关门按钮 |  |
| 13 | 内部通话装置 |  |
| 14 | 警铃 |  |
| 15 | 反向指令自动消除 |  |
| 16 | 错误指令取消 |  |
| 17 | 终端楼层保护 |  |
| 18 | 轿内风扇开关 |  |
| 19 | 停梯开关 |  |
| 20 | 自动泊梯 |  |
| 21 | 紧急电动操作 |  |
| 22 | 恢复运行 |  |
| 23 | 故障就近平层操作（非电源故障或安全回路故障） |  |
| 24 | 手动应急疏散装置 |  |
| 25 | 重新初始化运行 |  |
| 26 | 司机操作 |  |
| 27 | 餐厅服务 |  |
| 28 | 提前开门 |  |
| 29 | 自动再平层 |  |
| 30 | 紧急照明 |  |
| 31 | 安全检测 |  |
| 32 | 语音安抚 |  |
| 33 | 开门动车保护 |  |
| 34 | 轿内照明和风扇智能控制 |  |
| 35 | 光幕门保护 |  |
| 36 | 厅/轿门分别控制 |  |
| 37 | 本层厅外开门 |  |
| 38 | 关门等待取消 |  |
| 39 | 轿厢关门延迟保护 |  |
| 40 | 轿厢开门保护 |  |
| 41 | 轿厢关门保护 |  |
| 42 | 关门力矩保护 |  |
| 43 | 厅外及轿内方向指示 |  |
| 44 | 大厅、轿内位置显示 |  |

备注：1）此项目为交钥匙工程，包含交付使用前的所有费用。

 2）电梯轿厢装潢由甲方根据样册选择，总价中包含装潢费用。

 3）工期：60天（合同签订之日起60日内安装、验收完毕，项目特殊，工期紧张，请各投标单位注意工期）

 4）质保及免费保养期为3年。

 5）预付款30%，到货50%，安装验收完毕后支付到总价的97%。

**2、针对技术部分各报投标单位需提供：**

 1）满足以上技术参数的报价表（附件一）

2）技术参数、功能偏离表（附件二）

 3）产品简要说明

## 附件一

##  报 价 一 览 表

致（采购人）： ：

我方收到并研究了贵方 采购的询价文件，愿意按照询价文件规定的内容承担该工程的采购任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **电梯供应** | **总 报 价****（ 元 ）** | **大写：** |
| **小写：** |
| **交 货 期** | **合同签订用户通知之日起60日内安装、验收完毕** |
| **交 货 地 点** | **新疆维吾尔自治区哈密市伊州区八一路体育中心西侧** |
| **质 量 等 级** | **合 格** |
| **质保及免保期** | **验收合格后3年** |
| **备 注** |  |

我们同意遵守本投标文件，本投标文件一直对我们具有约束力；

如果我方中标，我方将按照询价文件的规定，提供合格的产品；

在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件，将成为我们双方之间有约束力的契约；

我方理解你们将不必接受你们所收到的最低标价或者其他任何投标书的约束。

投 标 人： （盖 章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

## 附件二

**技术参数、功能偏离表**

投标人名称（公章）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 序号 | 询价规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投 标 人： （盖 章）

投标人代表签字：