# 可视喉镜要求

1、喉镜与显示屏一体化结构，便携。

2、可与不同规格的镜片匹配使用。

3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

4、视频喉镜的全金属框架。

5、USB读取与存储，大容量16G TF卡

6、镜头像素：摄像头进口30万像素摄像头

7、像素不低于:320\*240

8、分辨率≥3.72

10、显示器可前后、左右转动。

11、内置电源：大于等于2000mAh

12、电池持续放电时间大于200分钟

14、液晶屏3“及以上

15、屏幕比例：4：3

16、可插入镜片长度：80-132mm

17、镜片角度：33-44度

18、高清数字化系统芯片

19、一键拍照／录像功能