熏蒸仪主要性能及功能特点：

1、工作环境条件要求为：

a)  环境温度：5 ℃～40 ℃；

b)  相对湿度：10%～80%；

c)  大气压力：700 hPa～1060 hPa。

d)  电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz

e)  额定输入功率：2400VA。

2、熏蒸床温度

a)  熏蒸温度可在室温～45℃内可调，级差1℃，允差为±5℃。

b)  熏蒸温度均匀性应不大于5℃；

c)  熏蒸温度稳定性应不大于5℃；