# 昌吉市乡村振兴和兴边富民项目

# 县级多功能运动场周边项目

# **采购内容**：昌吉市文化体育广播电视和旅游局（昌吉市文物局）昌吉市乡村振兴和兴边富民项目县级多功能运动场周边项目

# **二、招标限价**：19.5061万元（本次竞价包含设备、安装、运输、税务相关费用）。

**三、工程概况**：总建筑面积约3200㎡。其中：包含围栏、照明、排水等项目

**四、项目施工地点**：昌吉市

**采购人需求描述：**

 **1、为确保项目售后服务时效性、有效性与本地化支持能力。 2、投标单位须前往甲方单位踏勘现场。所有投标商于2025年7月9日上班时间段自行前往现场联系甲方，统一现场踏勘，并出具踏勘证明（甲、乙双方盖章、签字）如未按时到达现场，将无法进行现场踏勘。视为投标无效。现场踏勘联系人：张海宇。联系方式：18909946033. 3、报价为含税全包价，包含运费、装卸费及拆除安装恢复调试费用，详细说明保修期和保修范围。4、项目完成由甲方安排完成验收。5、中标方在施工过程中必须保项目人员安全和财产安全，必须与甲方签订安全施工协议书，发生任何安全事故由施工方负责. 6、为保证本次询价质量、服务及售后，本次询价采购不以价格作为唯一评定标准，以满足甲方要需求进行综合评审。**

**供应商响应附件要求：**

 **1、营业执照 2、开户许可证 3、法人证书 4、踏勘证明 5、报价明细表 6、效果图 ，报价单位需提供参加本次采购活动前三年内未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料，没有重大违法记录的书面声明 10、安全施工保证书 11、所有复印件均需加盖公章。 商务要求：如有恶意报价或虚假应标，通过政采云维权中心上报上级**

**采监部门进行处理。 备注:上述所有文件内容均应完整提供且清晰可辨，并均加盖单位公章的为有效响应文件，否则将否决其投标。**

**参数要求：**

**1、围栏项目：**

结构参数：

1.体育场占地面积3200平米，在场地四周安装双层围网4米高.

2.围网材质：

①立柱采用直径100mm的镀锌钢管壁厚2.5mm（塑前）。

②框架边框采用20mm\*40mm\*2.5mm的镀锌管（塑前）.

③.网子采用菱形网60mm×60mmPE包塑钢丝.

3.围网颜色：墨绿色。

围网安装：

1.挖坑安装模板，插入立柱，浇筑混凝土（C40），拆除模板回填土。（底座不得≤1000mm\*1000mm\*1000mm）

2.网子固定：采用镀锌螺栓连接固定，与边框间距≤200mm。

3.外观：网面平整无毛刺，颜色均匀，无锈蚀或变形；

4.根据运动场地面积提供排水设备，能够满足雨雪天气排水的的要求与标准，运动场地面无明显积水，积水能迅速排出到指定区域。

**2、照明项目:**

布置安装方面：

1.采用对称布置安装，确保夜间使用能充分照亮场地，达到比赛灯光要求，柔光不刺眼具有防眩光功能。使用（200W-300W）LED球场专用照明设备，

2.灯杆必须≥800mm，需挖坑安装模板，插入预埋件，浇筑混凝土（C40），拆除模板回填土，（底座不得≤800mm\*800mm\*800mm）

3.线材：①照明设备使用国标4平方铜芯线缆。

 ②取电处至用电处总线缆150米必须采用国标电缆线

 ③所有线缆必须穿保护管，挖沟埋置地下≥700mm处并进行回填，保持平整美观，涂刷地坪漆无明显色差。

4..配电箱安装：将场地内所有的用电设备插座及开关都集中在配电箱内，照明设备采用单路开关，配电箱采用落地式必须有防雨功能.