采购防盗门

数量：5樘防盗门

技术要求：符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2007）甲级平开全封闭式防盗安全门5扇，其中双扇门3扇，尺寸为1480\*2470cm，单扇门2扇，尺寸为960\*1970cm，每扇防盗门有甲级防盗门检测报告，还包括旧门拆除及其新门安装费用，发泡辅材、抹灰、水泥等中标方自备。

其他要求

1、每樘防盗门有甲级防盗门检测报告及其合格证书。

2、所有参数均需在检测报告中体现，未在报告中体现，则视为不符合要求。

商务要求：各投标方自行报单价，总价不得超过22000元人民币，详细阅读以下内容 1、所供商品必须满足采购方要求，满足所有参数要求，最低价中标，中标后负责运输、组装、施工、安装并交付使用，并自行清运垃圾。

2、各参与投标方，必须在投标人响应明细中清楚注明各类投标商品的品牌、型号、数量、单价，金额，严格按照上述表格所列事项投标，未按要求投标的，采购方拒绝采购，恶意投标，采购方保留保留投诉、诉讼等权利。

3、提供营业执照扫描件，放入投标方参数内，所提供商品必须符合产品质量的GB/T强制性标准，达到环保要求，如质量不合格，出现三无产品，假冒伪劣商品，采购方有权拒绝采购并且保留一切追诉的权利。

4、按公安局实际需要，指点地点送货并交付使用，售后服务保质期要符合国三包规定，质保期为一年，供货后24小时之内要响应，给予必要的指导帮助服务。 5、中标方在货物生产、运输、组装、安装、卸载等过程中一切费用均包含在中标价中，中标方在货物生产、运输、组装、安装过程中发生的一切事故（火灾、交通事故、人员受伤、运输损坏、变形等）均与采购方无关，均有中标方自行承担。 6、中标方要使用有相关资格、资质的人员从事此次货物全流程。 7、中标单位及个体户无违法犯罪记录。 8、验收合格后分批分次供货，按需结算货款。 9、在质保期内拒绝提供服务的，采购方会按照要求上报财政部门或者投诉，在同类招标中拒绝使用其产品。 10、采购方可根据需要随机抽取部分全部货物送有关权威检测部门检测，供方承担相应检测费用，如检测不合格，中标方负责赔偿采购方一切损失。 11、合同争议的解决（1）当事人友好协商达成一致。（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人所在地人民法院诉讼。