**昌吉市人民医院总医院绿洲路街道分院购置1台听力筛查仪项目在线询价文件**

1. **项目概况**

1、绿洲路街道分院购置听力筛查仪数量1台。

2、采购预算控制价：控制在人民币6.1万元以内（人民币陆万壹仟元整）。

**二、投标报价人的资质要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目**不接受**联合体投标。

3、投标人为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。

**三、投标人参加时应扫描上传提交的资料：**

1、**上传**营业执照原件或经公证处公证的公证件。**并加盖供应商公章**

2、**上传**《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营许可证》原件。**并加盖供应商公章**

3、法定代表人亲自参与本项目，则需**扫描上传**法定代表人的居民身份证原件，如系委托代理人参加，则应当**扫描上传**《授权委托书》和受托人的居民身份证原件。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，**并加盖供应商公章**。

4、**上传**“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单**截图，并加盖供应商公章。**（**要求最新日期**）

5、**上传原件彩色扫描件或彩色照片,不可上传黑白件**

**四、购置数量、参数及要求**

绿洲路街道分院购置听力筛查仪数量1台

**（一）**绿洲路街道分院购置听力筛查仪参数

1、瞬态声诱发耳声发射

1.1 评估方法：噪音加权平均法，有效信号峰值计数。

1.2 刺激声：非线性短声。

1.3 刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异。

1.4 刺激速率：约 60 Hz。

1.5 频率范围：1.5 到 4.5 kHz。

1.6 显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平。

2、畸变产物耳声发射

2.1 评估方法：噪音加权相位统计法。

2.2 刺激声：纯音匹配 f2/f1 = 1.24。

2.3 测试频率范围：f2 为 1 到 6 kHz。

2.4 默认测试频率：f2 = 2、 3、 4 和 5 kHz （4 个频率中有 3 个频率的测试结果

为通过）, 可软件设置修改。

2.5 测试强度：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL。

2.6 显示：畸变产物耳声发射水平、测试进度、噪音水平、DP 听力图。

2.7 结果显示： 测试结果通过/转诊、噪音水平、DP 听力图。

3、显示屏

3.1 类型：彩色液晶电阻式触摸屏。

4、提示音

4.1 内置扬声器，用于击键声和通过/参考提示。

★5、语言设置

5.1 主机全中文触摸屏操作界面，另有其它≥5 种用户可供选择。

5.2 小键盘：电阻式触摸屏 （可以戴手套使用），可输入被测试者的姓名、编号、出

生时间等基本信息，可避免因同时对多个被测试者进行测试时，出现张冠李戴的问题。

★6、内存

6.1 内存容量： 最多 250 名患者,最少 500 个测试

6.2 1077坞站：个人计算机接口

7、通讯接口

7.1 数据传输:主机与坞站红外连接, 坞站 USB 与计算机 USB 联机，数据双向批量传输。

7.2 标签打印机:RS232 接口。

8、电池

8.1 电源电压：正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V。

8.2 最大电池功耗：1.5 W。

8.3 电池工作时间：连续使用 8 小时。

8.4 电量指示器：5 级电量指示器。

9、电源适配器

9.1 输入电压/范围：100–240 V 交流电，50–60 Hz。

9.2 输出电压： 5.0 V 直流电。

10、OAE 探头

10.1 探头连接线：柔韧屏蔽电缆

11、连接器

11.1

OAE 探头连接器：14 针，适用于 OAE 探头或 ABR，耳耦合器电缆。

12、实时时钟

12.1 集成的实时时钟，用于为测量结果加盖时间戳。连接后，该时钟会自动与个人计

算机时钟同步。

12.2 精确度：最大偏差为 12 分钟/年。

12.3 备份：从仪器中取下电池后，最少 5 天。

备注：生产日期为2024年最新生产的。

1. **合同履约保证金、付款方式及质保期**

1、合同履约保证金：为了确保设备投标参数完全响应甲方采购文件的要求，中标供应商需在签订合同前向甲方缴纳合同金额的10%作为履约保证金，合同到期后无履约问题一次性无息付清

2、付款方式：合同签订后，供货安装完毕验收合格后，开具可网上查询的正规发票，支付合同金额95%，剩余5%合同到期后无履约问题一次性付清。

3、质保：设备质保2年（验收合格双方签字确认之日起计算）。

**六、交货期**

合同签订后10 个日历日内完成设备安装、调试，并交付使用。

**七、其他要求**

培训工作是医用设备得以正常运行的关键，除了对普通业务人员的专项培训以外，要求成交单位配备的技术员能保证设备的安全运行和维护。设备供应商应对医院相关设备维护人员进行设备使用及日常维护的培训。包括：设备原理、设备使用、设备日常维护等。

1. **售后服务**

在设备使用过程中出现问题时，中标单位必须按医院指定的方式提供 7×24 小时支持维护服务，并在30 分钟内响应，并保证 2 小时内派工程师到达现场、24 小时之内解决问题。二年内设备出现非人为损坏的问题，一律免费维修或更换

1. **报价单**

昌吉市人民医院设备项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 所投品牌型号及参数 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 听力筛查仪 | 1台 |  |  |  |
|  | 总计（元）： |  |  |  |  |
| 总计（人民币大写）： | |  | | | |

报价单位（盖章）： 报价日期：

联 系 人： 联系电话：

**备注：1、严格按照文件要求上传投标资料。**

**2、报价单加盖公章上传（注明联系人、联系方式）。**