天池管委会消防营房维修修缮

第一批工程量10万元

一、拆除、清理、新建围墙 75 米

1、人工清理，拆除，旧围墙头，并铲除抹灰沙浆面，垃圾清运

2、新砌 0.37 红砖围墙，并内外抹灰，挂灰色全瓷琉璃瓦，粉刷外墙涂料。

3、拆除新建围墙长 75 米

二、宿舍楼外挑檐底板拆除并加固重新安装

1、长 88.6 米X宽 1.4米=124平方，加餐厅60平方，计 184平方

2、高空拆除并安装184平方铝塑板，外墙保温材料，修补整齐，美观，牢固184平方

四、宿舍室内顶矿棉板雨水浸泡损坏变型

1、一层、二层、三层，餐厅，厨房拆除并更换矿棉板面积

2、大约 220 平方

五、宿舍楼墙面雨水浸泡反碱起皮，零星部分面积

1、一、二、三层、房间、过道、卫生间、楼梯间、餐厅、厨房

2、大约面积 230平方

六、机械、运费、架子、管理、税费