**七运湖村老文化室及附属房维修改造要求**

1. 维修文化室附属房建筑面积132.6㎡更换屋顶，要求：

1.彩钢板10公分厚上5mm,下3mm

2.方钢 6cm×10cmx1.5mm，10根梁条两侧出水，两侧出水檐40CM。

3.老房拆除房顶修补其损坏处及清理垃圾

4.室内、室外粉刷

6.更换3个外门，规格230MM×105MM×1.8MM防盗门带亮窗

二、维修文化室房顶面积267.75平方米

1.清除原有屋顶防水材料。

2.屋顶铺设5CM厚细石混泥土保护层，

1. SBS4mm施工（人工费+材料费）

3.一圈房檐维修