景化社区电缆维修建设内容：对景化社区46栋楼主电路箱变至配电箱进行电缆维修改造，120型号铠装铝芯电缆，总长1235米；电缆终端头24套；120²铜铝线鼻104个；90²铜铝线鼻24个；16²PVC-C电缆管200米；2\*16集束导线180米；4\*95铠装铝芯电缆160米；4\*70铝芯铠装电缆490米；16PVC电缆管600米；95²铜铝线鼻12个；70²铜铝线鼻24个；4\*35铝芯电缆170米；配电箱修复及打磨刷漆17个；所有入户电缆均为地埋电缆，不能进行外置。地埋深度不低于0.5米，小区内道路，切割即修复17处。以上所有材料均需符合国家标准。