清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
| 1 | 一号纸物证袋 | 10个/包 | 4包 |
| 2 | 二号纸物证袋 | 10个/包 | 4包 |
| 3 | 四号纸物证袋 | 10个/包 | 20包 |
| 4 | 五号纸物证袋 | 10个/包 | 30包 |
| 5 | 六号纸物证袋 | 10个/包 | 101包 |
| 6 | 特大号塑料物证袋 | 10个/包 120\*30.5cm | 3包 |
| 7 | 大号塑料物证袋 | 100个/包 | 8包 |
| 8 | 中号塑料物证袋 | 100个/包 | 20包 |
| 9 | 小号塑料物证袋 | 100只/包 | 10包 |
| 10 | 手持加湿器 | （小型）适用于四甲基联苯胺 | 100个 |
| 11 | 二所生物物证提取专用棉签 | 易折头 30包/盒 | 40盒 |
| 12 | 速干式生物物证棉签 | 100支/箱 | 10箱 |
| 13 | 医用一次性无菌棉签 | （自封口/分装）每包1000支 | 30包 |
| 14 | 无菌医用纱布块 | 5\*7cm50片/盒 | 1盒 |
| 15 | 普通黑色磁性粉末 | 30ml/瓶 | 6瓶 |
| 16 | 黑色专用指纹捺印油 | 20毫升/瓶 | 2瓶 |
| 17 | 高分子掌纹捺印盒 | 173mm\*115mm | 5个 |
| 18 | 脱胶502试剂 | 20克/瓶 | 5瓶 |
| 19 | 华帆一次性CPE手套 | （中号） 50只/包 100包/箱 | 5箱 |
| 20 | 100ml螺旋盖灭菌尿杯 | 50个/包 | 5包 |
| 21 | 卷尺 | 钢制，自锁，5米 | 10个 |
| 22 | 现场勘察鞋套 | 加厚带鞋底（质量高、不易坏） | 500双 |
| 23 | 园艺工具5件套 | 得力 | 2套 |
| 24 | 金属号码牌 | 铝制1-50号 | 3套 |
| 25 | 便利贴号码牌 | 1-30号 | 20组 |
| 26 | 黑色记号笔 | （粗细两用）10支/盒 | 4盒 |
| 27 | 红色记号笔 | （粗细两用）10支/盒 | 4盒 |
| 28 | 红色光敏印油 | 10ml/瓶 | 4瓶 |
| 29 | 指纹胶带胶带 | 50mm\*20m | 30卷 |
| 30 | 黑白双色不干胶比例尺 | 12cm 100条/包 | 15包 |
| 31 | 18cm PVC双面黑白比例尺 | 5把/包 | 2包 |
| 32 | 502胶加热皿 | 35个/盒 | 2盒 |
| 33 | 高分子掌纹捺印盒 | 173mmX115mm | 3个 |
| 34 | 福尔马林 | （10%） 10瓶/箱，500ml/瓶 | 5箱 |
| 35 | 正丙醇 | 500ml/瓶 | 3瓶 |
| 36 | 一次性真空采血管离心管 | 5ml 100个/包 不含抗凝剂 | 6包 |
| 37 | 医用一次性隔离衣 | 大号防水 | 100件 |
| 38 | 手术刀片 | 22号 100片/盒 | 2盒 |
| 39 | 手术刀片 | 23号 100片/盒 | 2盒 |
| 40 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 7.5号 50双/盒 | 15盒 |
| 41 | 密封小桶 | 4L | 100桶 |
| 42 | 医用一次性注射器 | 10ml 1.2mm 160支/箱 | 3箱 |
| 43 | 一次性帽子 | 20个/包 | 10包 |
| 44 | 人精斑（PSA）检测试剂盒 | Mosaic 25人份/盒 | 10盒 |
| 45 | 人血斑（POB）检测试剂盒 | Mosaic 25人份/盒 | 10盒 |
| 46 | 采血针 | 50支/盒 | 25盒 |
| 47 | 多功能工兵铁锹 | 锰钢 760\*130\*164mm | 2把 |
| 48 | 四甲基连苯胺试剂 | 5ml\*4支/盒 | 10盒 |
| 49 | 现场勘查棉布手套 | 10双/包 | 10包 |
| 50 | 脱落细胞粘取器 | CPB520 10个/盒 | 3盒 |
| 51 | 大号便利贴 | 800张 | 10包 |
| 52 | 电动理发器 | 高科充电，高锰钢刀头 | 2个 |
| 53 | 250ml烧杯 | 玻璃 | 3个 |
| 54 | 500ml烧杯 | 玻璃 | 3个 |
| 55 | 1000ml烧杯 | 玻璃 | 2个 |
| 56 | 10ml螺纹离心管 | 耐高温 50个/包 | 3包 |
| 57 | 佳能90D数据线 |  | 10根 |
| 58 | 5号电池（普通电池） | 南孚 | 20节 |
| 59 | 7号电池（普通电池） | 南孚 | 20节 |
| 60 | 订书机 | 得力 | 8个 |
| 61 | 消防靴子 | 鞋码41、42、43、44各一双 | 4双 |
| 62 | 强力粘鼠板 | 20片/盒 | 4盒 |
| 63 | 订书机针 | 得力0013号 | 5盒 |
| 64 | 笔记本电脑散热支架 | 适配外星人及联想x13 | 2个 |
| 65 | 外星人笔记本电脑包 |  | 1个 |
| 66 | 相机包 | TARION XHS 灰色摄影包 | 7个 |
| 67 | 尸体勘验笔录 |  | 3000本 |
| 68 | 笔式双光光源 | 1、尺寸：直径19mm\*长135mm；（需在检测报告中体现）  2、重量：82g；（需在检测报告中体现）  3、光源种类：白光+蓝光445nm；（需在检测报告中体现）  4、光斑类型：圆形匀光照明；  5、最大功率：2W；（需在检测报告中体现）  6、电池容量：800mAh；（需在检测报告中体现）  7、充电方式：USB；  8、续航时间：80分钟；（需在检测报告中体现）  9、电量指示：绿灯-电量高，黄灯-电量中，红灯-电量低；  10、充电指示：红灯-正在充电，绿灯-充电完成；  11、按键操作：短按开机或切换光源，长按关机。 | 5个 |
| 67 | 强光照明 | 车辆灯改装（LED长条灯，勘查车车辆360旋转灯、车辆探照灯，包安装改装件）适配福特全顺勘测车  1、LED长条灯  输入电压：9-32v  输出功率：3W  色温：6000K  防护等级：IP68  使用寿命：大于80000小时  材质：航空铝  2、360旋转灯  灯珠：LED美国进口灯珠  功率：50W  色温：6000K  工作温度：零下40度至零上60度  防护等级：IP68  光型：聚光  透镜：PC镜面  寿命：大于50000小时  安装方式：磁吸式  探照角度：上下120度左右360度遥控器遥控照明  供电方式：可车载供电+可电池供电  关机保护：关机自动折叠  尺寸：145\*150\*120mm  3、车辆探照灯  灯珠：LED美国进口灯珠  功率：50W  色温：6000K  工作温度：零下40度至零上60度  防护等级：IP68  光型：聚光  透镜：PC镜面  寿命：大于50000小时  安装方式：磁吸式  （联系采购单位确定安装位置） | 1套 |
| 68 | 移动电源 | 电小二 1度电1000W大功率大容量220V | 1个 |
| 69 | 测距仪 | 莱卡D2 100米红外带蓝牙 | 6个 |
| 70 | 电子称 | 德力西 充电 100kg 精度2g | 1个 |
| 71 | 电瓶充电器 | 纽曼12V/24V通用 | 1个 |
| 72 | 高压水枪 | 出水管：10M  进水管：2M+  功率：1900W  压力：130Bar  防水等级：IPX5  电机机芯：纯铜  电机转子：纯铜  收纳方式：卷轴收纳  压力：调压旋钮调节  泵体：特高压金属泵头  接水方式：水龙头+水桶自吸两用 | 2台 |
| 73 | 发电机 | 重量：27KG  油箱容积：8.5L  功率：5.5kw  插头:230V国标插座，增配2个230V/16A插座 | 1个 |
| 74 | 二代声纹 | 科大讯飞ZD-403 V2.0 | 3台 |
| 75 | 电炉子 | DL-1双连2KW | 2个 |
| 76 | 紫外分光光度计 | 品牌型号：岛津UV1900i  一、基本参数  1、波长范围：190 -1,100 nm  2、光谱带宽：1 nm (190 to 1,100 nm)  3、波长显示：0.1 nm步进  4、波长设置：0.1 nm步进  5、波长准确度：± 0.1 nm （氘灯， 656.1 nm处）, 全光谱范围± 0.3 nm  6、波长重复性：± 0.1 nm  7、波长转动速度：29,000 nm/min  \*8、波长扫描速度：29,000 -2 nm/min  9、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进)  10、杂散光：<0.02% (220 nm，NaI)  <0.02% (340 nm ，NaNO2)  <0.5% (198 nm ，KCl)  11、光路系统：双光束  12、光度范围：吸光度： -4-4 Abs  13、光度准确性：± 0.002 Abs （0.5 Abs）  ± 0.004 Abs （1.0 Abs）  ± 0.006 Abs （2.0 Abs）  (使用NIST930D/NIST1930或者相同性能滤光片)  \*14、光度重复性：<± 0.0002 Abs at 0.5 Abs  <± 0.0002 Abs at 1 Abs  <± 0.001 Abs at 2 Abs  15、基线稳定性：<0.0003 Abs/Hr (700 nm，光源稳定1小时后)  16、基线平坦度：<± 0.0006 Abs (1,100 - 190 nm, 光源稳定1小时后)  17、噪声水平: <0.00005 Abs (700 nm)  18、光源: 20W碘钨灯和氘灯, 集成光源设计，自动灯位转换  19、单色器：低杂散光LO-RAY-LIGH光栅，Czerny-Turner构型  20、检测器：硅光二极管  21、软件：标配 LabSolutions UV-Vis软件  可通过USB接口进行外部控制  22、显示：24-bit彩色触摸屏幕  \*23、支持八种语言随时切换：中文，英文，日文，西班牙语，葡萄牙语，德语，法语，俄语  \*24、可连接键盘，使用键盘输入方式  \*25、可连接扫码器，自动读入样品条形码编号  \*26、无线数据传输功能，实现计算机与测试主机之间无线数据传输  \*27、自动唤醒及休眠功能，可进行唤醒时间和唤醒周期的设置  \*28、可连接支持PictBridge协议的打印机，进行无线打印  29、样品仓：内部尺寸 W110 × D250 × H115 mm，光束间距100 mm  30、电源要求：AC100,120,220,230,240 V,50/60 Hz, 140 VA  31、环境要求：温度范围15°C-35°C，湿度范围30%-80%（无结露现象，30°C或者更高温度时湿度不超过70%）  二、配置清单  1、主机：  2、自动六联池架，含10只10mm 方形石英比色皿。  3、备品备件：卤素灯1只，氘灯1只  4、联想品牌酷睿四核I5-4590(3.3G，6M);DDR3 1600 4G内存，独立显卡；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW，操作系统WIN10(专业版）  5、激光打印机：HP1108  三、售后服务  \*1.在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库（需提供岛津新疆分公司的营业执照）。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上\*（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，\*厂家需要在新疆为最终用户的两名操作人员做三天的培训。  2.质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修  3.故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修。  4.技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。  5.验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。  注：打\*号和为重要指标必须满足。 | 1台 |
| 77 | 食品安全快速检测箱 | 见附表 | 1套 |
| 78 | 西数机械硬盘 | SATA接口 红盘 2T | 20个 |
| 79 | 现场立体信息采集研判系统 | 硬件部分：  提供16K高清全景相机、专用三脚架  配置专用电脑：  Cpu型号:13代i9-13900h  内存:32G  硬盘:1TB  屏幕:16寸  屏幕类型：IPS  屏幕比例：16:1  屏幕分辨率：2560×1600  显示端口：HDMI接口Type-C  电池容量：75WH  软件部分：   1. 支持Windows 7、Windows10、windows11等操作 系统（64位操作系统） 2. 系统必须能够兼容.proj格式的工程文件，便于二次编辑和修改 3. a.非鱼眼镜头拍摄，一键快速成像，成像分辨 率不低于16384×8192，不变形、无过曝现象 b.内置水平仪，可任意角度拍摄 c.具有手持防抖功能 d.无需人工干预自动拼接 4. 提供多场景链接及根据平面图定位功能 5. 可关联现场细目照片、痕迹物证照片及视频 6、提供专业的现场分析辅助标画功能，可标注时间   7、可将结果保存成.exe通用格式 8、可截取不变形图片，分辨率不低于 4490×33709，制图后可快速跳转全景进行编辑， 保留最近20张现场图记录。 a支持plot格式现场图 b采用向导式绘图操作。工具栏上按工作流程提供 绘图步骤。引导用户根据绘图流程绘图，只需依次 执行每个步骤即可完成现场图的绘制。强制用户按 照部颁标准规范操作。  8、编排照片卷时可自动读取全景截取的现场照片 a支持case格式照片卷文件 b具备高中低三种不同质量的JPG储存格式。无需用户手动设置 | 1套 |
| 1. **投标商在响应时，必须完全响应竞价参数要求，不得修改采购单位的数量、参数要求等，必须实质性满足产品的所有要求，供应商中标后采购单位查验确认，如不响应竞价参数要求，则不予成交。** 2. **凡有贴牌、以次充好等弄虚作假的行为、即使中标、采购单位一律不支付货款。** 3. **交货时间：中标后3个工作日内必须送货上门，不接受物流或快递。中标商必须提供三年质保，专门的售后服务及24小时响应。** 4. **投标商在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为对出现此类行为的预中标供应商，将根据采购法及政采云管理办法，依法依规提请采购中心/政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送信息、禁止报价等。** 5. **必须提供项（如有短缺视为无效报价）：1、报价详细单（内含产品名称、品牌型号、参数、数量、单价及总价等。2、营业执照（加盖公章）。3、产品所要求的特有资质。**   **6.成交评审对供应商的竞价参数及竞价价格最终以响应文件为准。** | | | |