软式可调节跨栏参数要求

底管：60mm\*40mm（规格）\*2.0mm(厚度）\*700mm优质扁钢管，立柱：32\*1.5mm钢管，栏板中间分开内置不锈钢钢管，外加高密度海绵套筒，调节高度：761-1067mm。跨栏宽度1050mm。

对参数和要求有疑问，可咨询宋加华老师，电话：15160921217