|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造施工及项目明细 | | | | | | |
| 工程名称：维修改造施工明细 | | 单项工程名称：二中教学楼卫生间改造及维修项目 | | |  | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 明细 | |
|
|
|  | 分部分项 | |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙地面拆除 | [工作内容] 1.拆除隔墙 2.拆除地砖及台阶 | 间 | 16 | 1.拆除隔墙  2.拆除地砖及台阶  文献楼男女共8间，每间31平方米、思齐楼男女共8间，每间34平方地面。  拆除文献楼隔墙为男卫生间7道1.1米高隔墙及地台，女卫生间10道1.1米隔墙及拖把池。  拆除思齐楼男卫生间4道隔墙，女卫生间9道1.1米隔墙及地台，思齐楼拆除拖把池及洗手台。 | |
| 2 | 地面防水 | [项目特征] 1.地面防水 [工作内容] 1.使用丙纶布做整体防水双层 | m2 | 522 | 使用丙纶布做整体防水双层，文献楼每间卫生间31平方，共8个卫生间248平米。思齐楼每个卫生间34平方米，共8个卫生间274平米。 | |
| 3 | 钢制双向自由门 | [项目特征] 1.名称:钢制门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 16 | 1.门安装2.五金安装  门框为10公分门芯厚度8公分，思齐楼自由门卫200\*80cm，文献楼240\*90。门上方带亮窗双向自由门 | |
| 4 | 下水道改造维修 | [项目特征] 1.改造地漏下水管道 [工作内容]拆除打洞重新连接90PVC管径 | 间 | 16 | 拆除原50铸铁下水管道，打洞重新连接90PVC管径，由原地面地漏至主管道之间的2米左右支管道，材料为原来50cm铸铁管道改为75口径双壁PVC管道 | |
| 5 | 沙子水泥砖 | [项目特征] 1.名称:沙子水泥 [工作内容] 1.拉运、材料、辅料 | 间 | 16 | 拉运材料、辅料  文献楼、思齐楼共计16间卫生间，每间卫生间需要3方沙子10袋水泥，共计48方沙子，160袋水泥。 | |
| 6 | 隔断地台施工 | [项目特征] 1.多孔砖砂浆水泥堆砌 [工作内容]砖砌隔墙及地台 | 间 | 16 | 砖砌隔墙及地台，文献楼隔墙为男卫7道1.1米高隔墙及高度30cm宽度140cm地台，女卫10道1.1米隔墙及高度30cm宽度140cm地台，思齐楼男卫4道1.1米高隔墙女卫9道1.1米隔墙及高度30cm地台。 | |
| 7 | 地砖及墙砖铺贴 | [[项目特征] 1.名称:卫生间隔断墙砖及地砖 [工作内容] 1.拉运上楼铺贴 | 间 | 16 | 拉运上楼铺贴  文献楼每个卫生间31平方米，地砖为30\*30cm常见白色浅花砖，墙砖为19平方米，30\*60cm白色砖，隔断在施工范围可小幅度变动  思齐楼每个卫生间34平方米，地砖为30\*30cm常见白色浅花砖，墙砖为19平方米，30\*60cm白色砖，隔断在施工范围可小幅度变动 | |
| 8 | 顶面粉刷 | 铲除修复喷涂乳胶漆  文献楼每个卫生间31平方米，共8间，共计248平米，思齐楼每个卫生间34平方米，共8间，共计272平米.  铲除部位： 屋顶面原有涂料、起皮处。  顶面喷刷涂料： 要求：刮腻子两遍，喷涂白色乳胶漆两遍。施工范围可小幅度变动 | 平方米 | 520 | 铲除修复喷涂乳胶漆  文献楼每个卫生间31平方米，共8间，共计248平米，思齐楼每个卫生间34平方米，共8间，共计272平米.  铲除部位： 屋顶面原有涂料、起皮处。  顶面喷刷涂料： 要求：刮腻子两遍，喷涂白色乳胶漆两遍。施工范围可小幅度变动 | |
| 9 | 清运垃圾 | 拉运处理 | 间 | 16 | 拉运处理 | |