**附件：1**

政府采购（货物、服务类）项目

采 购 需 求

项目名称：昌吉州居家和社区基本养老服务提升行动养老床位建设项目(追加）

采购单位： （盖公章）

**一、需求清单**

**（一）项目概况**

全县16个乡镇涉及42个行政村的42名经济困难的失能、部分失能老年人，根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性。还需完成入户评估、验收审计入户、回访入户、录入系统APP等。

**（二）采购项目预（概）算**

|  |  |
| --- | --- |
|  资金 来源 | ☑财政 □自筹资金 项目资金批复文件□无 ☑有 |

采购方式：在线询价☑ 竞价采购□

总 预 算： 21.0353万元 最高限价： 21.02万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 手动全曲护理床 | 张 | 42 | 2520 | 105840 |
| 2 | 电动全曲护理床 | 张 | 1 | 4620 | 4620 |
| 3 | 波动型防褥疮床垫 | 个 | 8 | 528 | 4224 |
| 4 | 助行器 | 个 | 1 | 240 | 240 |
| 5 | 耳内式助听器 | 个 | 10 | 2880 | 28800 |
| 6 | 体佩式（挂耳）助听器 | 个 | 3 | 576 | 1728 |
| 7 | 电动轮椅车 | 个 | 7 | 4620 | 32340 |
| 8 | 手动轮椅 | 个 | 8 | 754 | 6032 |
| 9 | 老人呼叫器 | 个 | 5 | 85 | 425 |
| 10 | 助浴椅 | 个 | 22 | 477 | 10494 |
| 11 | 浴室防滑脚垫 | 个 | 24 | 90 | 2160 |
| 12 | 老人阅读放大镜 | 个 | 9 | 55 | 495 |
| 13 | 老人进食辅助餐具 | 套 | 8 | 220 | 1760 |
| 14 | 手杖 | 个 | 11 | 70 | 770 |
| 15 | 凳拐 | 个 | 5 | 85 | 425 |
| 16 | 生命体征监测（手环、腕表） | 个 | 20 | 500 | 10000 |

1. **商务、技术要求**

|  |
| --- |
| （1） 商务要求 |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| **1** | **付款方式（付款的时间及比例）** | 合同签订货到现场安装后，支付合同价总价的10%，剩余部分按照项目进度分三次支付。 |
| **2** | **交付（实施）的时间（期限）** | 合同签订后20日完成配送、安装调试及其他工作。 |
| **3** | **交货（实施）地点** | 奇台县半截沟镇（大庄子村、阿勒腾霍勒村、中葛根村、半截沟村、新户梁村、腰站子村）、碧流河镇（、皇宫村、塘坊门村、东戈壁村）、大泉塔塔儿族乡（大泉湖村、石门泉村）、东湾镇（大泉村、墒户村、根葛尔村、中渠村）、古城乡（果园村、古城村、南湖村、八家户村）、吉布库镇（达板河村、三十户村、上堡子村、西槽子村、吉布库牧业村、达板河牧业村）、坎尔孜乡（华侨村、林场村、东坎尔孜村）、老奇台镇（二畦村、双大门村、靖宁社区）、七户乡（八户村、平顶村、东塘村）、奇台镇（景苑社区、犁铧尖社区、金山社区、团结社区、果果滩社区、马王庙社区、康居社区、北斗宫社区）、乔仁乡（乔仁村）、三个庄子镇（马莲滩村）、、西北湾镇（头屯村、二屯村、三屯村、北湾村、满营湖牧业村）西地镇（西地村、桥子、沙山子村）等14个乡镇44个村 |
| **4** | **履约验收（含验收内容、标准、程序等）** | ☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人邀请第三方机构与采购人共同参与验收。参与验收的成员和第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。其他要求：□无 ☑有1、供货的同时提供合格证及检测报告和查伪渠道；2、核查一户一档资料，资料按照《昌吉州居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》要求整理；3、征询老人的满意度，服务对象满意度不低于90%；填写验收表，提交评估验收报告。 |
| **5** | **售后服务** | 1、依据提供的设备国标执行  |
| **6** | **投标人资格要求** | 1. 投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；）2、其他特定资格：□无 ☑有：具备二级医疗器械的具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，且具有《第二类医疗器械经营备案凭证》。
 |
| **7** | **投标报价** | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |
| （2）技术要求 |
| 标的序号 | 标的名称 | 招标技术参数要求 |
| 1 | 手动全曲护理床 | 1 、规格：2000×900×500 ㎜ ±10mm。2 、功能：起背：0°-70 °, 翻身：0°-50 °,腿部倾斜-55°-40 °,带助便、折叠护栏。3 、外观：木饰纹面或木质床头床尾，温馨适合家用。4 、材质说明：A 、床板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，厚度≥1.2mm。床体平面承载重量≥250kg。B、床架采用标准优质冷轧钢管 30\*60\*2.0mm 固定焊接成型。C 、摇杆系统：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg, 隐藏时跟床尾板平齐。D 、床边护栏系统：抗菌防腐可折叠。E 、床脚采用双支撑式底梁，配万向静音脚轮 4 个。F 、床垫≥6cm ，（20mm 高密度棕片，40mm 纯海绵，密度 35kg/m ），适配护理床功能。 5.护理床配备声光湿度报警器：6.产品构成：产品由报警接收器、信号发射器、使用说明书、挂绳、TYPEC充电线、包装盒组成；7.报警器重长≥55mm、宽≥35mm、高≥15mm，一个按压开关，开关上一个LED指示灯，红蓝绿三个闪光报警灯，七个喇叭透音孔，一个震动马达，电池容量（标称）250MHA，电压3.7V，TYPEC充电口，充电电压5V；8.信号发射器重长≥46mm、宽≥29mm、高≥12mm（带背夹≥16mm），一个按压开关，开关上一个LED指示灯，电池容量（标称）150MHA，电压3.7V，TYPEC充电口，充电电压5V；▲9.以声音、红绿蓝三色闪光、震动报警提醒；10.3.7V锂电池供电；11.低电量闪光提醒，充电时电源指示灯为闪烁状态，充满电时电源指示灯为长亮；▲12.报警接收器、信号发射器有低电量提醒用户充电；接收器电量低时，右边红色闪光灯闪烁，信号发射器电量低电源指示灯闪烁，并同时发送电量过低信号至接收器，接收器左边绿色闪光灯闪烁 ；13.充电时电源指示灯亮0.5秒，熄灭0.5秒，充满电时电源指示灯长亮；14.产品低功耗设计, 智能省电待机时间长，产品充电一次可待机≥150天，连续使用≥60天；15.产品适用于众多瘫痪的残障人士及失禁老人，婴儿，儿童，青年，等有遗尿习惯等人群；▲16.采用无线信号传输，传输距离40米，隔墙亦能正常报警；注：产品技术参数必须如实响应，不得虚假响应，如虚假响应一经发现将追究相应法律责任；提供经国家认可的检测机构出具的检测、检验报告复印件（加盖供应商鲜章）佐证以上标▲参数。 |
| 2 | 电动全曲护理床 | 1 、规格：2000×900×500 ㎜ ± 10mm。2 、功能：起背：0 °-70 °, 翻身：0°-50 °,腿部倾斜-55°-40 °,带助便、折叠护栏。3 、外观：木饰纹面或木质床头床尾，温馨适合家用。4 、材质说明：A 、床板采用优质冷轧钢板一体冲压成型，厚度≥1.2mm,床体平面承载重量≥250kg。B、床架采用标准优质冷轧钢管 30\*60\*2.0mm 固定焊接成型。C 、摇杆系统：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg, 隐藏时跟床尾板平齐。D 、电动系统： 电机驱动带控制面板、急停开关。E 、床边护栏系统：抗菌防腐可折叠。F 、床脚采用双支撑式底梁，配万向静音脚轮4个。G 、床垫≥6cm，（20mm 高密度棕片，40mm 纯海绵，密度 35kg/m ），适配护理床功能。需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 3 | 波动型防褥疮床垫 | ▲（1）可承重≥170KG（2）波动循环换气（3）电动静音气泵（4）适配手动全曲护理床、电动全曲护理床、手动双摇护理床注：产品技术参数必须如实响应，不得虚假响应，如虚假响应一经发现将追究相应法律责任；提供经国家认可的检测机构出具的检测、检验报告复印件（加盖供应商鲜章）佐证以上标▲参数。 |
| 4 | 助行器 | 全铝合金材质，承重≥100KG ，高度可调节，可一键折叠，带 2 个可拆卸脚轮需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 5 | 耳内式助听器 | 机身防过敏、低频降噪，高频平均分贝125±5，满档增益分贝50±5 |
| 6 | 体佩式（挂耳）助听器 | 机身防过敏、低频降噪，高频平均分贝 125±5 ，满档增益分贝 50±5需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定 |
| 7 | 电动轮椅车 | 1 、材质：铝合金+铁，手动电动可切换2 、电机：24V 200W\*2 电机3 、电池：24V10AH 锂电4 、速度：6Km ，里程≥12Km5 、载重≥120Kg需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 8 | 手动轮椅 | 1 、材质：铝合金车身▲2 、承重：≥100KG3 、后轮直径；≥22 寸4 、刹车系统：手柄刹加轮刹5 、其他功能：可折叠注：产品技术参数必须如实响应，不得虚假响应，如虚假响应一经发现将追究相应法律责任；提供经国家认可的检测机构出具的检测、检验报告复印件（加盖供应商鲜章）佐证以上标▲参数。 |
| 9 | 老人呼叫器 | 1. 工作方式：无线震动门铃2. 接收器工作电压：插电式3. 功率： ≦2W4. 工作频率：315MHZ5. 接收距离≧ 120m（空旷地带）6.音量：可调节

7.质量要求：产品须提供省级（含自治区、直辖市）及以上电子类产品监督检验机构出具的检测（检验）报告复印件（加盖供应商鲜章）。需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响判定。 |
| 10 | 助浴椅 | 1.重量≤8kg ，轻便易移动2.单手即可折叠，便于收纳3.扶手可抬起，方便老人入座、起身4.坐垫需防水、防霉、抗菌加工▲5、有害物质限量：镉(Cd)≤75mg/kg、铅(Pb)≤90mg/kg；6、承重≧100kg注：产品技术参数必须如实响应，不得虚假响应，如虚假响应一经发现将追究相应法律责任；提供经国家认可的检测机构出具的检测、检验报告复印件（加盖供应商鲜章）佐证以上标▲参数。 |
| 11 | 浴室防滑脚垫 | 1、规格：46\*78cm（±5mm）； 2、材质：PVC 环保无味，强力密集真空防滑吸盘，抓地防滑更 安全。表面有防滑圈按摩小点，柔软舒适。人性弧形，只为快速排水。 3、产品环保、安全、不含有害物质，▲为保证用户使用安全，提供经国家认可的检测机构出具的检测、检验报告复印件（加盖供应商鲜章）佐证无毒或无害；注：产品技术参数必须如实响应，不得虚假响应，如虚假响应一经发现将追究相应法律责任。 |
| 12 | 老人阅读放大镜 | 1 、倍数：≥3 倍2 、材质：高品质光学镜片、树脂框架需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 13 | 老人进食辅助餐具 | 1 、助食餐具包括防抖助食筷、防抖助食叉、防抖助食勺、防倾洒碗，防倾洒盘、防呛杯为一套；2 、材质均需达到食品级；需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 14 | 手杖 | 1 、材质为铝合金；2 、手柄防滑耐磨；3 、高度可调节；4 、防滑脚垫；5 、承重≥100KG。需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 15 | 凳拐 | 1 、材质为铝合金；2 、手柄防滑耐磨；3 、高度可调节；4 、防滑脚垫；5 、带可折叠座板；6 、承重≥100KG。需提供：产品说明书及产品彩图，否则按无效响应判定。 |
| 16 | 生命体征监测（手环、腕表） | 1、1.54寸及以上全贴合电容屏，表带采用食品级硅胶，深度防水防尘设计。2、拥有实时跟踪 、历史路径 、 电子围栏、SOS紧急呼叫 、双向通话 、跌倒报警 、语音对讲 、勿扰模式 、 电子围栏 、出栏提醒、心率血压血氧测温 、跌倒报警、自动接听 、语音报时 、大音量 、大字体 、睡眠提醒 、睡眠监测 、久坐提醒、吃药提醒。等功能。3、需提供中国国家强制性产品认证证书。4、需提供电信设备进网许可证及无线电发射设备型号核准证。 |
| **二、评标办法** |
| ☑最低评标价法 |