采 购 需 求

项目名称：奇台县靖宁幼儿园设施设备采购项目

——幼儿家具

采购单位： 奇台县教育局 （盖公章）

**一、需求清单**

**（一）项目概况**

**（二）采购项目预（概）算**

|  |  |
| --- | --- |
| 资金  来源 | ☑财政 □自筹资金  项目资金批复文件□无 ☑有 |

采购方式：在线询价☑ 竞价采购□

总 预 算：233095元 最高限价：233095元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **序号** | **标的名称** | **数量** | **单位** |
| **标**  **项**  **1** | 1 | 积木情境操作柜-停车场 | 9 | 个 |
| 2 | 积木情境操作柜-农场 | 9 | 个 |
| 3 | 积木情境操作柜-我们的家 | 9 | 个 |
| 4 | 布娃娃妈咪化妆台-浅绿色 | 3 | 个 |
| 5 | 布娃娃妈咪梳妆椅-浅绿色 | 3 | 把 |
| 6 | 雅典花园实木贩卖台 | 9 | 个 |
| 7 | 积木收纳柜-移动收纳盒组合款 | 9 | 个 |
| 8 | 建构收纳椅 | 9 | 个 |
| 9 | 布拉格中空三层柜 | 9 | 个 |
| 10 | 布拉格中空两层柜 | 9 | 个 |
| 11 | 美劳用品柜 | 9 | 个 |
| 12 | 米兰花园布偶台 | 9 | 个 |
| 13 | 90 度转角柜 - 实木 | 9 | 个 |
| 14 | 布拉格中空五格柜 | 9 | 个 |
| 15 | 2 层 90 度弧形柜 - 实木 | 9 | 个 |
| 16 | 黑板白板教学柜 | 9 | 个 |
| 17 | 动物小组教学毯 | 1 | 块 |
| 18 | 认识交通标志毯 | 1 | 块 |
| 19 | 河流教学毯 | 1 | 块 |
| 20 | 太阳系行星教学毯 | 1 | 块 |
| 21 | 跳跳形状教学毯 | 1 | 块 |

**（三）商务、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1） 商务要求 | | |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| 1 | 付款方式  （付款的时间及比例） | 标项1签订合同后付50%，货到现场安装调试并验收合格后支付50%。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 标项1合同签订后6日。 |
| 3 | 交货（实施）地点 | 奇台县靖宁幼儿园各设备安装点 |
| 4 | 履约验收  （含验收内容、标准、程序等） | ☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类项目因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。  其他要求：□无☑有  1、中标方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列全部规格、具体配置、技术条件及功能要求和投标人承诺的其它指标。  2．中标方提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，如出现质量问题、内容问题或系假冒伪劣产品，中标方负责包退、包换，一切责任和费用由中标方承担。  3．中标方必须承诺满足招标文件中提出的全部质量和服务要求，提供的材料如有虚假(如节能认证证书、检测报告等)，视为不实质性响应招标文件要求，已中标的取消其中标资格,并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标”相关处理办法处理。  4、本项目工期紧、任务重，投标商供应要充分考虑项目实际情况，提前做好相关准备。  5、如供货商所供型号参数与投标文件不符且协商沟通无法履约，一切责任由供货商承担，并赔偿甲方损失的一切责任。  6、中标供应商提供产品合格证（随货物一同到场）、相关检测报告、售后服务承诺函等（复印件加盖厂家和商家公章）。 |
| 5 | 售后服务 | 自项目验收合格后,标项1 质保期不得低于两年。  售后服务要求：   1. 对采购人所反映的问题2小时之内做出及时响应，在12小时内售后人员赶到现场实地解决问题。 2. 售后服务做出承诺，包括但不限于以上内容。 |
| 6 | 投标人资  格要求 | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；）  2、其他特定资格☑无 □有 |
| 7 | **投标报价** | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |

**（2）技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项序号** | **标的名称** | **招标技术参数要求** |
|  | 1 | 积木情境操作柜-停车场 | 尺寸：≥80\*30\*89cm ±1cm。  结构设计：整体为木制结构，共上下两层，顶部配有木制情境部件结构，上部及顶部装饰配件形成一个情境整体，为农场造型，包含木屋，楼梯、斜坡楼梯，柱子等结构，可配合玩具摆放情境效果。下部为中空收纳区域。  1、框体为18mm厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金件，重金属含量控制指标完全符合要求。  5、为踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶PP脚钉。  6、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |
| 标项1 | 2 | 积木情境操作柜-农场 | 尺寸：≥80\*30\*90cm ±1cm。 结构设计：整体为木制结构，共上下两层，顶部配有木制情境部件结构，上部及顶部装饰配件形成一个情境整体，为农场造型，包含木屋，楼梯、斜坡楼梯，柱子等结构，可配合玩具摆放情境效果。下部为中空收纳区域。   1. 框体为18mm厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合   GB/T39600-2021标准要求。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金件，重金属含量控制指标完全符合要求。  5、为踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶PP脚钉。  6、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |
| 3 | 积木情境操作柜-我们的家 | 尺寸： ≥80\*40\*95.7cm ±1cm  结构设计：整体为木制结构独栋别墅造型，包含屋顶、窗户、楼梯、三层阳台等结构，可配合玩具摆放情境效果。  1、框体为18mm厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金件，重金属含量控制指标完全符合要求。  5、为踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶PP脚钉。  6、符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |
| 4 | 布娃娃妈咪化妆台-浅绿色 | 尺寸：≥80×35×91cm。±1cm  结构设计：台面以上两侧为化妆品收纳空间，中间为花瓣造型亚克力镜面，台面下侧为放腿空间。  1、框体为16mm厚三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯和8大重金属含量检测报告）  4、五金件选用防脱落五金件，重金属含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，全面为圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 |
| 5 | 布娃娃妈咪梳妆椅-浅绿色 | 尺寸：座高25cm。  结构设计：椅背为花瓣造型，与梳妆台风格保持造型颜色统一。  1、框体为18mm厚三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用防脱落五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，重金属含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 6 | 雅典花园实木贩卖台 | 尺寸：≥120x29.8x125cm。±1cm。  结构设计：整体为木质城堡造型，两侧为3格城墙造型中空收纳空间，中间单元前侧为交互窗口，下部设计黑板一款，中间单元后侧底部为开放式收纳空间。  1、主框架为18mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。层板为15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。（提供橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）  2、柜体为踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，安全无毒。  5、城堡图案为UV打印工艺处理。 |
| 7 | 积木收纳柜-移动收纳盒组合款 | 材质：木制。尺寸：≥80×39×77.5cm ±1cm。  结构设计：上部一层为带挡板开放式带背板收纳空间，下部为延深突出座椅结构，底部为2格防夹手可移动抽屉，抽屉底部安装滚轮，侧板上窄下宽呈L型，增加稳定性。   1. 框体为18mm厚三聚氰胺贴面胶合板。   2、五金件选用防脱落五金，安全无毒。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。 |
| **8** | 建构收纳椅 | 尺寸：≥80×39×30cm ±1cm。  结构设计：顶板为耐磨皮包裹泡棉包覆，下层为2格防夹手可移动抽屉结构，抽屉底部安装滚轮。   1. 座椅及抽屉框架为15mm厚枫木纹双贴三聚氰胺胶合板，符合GB/T39600-2021标准要求。木制框体表面原生态木蜡油封边。   2、支撑条为铝合金管,座椅下端限位为25mm厚枫木纹双贴三聚氰胺胶合板,抽屉限位档条为松木实木。抽屉面板结合采用4mm透明亚克力。  3、座垫为包覆PVC耐磨皮，内部填充高密度泡棉。 |
| 9 | 布拉格中空三层柜 | 尺寸：≥80×30×81.5cm。±1cm  功能设计：整体为三层开放收纳空间，上边两层中空，底部一层带背板。  1、框体为15mm厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、底部为踢脚板设计配以耐磨塑胶PP脚钉。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，安全无毒。 |
| 10 | 布拉格中空两层柜 | 尺寸：≥80×30×57cm。±1cm  1、框体为15mm厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。  2、柜体内部格局分为二层。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，安全无毒。  5、底部为踢脚板设计,配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 11 | 美劳用品柜 | 尺寸：≥60×30×56cm ±1cm。  结构设计：顶板为4格收纳空间，上层中空，下层为2格中空收纳空间。  1、框体为16mm厚三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、五金件选用防脱落五金，安全无毒  3、PVC边条封边，邻苯二甲酸酯和8大重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 |
| 12 | 米兰花园布偶台 | 尺寸：≥80×41×134cm±1cm。  结构设计：柜体整体木屋造型，顶部配可收紧门帘，中空交互窗口为舞台造型，前侧设置白板可绘画涂鸦，左侧侧板为鸟窝造型，右侧侧板为树桩造型，后侧为两层储物空间。  1、主框架、台面面板为15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求，三聚氰胺饰面纸耐光色牢度，挥发物含量，耐磨性能指标均符合GB/T28995-2022标准要求；背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、层板、踢脚板为12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，底板为15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，树冠造型板为9mm厚荧光绿胶合板。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合GB18581-2020要求。  4、五金配件选用防脱落五金。  5、柜体底部为踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 13 | 90 度转角柜 - 实木 | 尺寸：≥59.7×59.7×57cm。±1cm。  功能设计：整体为直角90度转角柜，上层为中空结构，下层带背板。  1、框体为18mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，层板为15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、L型造型，共有二层，下层为半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，安全无毒。  5、柜体为踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 14 | 布拉格中空五格柜 | 尺寸：≥110×30×57cm ±1cm。  1、框体为15mm厚三聚氰胺贴面胶合板，层板为12mm厚三聚氰胺贴面胶合板。  2、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，重金属含量控制指标完全符合要求。  5、踢脚板设计，底部配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 15 | 2 层 90 度弧形柜 - 实木 | 尺寸：≥109×44×57cm±1cm。  1、框体为18mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，层板为15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、边角安全防撞设计，各个柜角及板边对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。  3、原生态木蜡油封边，重金属含量符合国家标准规范的要求。  4、五金件选用防脱落五金，安全无毒。  5、柜体为踢脚板设计，柜底配以耐磨塑胶PP脚钉。 |
| 16 | 黑板白板教学柜 | 尺寸：≥83×40×103cm ±1cm。  功能设计：上部为斜坡黑板白板背靠背设计，下部为左右两个单元，左单元为三层中空较小物品收纳空间，右侧为一层中空较小物品收纳空间和一层中空较大物品收纳空间，底部安装静音滚轮，2个带锁两个不带锁。   1. 框体为16mm厚三聚氰胺双贴面高密度刨花板。   2、五金件选用防脱落五金。  3、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉 |
| 17 | 动物小组教学毯 | 材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm。 |
| 18 | 认识交通标志毯 | 材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm |
| 19 | 河流教学毯 | 材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm。 |
| 20 | 太阳系行星教学毯 | 材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm。 |
|  | 21 | 跳跳形状教学毯 | 材质：尼龙。尺寸：≥240×200cm，背胶厚度：0.3cm。 |
|  |  |  |  |