|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | 型号 | 故障诊断 | 解决方案 | 备注 |  |
| 德尔格 | Fabuis | 氧电池失效 | 更换氧电池 |  |  |
| 德尔格 | Fabuisplus | APL阀损坏 | 更换APL阀 | APL阀17360 |  |
| 深证迈瑞 | WATOEX-55 SN:ES-2A000567 | 锂电池电损殆尽，主机红灯故障，密封件老化 | 更换锂电池，设备出厂由2012-2023年尚未做过保养，建议整机保养。整机保养维护后可正常使用2-3年 | 锂电池1250 |  |