|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目 | 参数 |
| 高频电刀 | 技术参数  电源  电压:110-125V 电流:1.8A  电压:220-240V电流:0.9A  频率:50/60Hz  输出频率:1.5~1.7MHz  最大输出功率:50WATTS(LOAD=400欧姆)  总重:4KG  净重:3.5KG  尺寸:8.4CM(H)x20CM(W)x21.5CM(L)  手机线长度:180CM  极板线长度:200CM  TIP耐温:125℃℃ |
| CGF离心机 | 最大离心力：2000xg  最大容量：8\*10ml  最高转速：4000r/min 相对偏差±2.5%  电机：直流无刷  定时范围：0-99min 相对偏差≤1%  噪音≤60db(A) 整机功率 ≤100VA |
| 超声骨刀 | 电源电压:100V-240V~50Hz/60Hz输入功率:170VA  险管: 2xT1.6A 250V  工作频率:24kHz~36kHz  流量:30~110mL/min  操作环境: a)环境温度范围:+10℃~+40°℃ b) 相对温度范围:30%~75%c)大气压力范围:700hPa~1060hPad)水冷设备进水口，水温，不高于25℃ |
| 口腔种植机 | 转速范围:300-40,000rpm  扭矩范围:5-80Ncm(齿比:20:1)  输入电压:DC27V  尺寸:直径21.5 mm，长110 mm  尾线长度:1.8m |
| 根管测量仪 | 电池:3.7V/750mAh  电源适配器:~100V-240V0.4A50Hz/60Hz  功耗:≤0.5W  显示:4.5寸LCD屏  声响提示:根管针在距离根尖小于2mm时会有报警  声提示  使用环境:  a)环境温度范围:+5°C~+40°C  b)相对湿度范围:30%~75%  c)大气压力:70kPa~106kPa |
| 26件套 | 置骨器 \*1 口腔麻醉注射器\*1  牙骨锤\*1 咬骨钳\*1  牙用尺（分规式测量尺）\*1  硬质合金镶片持针钳（直细头A16mm）\* 1  硬质合金镶片持针钳（弯细头A16mm）\* 1  吸唾管（弱吸B型 3.0mm）\*1  唇颊牵开器（唇颊拉钩直头）\*1  牙骨凿（圆柄单斜刃11#）\*1  医用镊（记号镊 左）\*1  医用镊（组织镊 12cmA 平齿）\*1  牙用探针3#\*1  帕巾钳（弯头A14mm）\*1  精细手术剪（直头 11.5cm）\*1  精细手术剪（弯头 11.5cm）\*1  骨膜剥离器 25# \*1  骨膜剥离器 26# \*1  骨膜剥离器 37# \*1  树脂充填器16# \*1  刮治器3#\*1  手术刀柄3#\*1  手术刀柄4#\*1  剔挖器2#\*1  剔挖器6#\*1  口镜（1#A柄）\*1  器械管理盒（IX型A款）\*1 |
| 1. 上颌窦内提升工具 2. 上颌窦外提升工具 3. 骨劈开挤压工具 | 1. 内提钻 3.0mm CST28 3.5mm CST34 4.0mm CST40   停止环 5.3mm  注水工具 4.5mm THI-45  内提测量尺 CBC  硅胶管 内2mm 外4.0mm CW404   1. 外开窗工具 7.5mm CAC-8 CAD-8 CAR-8   取骨钻3.0mm CTD30  定位钻 1.8mm CRB18  粘膜剥离器 LE01 LE02 LE03   1. 穿翼工具 CW404   菠萝钻 5.0mm CPB-5  阻力扳手 CSRWO  圆盘钻 7.0MM 10MM  骨挤压器 3.1MM 3.7MM 4.4MM  骨挤压螺丝刀 机用CWM10 手用 CWH10  自体骨收集器 4.5mm TPP45  植体取出器 SHI-35 |