|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌建议 | 紫光、方正、汉王 | |
| 采购数量 | 1台 | |
| 基本参数  所投产品须**≥此参数要求  注：要求上传投标产品详细参数** | **扫描方式** | 馈纸式 |
| **扫描元件** | CCD |
| **光源** | LED |
| **光学分辨率** | **≥**600dpi |
| **图像格式** | TIFF/多页 TIFF、JPG、BMP、PDF等 |
| **扫描速度** | **≥**102ppm/204ipm（A4幅面，200dpi，彩色/灰度/黑白） |
| **扫描幅面** | **A3** |
| **扫描区域** | ADF最大：297 x 432 mm ADF最小：52 x 74 mm |
| **长纸张扫描** | 最长可达6000mm |
| **介质厚度** | 28 ~ 413 g/m² |
| **重张检测** | * 支持超声波重张检测，具有侦测订书针的功能 |
| **ADF容量** | **≥**500张（75克标准打印纸） |
| **日扫描量** | **≥**60000张 |
| **控制面板** | 9个自定义编程快捷功能按键 |
| **接口** | USB 3.0 高速接口 |
| **软件功能** | 支持双面彩色自动侦测；支持条码识别；支持图像自动合并、自动裁切；支持自动旋转等 |
| **操作系统** | Windows 7/8/10 支持国产操作系统 |
| 商务售后 | 1、经销商按厂家质保三年 2、送货上门安装调试。 2、7\*24小时售后服务，远程能解决的可远程解决（电话、网络），不能解决的4小时内到现场 | |

采购要求：