**艾灸排烟系统技术参数**

**一、设备名称：艾灸排烟系统**

**二、技术参数**

1、排烟主机：≥4000风量，防油烟机芯，镀锌铁材质，专用设备焊接制作而成。

规格：电压 220V，功率0.55KW，转速1250转/分钟，噪音≤50dba，设有大小档位3调速功能。适用于3或4个床位。

2、升降系统：升降电机外壳1mm厚镀锌铁壳，专用机器焊接；电压220v，功率14w，承载重量10公斤；静音。

3、合金轨道：专用铝合金材质，长1800mm,宽 20mm,高25mm，厚2mm。可手动使排烟罩子前后随意移动定位。

4、遥控系统：电压 220v 功率 15w，长7cm宽5cm厚4cm，效远程遥控5米。

5、专用烟罩：集姻罩专用4mm厚的高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸是长90cm，宽60cm,高18cm，中心孔直径16cm。

6、吸烟喉：专用ABS 环保材料一次注塑成型。规格：长400mm，直径200mm。内置调节阀可随意调节风量大小。

7、软管配置：双层金属软管，专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长2000mm,管口直径160mm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。