|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 配置 | 要求 | 采用标准 | 技术参数 | 性能备注 |
| 1 | 轨道 | 导轨底座 | 镀锌钢板 | GB/T710-2008 | δ=3.0m | 结构合理、承重力大，表面喷塑，与导轨（镀锌）无缝连接。 |
| 导轨 | 实心方钢 | GB/T3094-2000 | 20\*20mm |
| 2 | 架体 | 立柱 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.5mm | 每列密集架双面搁板能独立管理。架体结实，坚固，层数和间距可自自调整，表面亚光喷塑。 |
| 搁板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0mm |
| 挂板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=1.0mm |
| 4 | 面板 | 门板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=0.8mm | 门面列需保证门面全部打开90°，不倾斜，能保持正常使用。门板背面中间点焊加强筋右门上装有密集架专用豪华锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 |
| 5 | 侧板 | 前后侧板 | 冷轧钢板 | GB/T11253-2007 | δ=0.8mm | 采用优质冷轧钢板，三拼式结构：上节为平面式结构，侧板款式新颖、结构独特、强度高，外观线条流畅、美观，正面按压不变形。 |
| 6 | 制动装置 | 边列锁定装具 | 联动锁定 | JGJ25-2010档案馆建筑设计规范对密集架锁定装置和承重、防火要求 | 防撞防变形 | 每列均装有制动装置，操作方便、可靠。当人进入相邻二架体时，可用制动装置锁定二架体，以防止架体意外移动而挤伤人。边列有锁定装具，用于锁定整密集架，便于资料的保密。 |
| 中间列制动装置 | 多点联锁 |
| 7 | 摇手柄 | 三叉风车式 | 人体工学设计 | GB/T15706-2012传动部件的安全防护要求 | 高强度合金钢或防锈不锈钢 | 摇动时噪音低于50分贝，手柄转动阻力小于5N·m， |

昌吉州党委组织部资料库房设备用品采购说明

一、密集架部件标准要求：

二、样品名称及尺寸（数量均为1个）**：**

1.密集架主立柱：长度不小于2380mm。

2.隔板规格：796×220mm。

3.挂板：490×130mm。

5.导轨底座：不小于2200×120mm；导轨：与底座同长不小于20×20mm

6门板：1084×403mm，无阻挡平开。

7.侧板：2400×540mm

8.边列锁：联动联锁，高强度合金材质

9.摇手柄：三叉风车式。

说明：1.供应商需按以上样品名称及尺寸向采购方提供样品，数量为每样一个，且参数需符合密集架部件标准要求。

2.要求供应商代表现场送达，经采购方逐一验收确认，不接受快递、邮寄、托运方式。

3.所有样品需在政采云平台报价期结束2日内前送到采购单位，以便采购单位查看检测样品标准及质量。

4.样品未按要求全部送达采购方或不达标均视为无效投标。

三、供应商需按采购方要求响应以下需求：

1.拆卸旧密集架并运送到指定地点。

2.对拆卸导轨后的2个库房及外走廊通道地面抄平并处理。

3.供应商需到采购方指定地点现场勘察，并在采购方提供现场勘察确认单上盖章签字确认。

4.中标供应商需按采购方要求，将采购方原库房档案转移至指定地点妥善保存，并在新采密集架安装完成后将档案按采购方要求转运至库房并上架。

5.供应商需根据采购方要求提供施工方案及设计图，设计图需根据密集架安装场地的实际情况绘制，并取得采购方认可。

四、售后保障：

供应商需提供在乌昌地区有售后服务机构或服务网点证明材料，需在乌昌地区设有维修站，配备、派遣本公司专职人员为采购方提供服务，在设备出现故障时，须在1小时内到达现场为采购方实施维修、保障等服务

五、投标方所售产品质保期不得少于10年。

六、网上采购成交后，投标方需在5天内将采购商品送至采购方指定地点，并在15日内完成所有施工项目。

七、供应商需根据采购方库房面积及需求，提供消防器材并合理布置。

九、因采购方库房及档案为涉密场所，参加投标的法定代表人或授权代表人需开具户籍所在地的无犯罪记录证明原件（开具单位盖章）。

十、投标方需提供未被以下网站列入黑名单或失信单位证明或截图。

1.信用中国网站([www.creditchina.gov.cn)；](http://www.creditchina.gov.cn)、)

2.中华人民共和国最高人民法院网站（[http://www.court.gov.cn](http://www.court.gov.cn/)）；

3.中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/))；

4.中华人民共和国应急管理部网站（[http://www.chinasafety.gov.cn](http://www.chinasafety.gov.cn/)）；

5.国家税务总局网站（[http://hd.chinatax.gov.cn/xxk](http://hd.chinatax.gov.cn/xxk/)）；

6.国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）；

7.全国公共资源交易平台（[http://www.ggzy.gov.cn](http://www.ggzy.gov.cn/)）；

8.军队采购网、军队采购暂停名单或军队采购失信名单。

十一、供应方需提供采购报价清单

1.供应商报价清单需包含采购设备名称、规格、数量、单位、单价、总投标金额等。

报价包含下列设备（每样设备采购具体数量现场勘察时与采购方确定）：密集架、库房及楼道地面修善工程服务、档案运送车、取放档案梯、档案驱虫灵、干部人事档案盒、干燥剂、旧密集架拆装搬运、消防器材、灭火器。

2.供应商报价需包含本说明第三条所列需求。

3.供应商中标后，中标价包含所有采购商品及运输至指定交货地点，装卸、现场安装调试（包含安装所有辅材、轨道基础）、技术培训的各种费用及售后服务、发票税金等所有成本费用。

4.采购人不再支付报价以外的任何费用。