昌吉职业技术学院分校区户外管网项目采购需求

**一、项目信息**

项目名称：昌吉职业技术学院分校区户外管网项目

采购单位：昌吉职业技术学院

采购预算：人民币256530.455元。

项目联系人及联系方式：虞老师 0994-2331451 \13899634567

供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，承包人需具备建筑工程劳务分包、施工专业作业资质。

供应商基本要求：必须上传营业执照、有效期内的资质证书、加盖投标人公章的报价单和售后服务承诺函。

**二、项目要求**

1、承包方式：所有安装均按建筑施工规范施工，包工包料，卫生打扫及清运垃圾；

2、承包范围：询价单内所含全部内容；

3、付款方式：本项目为审计项目，最终价款以审计部门审计核算结果为准，工程全部完工后，经甲乙双方验收合格并经双方认可的第三方审计后,支付至定案价的100%。

4、完工时间：自签订合同之日起20个日历日内完工。

5、中标方须签订《施工安全责任书》

6、质保期：贰年。

7、此采购项目为交钥匙项目，总报价包含材料费、人工费、运输费、管理费、拆除费、安装费、卫生清理及垃圾清运费、发票税费及其它所有费用。

**三、项目地址**

项目地址：昌吉职业技术学院分校校区（昌吉市延安北路432号）

**四、项目概况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **金额（元）** |
| **综合单价** | **合价** |
|
|  | 混凝土路面破坏及恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面2.厚度：根据现场实际确定（平均200mm） | m² | 1186 | 23.61 | 28001.46 |
| 2 | 路床（槽）整形 | 1.部位：混凝土路面2.范围：混凝土路面全部范围 | m² | 1186 | 2.3 | 2727.8 |
| 3 | 天然砂砾垫层 | 1.石料规格：天然砂砾（密实度≥96%)2.厚度：300mm3.素土夯实（压实度≥93%）4.连接形式:法兰连接 | m² | 1186 | 27.09 | 32128.74 |
| 4 | 混凝土稳定基层 | 1.混凝土强度等级：C252.厚度：200mm3.嵌缝材料：20mm宽沥青嵌缝油膏封口4.模板安拆 | m² | 1186 | 91.2 | 108163.2 |
|  | 拆除及恢复不锈钢护栏 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢护栏拆除 | 拆除不锈钢护栏 | m2 | 24 | 16.66 | 399.84 |
| 7 | 恢复不锈钢护栏 | 恢复不锈钢护栏 | m2 | 24 | 203.33 | 4879.92 |
| 8 | 拆除及恢复塑胶跑道 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料卷材楼地面 | 拆除塑胶跑道 | m2 | 240 | 10.08 | 2419.2 |
| 10 | 塑料卷材楼地面 | 恢复塑胶跑道 | m2 | 240 | 192.86 | 46286.4 |
| 11 | 拆除恢复大理石 |  |  |  |  |
| 12 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除花岗岩地面包括垫层2.厚度:20cm | m2 | 60 | 28.09 | 1685.4 |
| 13 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:重新铺花岗岩2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚混泥土 | m2 | 60 | 230.08 | 13804.8 |
| 14 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除花岗岩2.运距:20Km内 | m3 | 16 | 55.79 | 892.665 |
| 15 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.单件体积:井盖 | 套 | 1 | 501.33 | 501.33 |
| 16 | 零星砌体及抹灰 |  |  |  |  |
| 17 | 零星砌体及抹灰 | 零星砌体及抹灰 | m2 | 26.4 | 444.1485 | 11725.52 |
| 18 | 拆除及垃圾外运 |  |  |  |  |
| 19 | 垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除花岗岩2.运距:20Km内 | m3 | 30 | 55.79 | 1689.62 |
|  | 路沿石 |  |  |  |  |
|  | 路沿石 | m | 8 | 153.07 | 1224.56 |
| 合计 | 256530.455 |