# 昌吉州人民医院内科楼顶冷水机组基础加固维修招标要求

一、项目名称：昌吉州人民医院内科楼顶冷水机组基础加固维修项目

二、施工内容：设备平台槽钢支撑加固、设备平台混凝土修复、设备平台防水及楼顶屋面防水。

三、招标资质要求：（1）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）。

（2）被授权人《居民身份证》原件（法定代表人参加提供本人《居民身份证》原件）。

（3）投标人有效期内经检验的三证合一的营业执照副本原件或复印件加盖公章。

（4）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）参加投标的单位或个人必须具有法人独立资格。

（6）本项目不接受联合体投标。

四、招标预算价：3.9万元。

五、付款方式：工程竣工验收后支付到合同总额100% ，一次性付清。

六、承包形式：交钥匙工程，包工包料、包质量安全，符合验收标准。如施工中工程量未发生变化，全部按照清单量完成，该项目不进行结算审计。

七、现场踏勘：参加竞价的单位或个体需踏勘现场，时间：2024年8月13日下午4:30分在门诊内科楼门前签到，未签到视为报名无效。联系人：周峰 联系电话：18999542028

八、招标方法：政采云公开竞价。

九、工期要求：20个日历日完工。

十、服务质保期限：验收合格后两年。

|  |
| --- |
| **昌吉州人民医院内科楼顶冷水机组基础加固维修报价清单****单位名称：** **联系电话：** |
| 位置 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价/元 | 备注 |
| 内科楼楼顶 | 设备平台槽钢支撑加固 | 国标200mm槽钢（立柱槽钢72m、上下支撑槽钢174m） | 米 | 216 |  |  |  |
| 设备平台混凝土修复 | 剔除腐化混凝土部分，支模修复。 | 项 | 1 |  |  | C30混凝土抹平，灌注 |
| 设备平台防水及楼顶屋面防水 | 辅设国标新型防水卷材双层3mm+3㎜ | m2 | 298 |  |  | 底部喷涂底油，女儿墙上翻30公分，搭接7-9公分处，修复下水口，安装排气口，做闭水试验 |
| 人工费及辅材 | 槽钢切割及焊接，混凝土灌注，辅材（电焊条，模板，钢板，锯片） | 项 | 1 |  |  | 上下支撑处满焊焊接 |
| 运费及垃圾清理费、搬运费 | 搬运槽钢，防水卷材，水泥沙子，各种辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 综合费率 |  |  | 项 | 1 |  |  | 税率保险 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |