**超短波治疗仪技术参数2台**

1、使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz.

2、工作频率：40.68MHz，误差±1.5%。

3、输入功率：≤1000VA。

4、输出功率：200W最大，误差±20%。

5、输出强度：50W、100W、150W、200W连续可调。

6、具有预热开始、剩余时间、治疗结束等功能的智能人性化系统。

7、治疗时间：0～30min分回零、10、15、20、25、30等多档可调。

8、治疗过程中具有倒计时数码显示，时间段和结束时具有提示功能。

9、输出模式：连续波输出。

10、调谐方式：输出回路谐振频率调谐。

11、智能控制：微电脑计算处理器，开机预热、输出强度等智能控制。

12、输出电极：≥3种规格电极板，大、中、小各一对，适合不同治疗部位使用。

13、输出导线：特制铜质电缆线，绝缘强、耐高温、损耗小，安装方便可靠。

14、导线长度：导线长度不小于1.1米，最大化满足临床需求和方便使用。

15、导线性能：缆线外塑模厚，导线交叉不打火、绝缘和屏蔽优。

16、电流指示：最大量程为300mA，精度不低于2.5级。

17、产品样式：流线形设计，落地推车式，移动方便。

18、存放装置：配置有电极板存放装置，人性设计方便临床使用。

售后：

1、整机设备维修、维护、保养且产品质量质保期不少于三年（包含零配件）。

2、维修响应速度：产品保修期内如产品自身出现质量问题，厂家负责进行维修，响应时间1小时，48小时内解决问题。制定三年内巡检、保养维护计划承诺书，厂家工程师进行维护，每年不少于两次。

3、操作培训：提供充分的操作培训及定期应用指导，若用方另需求培训须满足。

4、所提供产品生产日期为近半年之内。