**胎心多普勒技术参数**

1. 手持式；
2. 高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；
3. 轻巧机身。
4. 超声工作频率：≥3MHz±1%
5. 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；
6. 探头与主机分体设计，探头可更换
7. 超声输出强度：Iob≤20mW/cm2；
8. 胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm
9. 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB
10. 电源：电池可在线待机充电，连续工作时间≥10小时
11. 具有电量低提示功能；
12. 具有无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；
13. 内置扬声器；
14. 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
15. 机器使用完可直接放充电座上进行充电；