施工参数及规格

该项目区域建设围栏长度为11418米，其中吐日根林区围栏长度632.45米、干尸沟林区围栏长度5462.40米，查干哈日嘎林区围栏长度5323.15米。

防止牛羊啃食和人为破坏。采用围栏封育，给植物以恢复生长和繁殖更新的机会，促进天然植被的恢复。

1、围栏规格

刺丝围栏拉设要求：14#刺丝，立柱选择为4毫米厚度的镀锌热轧等边角钢，立柱高度2米，地上1.5米，深埋0.5米，5米一桩，每100米增设一个加强柱、每个拐点增设加强柱。刺丝围栏刺丝共横向拉设6根，交叉2道刺丝。垂直间距靠近地面的一根距地面15cm，中间为25cm，顶端为10cm。围栏长度11418米。详见刺丝网围栏设计图。

2、围栏安装

围栏定线：平地定线在预建围栏地块线路的两端各设一标桩，从起始标桩起，直至全线完成，使各标桩成直线。起伏地段定线，在欲建围栏地块线路的两端各设一标桩，定准方位；中间遇小丘或凹地，要在小丘或凹地依据地形的复杂程度增设标桩，要求观察者能同时看到三个标桩，使各标桩成直线。

线路清理：对预建围栏的作业线路要清除枯死木、土丘、石块等障碍物，平整地面。

围栏中间柱：100米设置1根中间加强柱，加支撑杆。起伏地形的直线围栏要将中间柱设置在凸起地形的顶部和低凹地形的底部，将围栏分隔成数段直线。

特殊地段围栏立柱的埋设：若围栏通过低凹地，凹地两边为缓坡，相邻立柱之间的坡度变化≥1:8时，应在凹地最低处增设加长立柱，并将桩坑扩大，在桩基周围浇灌混凝土固定。埋深0.6米，底浇筑C20混凝土基座。

刺丝的安装：围栏架设要以两个中间柱之间的跨度为作业单元，围栏线端应各自固定在中间柱上。

刺钢丝围栏的架设要逐条进行，放一道线安装好一道。程序如下：

首先要在中间柱受力方向的延长点上竖立临时作业立柱，安装张紧器张紧刺线，为避免架设时刺线出现松弛，应由下往上一道一道张紧。将刺钢丝线在中间柱的一端绑紧，然后放线。将刺钢丝线固定在中间柱和小立柱上。为防因钢丝热胀冷缩而引起的围栏松动，每隔100米加装一个花兰螺丝，各花兰螺丝之间的刺线用活钩或弹簧卡支撑，以便随时进行紧固。

3.设置围栏大门

根据项目区实际情况，为便于后期防火及有害生物防治工作进出封育区，设置7扇围栏大门。

表6.1 围栏工程

序号	项目建设内容	规格型号	单位	数量	单价（元）	投资额（万元）	备注
总投资
一	直接费用
（一）	围栏工程
1	刺丝围栏	刺丝围栏，角钢立柱规格40毫米×40毫米×4毫米，立柱高度2米	米	11418
包含运输及安装
2	大门	5m×1.2m	扇	7