|  |
| --- |
| 政府采购云平台在线询价审批单 |
| **申请科室：设备科代采全院护理常规治疗设备** |
| **项目名称：博州人民医院护理常规诊疗设备购置项目** |
| **自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）；** |
| **采购目录（采购计划到子目录）：[A02322700]病房护理及医院设备****商品类目（到子类目）：150503手动推车、担架等器械；150601电动防压疮（褥疮）垫；070303无创血压测量设备；090704短波治疗仪；070305脉搏血氧测量设备；230101其他；070105表面检查灯；060601医用射线防护用具；180502妇科手术/检查床；** |
| **数量：见技术参数** |
| **预算金额：124390元** |
| **资质资格要求：**PDF格式上传生产厂家的医疗器械生产许可证、注册证、所投产品详细参数（附技术白皮书）； |
| **技术参数(可附页）：****一、TDP治疗仪****数量：21台 单价：700元/台****参数：**1、立式tdp治疗器主要由照射头、活动臂、控制盒、立柱及支脚等组成。2、台式治疗器主要由照射头、活动臂及底座组成。3、立式tdp治疗器的支脚上装有滚轮，可使治疗器在室内自由移动，通过调节支臂长短和角度可使治疗器在一定范围内处于更好的照射位置。4、电源电压:ac220v±22v5、功耗：≤250w(每个照射头)6、工作环境温度：5℃～40℃7、温度≤75%**二、单头无影灯 单价：3000元/台****数量：1台****参数：**1. 手术辅助照明灯主要由底座、立柱、灯头、光源系统、电器控制系统组成，灯头高低位置及角度可调。2、需内置应急电源。3、中心照度（Ec） ≥30klx4、光斑直径（d10） ≥120mm5、光斑分布直径（d50） ≥d10/26、色温 3500K≤Tc≤5000K7、显色指数 ：≥928、亮度调节：无级调光9、灯头绕立管转动 ≥40°
2. **电子体重秤**

**数量：1台 单价：1000元/台****参数:**1、最大称量：200kg，最小称量：2kg，分度值：200g2、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm3、台面尺寸：400\*280mm4、使用环境：温度0℃~40℃，湿度≤90%RH5、电源输入：适配器6V1000mA6、显示：LCD（带背光）7、电源： 2000mAh 镍氢电池或外接电源适配器，不带电池可直接插电使用。**四、电子血压计****数量：8台 单价：737.5/台****参数:**显示方式：LED显示测量方法：示波法测量范围：压力：0~299mmHg（0~39.9kpa）脉搏数：40次/分~180次/分精度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内脉搏数：±2%以内电源：AC 220V  50/60Hz使用温湿度：+5℃~+40℃15%RH~85%RH运输和保存温湿度：-20℃~+60℃  10%RH~95%RH运行大气压力：700hPa~1060hPa运输和保存大气压力：500hPa~1060hPa测量腕周：17cm~42cm投标公司响应报价时需上传品牌及型号**五、鹅颈灯****数量：1台 单价：500元/台****参数：**额定功率：5W照度：≥35000Lux光斑直径 (420mm)：Φ15mm～Φ160mm色温：6000K光源：LED光源寿命：≥50000h1. **观片灯**

**数量：6台 单价：2000元/台****参数：**1．参考尺寸：观片尺寸：≥710\*430（毫米）；外观尺寸：≥855\*510\*45（毫米）；1. 主要技术指标：符合国家最新颁布 YY/T0610-2007 行业标准；
2. 光源：采用贴片式 LED，寿命≥10 万小时，LED 光源布局方式为点阵直射式；
3. 色温：≥9600K；5．最高亮度：≥4500cd/m；6．均匀性：≥90％；7．调光方式：采用微动开关的数码调光方式；8．LED 电路板：采用整块铝基板；
4. 夹片结构：采用弹力硅胶夹片装置；10．厚度：≤46mm；11．边框：采用铝合金材质；12．电源： 110V-240V/50HZ （宽电压）；13．每联功率：≤30W。
5. **红外线理疗仪**

**数量：1台 单价：300元/台****参数：**1. 波长范围：治疗仪配置的红外线灯泡产生的能量应主要分布在0.6um~2.5um波长范围内2.时间设置：1-99分钟连续可调3.标准电压:a.c 220V,50Hz4.输入功率：250V/A5.机内保险丝规格：F2A/250V，具备保险装置6.强度设定：1-5档连续可调7.环境温度范围： 5℃~40℃；8.工作环境湿度： ≤85%；
2. **换药车**

**数量:2台 单价：950元/台****参数：**1. 功能要求： 两层台面带护栏，抽屉，药盒2、规格：约 630×430×800/80mm（护栏高度 8cm）3、材质：304 不锈钢4、 抽屉：长度约 48cm，宽度约 37cm，高度约 20cm；5、双层台面焊接有牢固的不锈钢围栏；6、 脚轮：底部四只静音防缠绕脚轮、脚轮直径约 100mm、配备两轮刹车功能、推行灵活、承载量大7、承重：不低于 80kg，台面底部需加有加强筋、增加台面的承载强度和承载力。
2. **检查床**

**数量：1张 单价：1000元/张****参数：**1. 规格：1900×650×630mm（±10mm）。2、床面材质：采用优质人造革面，耐磨。3、床体材质：采用不锈钢氩弧焊焊接而成,管材厚度：≤1.0mm。4、床框材质：不锈钢方管焊接所成。5、承重：≥120kg。6、床脚采用：Φ32×1.5mm不锈钢圆管制作，采用防滑脚垫。
2. **轮椅**

**数量：9辆 单价：1000元/辆****参数：**1、车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地2、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°3、驻坡性能：≥8°4、滑行偏移量：≤350mm5、最小回转半径：≤850mm6、最小换向宽度：≤1500mm7、轮胎材质：实心 PU8、小轮直径：17CM9、大轮直径：60CM10、座位高度：48CM11、座位宽度：45CM12、承重：≥100KG**十一、铅屏风** **数量：1台 单价：100元/台****参数：**1. 铅材料纯度：≥99.994%,铅当量≥2.0mmpb;
2. 尺寸：三联不锈钢 1800\*1600mm;2. 铅屏风的做作工艺:射线防护屏风外层采用304不锈钢面板，内层采用高纯度铅板精制而成。四周为不锈钢框架，中间带有300MM\*400MM（±10%）铅玻璃的观察窗，底部配有带刹车脚轮；3. 特质脚轮:带刹车、静音、防酸、防尘、转动灵活；

**十二、扫床车****数量：3台 单价：800元/台****参数：**1. 不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.0mm；
2. 超静音轮，不脱胶、不粘落发；
3. 尺寸：960\*550\*800mm；
4. 板材厚度0.81mm,台面厚度承重≥40kg；
5. 管材对接部位，采用半弧冲压技术，对口紧密，无毛刺。推手部位，一体化弯管成型；
6. 加厚型帆布；
7. **体重秤**

**数量：2台 单价：550元/台****参数：**1. 重量计量：最大称量 120kg2、称重最小分度值 0.5kg3、身高计量：量度范围 70-190cm4、身高最小分度值 0.5cm （铝合金身高杆）5、承重板面积：（长×宽）37.5\*27cm
2. **水银血压计**

**数量：11台 单价：140元/台****参数：**1、水银柱计量；2、上臂式；3、测量压力范围：0-299mmhg；**十五、指脉氧****数量：5台 单价：350元/台****参数：**1.脉搏氧饱和度显示范围：35%-100%；2、脉率显示范围：25bpm-250bpm；3、电源要求：2节AAA，每节1.5V碱性电池；4、电压适应范围：DC2.3V-3.0V，内部电源供电设备；5、工作电流：≤30mA；6、测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±3%，小于70%无定义，脉率为25bpm-25；7、测量误差±2%或3bpm；**十六、ABS治疗车****数量：12台 单价：1133元/台****参数：**1、ABS材质;2、尺寸：高85厘米、长65厘米、宽45厘米；3、双层双抽屉；4、静音脚轮，带护栏。**十七、转运平车****数量：3台 单价：6000元/台****参数：**1.车体钢体喷塑，床面为两块 PP 塑料面板组合而成，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm，脚部的塑料面板比床面高出≥30mm,有效地防止床垫下滑。2.两片式 PP 护栏，护栏采用 PP 工程塑料一次吹塑成型，PP 护栏有方便引流管通过的凹槽。弧线型流畅设计，装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。转运时可升起护栏，对患者加强保护，避免病人摔落；3.床背板控制位置调节：0-75 度；4.脚轮：直径 6 英寸中控脚轮；5.刹车系统：配备中控刹车（边刹），通过踩压边刹实现二档（锁定、万向）控制功能，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动；6.配有不锈钢两段升降式输液架 1 只，床头床尾各 1 个输液架插座；7.最大承载：≥250kg；8.背板下侧配有内径 12.5cm 的氧气瓶支架并设有螺丝锁紧装置；9.独立的中心第五轮系统：中间为直径 10cm 轮盘的导向轮设计，转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；10.丝杆及摇手：采用铜质螺母转动不易磨损，静音耐磨；整套螺杆通过可折叠摇手柄控制功能调节；11．配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗且具有两条安全绑带；12.配可拆卸塑料挡板一块，防止病人滑落。1. **防褥疮静态床垫**

**数量：6张 单价：5834元/张****参数：**1.床垫长度：≥195cm2.床垫宽度：≥91cm3.床垫厚度：≥9cm4.床垫重量：≤6KG5.海棉密度：≤30Kg/m³6.安全承重：≥300Kg7.表层垫罩：具有防水、拨水功能,可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏。8.整体符合人体工程学设计，适应患者体型，最大程度上减少接触面的压力。9.适应多种床体体位且最大程度上贴合床体，增加患者舒适度的同时提供压力重分布功能。10.不同床体和体位采用不同压力值，分区减压，减低压疮发生率。11.翻身无噪音，对病房临床无影响。12.外罩符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，亦可采有紫外线照射或臭氧消毒方式进行方便清理。13.外罩拉链部位特别添加防渗漏卷边缝合技术，有效防水、防污。**十九、仪器车****数量：2台 单价：800元/台****参数：**1、整车规格尺寸：L540×W430×H730（±10mm）2、整体材料均为不锈钢304材质，厚度≥1.0mm。台面边缘采用压边工艺处理，防止医护人员使用时划伤。3、配置4只≥φ100 mm静音脚轮，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |
| **1.交货时间、地点、标准及方式:**签订合同之日起二十日内送至博州人民医院设备科。**2.验收要求：**按照技术文件、供货合同的要求验收。**3.履约期限：**签订合同之日起两年。 **4.售后服务要求：**自验收合格之日起整机保修两年，两年内配件如有损坏免费更换，并于十个工作日内送达博州人民医院。**5.违约责任：**1、乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行**。****6.其他要求：中标后提供厂家授权委托书，本项目不接受联合体投标；****7.付款方式：合同签订，货到，验收合格入库后付50%，设备正常使用1年后付40%，设备正常使用2年后付10%。** |