|  |
| --- |
| 政府采购云平台在线询价审批单 |
| **申请科室：神经胸心外科** |
| **项目名称：博州人民医院手术摄录系统购置项目** |
| **自定义描述（ √ ）；从商品选择（ ）；** |
| **采购目录（采购计划到子目录）：230101其他**  **商品类目（到子类目）：230101其他** |
| **数量：1台** |
| **预算金额：140000元** |
| **资质资格要求：**PDF格式上传生产厂家的医疗器械生产许可证、注册证、所投产品详细参数（附技术白皮书）； |
| **技术参数(可附页）：**  **摄录像系统工作站：**  1、适用连接范围：可匹配各型号手术显微镜、内镜、飞秒、准分子、超乳机等设备；  2、视频接口：具备 DVI-D、HD-SDI、HDMI、AV 复合、S-video接口；  3、视频分辨率：≥1920\*1080P/i；  4、软件界面：具备实时预览、录像、拍照、全屏显示；  5、图像显示：具备单画面、双画面（画中画）显示；  6、拓展性：具备支持飞秒、准分子、超乳机连接，支持局域网视频传输；  7、控制方式：鼠标、键盘、脚踏；  8、患者信息批量录入：可录当日或次日患者信息；  9、录像分段：具备自定义大小分段、时间分段；  10、图像翻转：具备一键 180°翻转（倒像）；  11、视频剪辑生成速度：≤3 分钟（图像清晰度无衰减）；  12、查询统计：提供精确查询、模糊查询；  13、报告模板：通用报告模板（模板可编辑）、可预览、可导出；  14、操作系统安全性：操作系统备份、还原；  **全高清摄像机：**  1、高清摄像机感光芯片尺寸≥1/3英寸，总像素：210 万像素；  2、视频格式：1080.59.94i/50i/30p/25p；  3、视频输出：HD-SDI；  4、传输距离：100m(使用 5C-2V同轴电缆)；  5、拍摄物体最低照度：0.3lx；  6、具备自动增益控制功能；  7、电子快门：固定/AES；  8、具备背光补偿功能；  9、具备白平衡控制功能；  10、具备暗区灰度级别校正对比度补偿  11、镜头：检流计系统/视频信号  12、远程控制：RS-232C  13、镜头接口：C/CS 接口  14、电源电压：DC+12V  15、操作环境：-10℃至 50℃ |
| **1.交货时间、地点、标准及方式:**签订合同之日起二十个工作日内送至博州人民医院设备科。  **2.验收要求：**按照技术文件、供货合同的要求验收。  **3.履约期限：**签订合同之日起两年。  **4.售后服务要求：**自验收合格之日起整机保修两年，两年内所有配件如有损坏免费更换，并于十个工作日内送达博州人民医院。  **5.违约责任：**1、乙方提供设备如达不到招标参数规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方以及有关方面协商，甲方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。3、“除不可抗力或者合同履行将损害国家利益和社会公共利益导致合同无法履行或者履行没有意义外，中标供应商不得放弃中标”，无正当理由放弃中标、拒签合同的法律责任：承担千分之一至千分之五的罚款、列入医院采购严重违法记录名单、禁止参加医院采购活动1-3年。4、未列事项根据相关法律法规规定执行**。**  **6.其他要求：中标后提供厂家授权委托书，本项目不接受联合体投标；**  **7.付款方式：合同签订，货到，验收合格入库后付50%，设备正常使用1年后付40%，设备正常使用2年后付10%。** |