关于在J4、J5教师公寓安装增压泵的请示

校领导：

校园J4、J5两栋教师公寓楼均为地上六层建筑，夏季博乐城区用水高峰季节，两栋教师公寓四楼以上各房间经常出现无水状态，严重影响入住教职工的生活起居。经总务处排查，其他学生公寓楼在建设期即安装了二次增压供水系统，教师公寓考虑入住密度偏小，在建设初期没有设计二次增压供水设备。为彻底解决教师公寓供水问题，现申请在两栋教师公寓各安装一套二次增压供水设备，具体预算如下：

结合现场环境及学生公寓增压泵建设方建议，增压泵建议选择体积小、噪音小、运行平稳的全自动变频增压泵，两栋楼的增压设备、安装耗材、人工等各项费用预算为66512元，采购手续通过政采云平台在线竞价完成，最终结算价格以实际施工量审计定案结果为准。

**J4J5宿舍楼二次增压供水报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目及材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 丹麦格兰富CM25-4变频泵全自动变频增压泵自来水增压恒压、流量35M³/H 扬程60M | 套 | 2 |  |  | 进口304不锈钢泵，质保3年 |
| 附件，接头、闸阀、PPR管、单向阀等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 电缆6\*5芯铜芯 | 米 | 20 |  |  |  |
| 回路箱 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4P空开32A | 只 | 2 |  |  |  |
| 安装调试工时费 | 套 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 注：静音泵，进口组件，运行平稳，供水量大，扬程高，故障率低，调试简便，一台就可以满足一栋楼需求，省电。 | | | | | |

现提交校长办公会审议。

总务处

2023.7.3

