附件2：《一种广播电视专用设备设计书》

设计一种广播电视专用设备，可以安装不同型号的手机，接入摄像机，带一个电池仓，一个采集卡，一个usb-c扩展槽，可以接入HDMI信号或sdi信号，可接入rj45，可接入3.5耳机，3.5麦克风，卡农麦克风。具备一个独立显示屏（显示电池电量，电池温度），可反向输出电源给摄像机或相机，可设置风冷或水冷降温，寒冷天气保温模块（半导体制冷片）。可以通过快接口安装在摄像机或相机上，或单独当做兔笼使用。