**附件：采购需求说明**

**一、内容与规模**

室外场地人造草坪2096方平米，主要包括活动场地、30米长直行跑道及台阶平立面。

**二、材料与技术参数**

人造草坪。具体要求：草纤维材质PE10000DTEX，纤维宽度≥1.2mm，纤维厚度≥260μm，植草高度25±1mm（不含底布高度），草丝纵向密度≥160簇/米，草丝横向密度≥105行/米，植草密度≥16800针/平方米，编织方式一线走针，基布黑绿色PP基布+纱罗底布，背胶材质 黑色丁苯乳胶，石英砂80-100目石英砂（10KG/平方米填充）。

**三、技术检测要求**

须提供具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的合法检测报告并加盖厂家公章，人造草坪符合新国标GB36246-2018物理化学性能检测，人造草坪品牌企业持有安全生产标准化证书，人造草坪产品持有中国环境标志（II型）产品认证，人造草坪产品需提供FIFA指定实验室LABOSPORT UV测试报告，人造草坪的丁苯胶乳必须通过建筑材料工业环境检测中心检测且有害物质含量显示为未检出，提供生产厂家项目授权书。

**备注：该采购项目为交钥匙工程（报价时务必注意），包括但不限于材料、运输、安装、税金等费用。**