**若羌县楼兰博物馆消防设施维修、更换、调试项目施工清单**

本次消防报警联动系统维修涵盖所有点位更换工作，具体内容如下：

1. 火灾探测与报警设备：更换烟感探测器、手动火灾报警按钮、声光报警器。

2. 消防广播系统：对广播盘、广播功率放大器、广播喇叭进行更换。

3. 消火栓相关设备：更换消火栓按钮。

1. 消防电话系统：更换消防电话主机及消防电话。
2. 消防水箱的拆除及更换并进行防锈处理工作。

6.稳压泵水封的拆除及更换。

上述设备更换完成后，将进行全面的联动调试，以确保消防报警联动系统各设备运行正常、联动响应准确，满足消防安全规范要求。