1. **根管测量仪参数**
2. **主机部分**
	1. 3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

1.2 基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；

1.3 唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；

1.4 大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

1.5 体积小巧，视角符合临场操作习惯；

1.6 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；

1.7 音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；

1. **主要技术参数**

2.1电池：3.7V/1500mAh锂电池；

2.2电源适配器：AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz；

2.3功耗：0.3W

2.4保护程度：IPX 0

2.5电气安全等级：第二级

2.6显示：3.5英寸LCD屏

2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

1. **配置清单**

主机 1台

测量线 1根

锉夹 4根

唇挂钩 2个

电源适配器 1个

测试器 1个

使用说明书 1本

保修卡 1份

装箱清单 1份