**牙科负压吸引器**

一、参数

1．电源：220V 50Hz

2．额定功率：110W

3．流量：45L/min

4．真空度：910 mbar

5．控制方式：自动控制/脚踏控制

6．收集罐最大可用容量：1L（可重复收集罐）或1.2L、2L（一次性收集罐）

7．主机尺寸：360\*270\*890（长\*宽\*高 mm）

8．包装尺寸：470\*470\*1000（长\*宽\*高 mm）

9．净重：16kg

10．工作噪音：≤55dB (A)

二、技术要求

1.无菌设计：手术中接触到的吸引头、管路、硅胶座、通用容器等均按照医疗器械灭菌标准设计制造，均可高温高压灭菌操作；

2.强吸大流量：专为口腔种植手术设计的吸引头，最大吸引孔径5mm，轻易吸除血块、组织碎片；

3.★精准控压：智能芯片配合高精度传感器精准控制，数字化实时显示压力大小，避免过度抽吸损伤黏膜组织；

4.超强静音：创新活塞泵，工作噪音≤55dB（A），避免干扰医生和患者；

5.安全环保：配备一次性收集桶和可循环收集桶，溶液吸满自动封闭，便于医疗废弃处理，环保、清洁、高效、专业；

6.★专用吸引头：全套4种8支，专为精细种植手术设计，医用不锈钢材质可高温高压灭菌，精准吸引，安全可靠；

7.★可通过压力表调节压力范围。

8.移动便捷：静音自锁脚轮，移动方便，单手即可操作，标配脚踏开关，解放医护双手，避免交叉感染。

**装箱清单**

1.主机：1台 2.一次性收集罐1.2L 5个

3.一次性收集罐2L 5个 4.一次性抽吸管 10根

5.放置硬瓶1.2L 1个 6.电源线：1条

7.放置硬瓶2L 1个 8.可重复收集罐1L 2个

9.手术抽吸套管 1盒 10.说明书：1本

11.抽吸套管硅胶搁架 2个 12.脚踏开关：1个