**空气波压力治疗仪**

**技术参数：**

1、压力模式：8 种压力模式。

2、体积：415mm×355mm×230mm，允差±20mm。

3、电源电压：AC220/50Hz。

4、输入功率：170VA。

5、定时：1～99min。

6、压力范围：5.33～36 kPa(40～270 mmHg)。

7、气囊腔数：8 腔。

8、可同时治疗两个肢体、多个部位。

9、LED 数码显示。

10、节电型设计。

11、具有空气滤清除功能，延长压缩机使用寿命。

12、根据病人舒适程度可随时调节压力。

13、获得医疗器械注册证。（需要随机提供）

14、符合其他质量要求。（有证明材料，随机提供）