巴州人民医院废水、废气、噪声监测项目

招标参数

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《医疗废物管理条例》等法律法规，以及《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第 48 号）等相关要求，需对医院污水处理站排放废水、污水处理站周界产生的废气、锅炉排气筒排出的废气、厂界噪声进行定期检测，以保证各项数据达到排放标准。检测项目、检测点位以及检测频次如下：

**一、检测项目、检测点位以及检测频次**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 检测因子 | 检测频次 | 点位 | 备注 |
| 1 | 废水 | 废水监测 | 六价铬 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 2 | 废水 | 废水监测 | 总镉 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 3 | 废水 | 废水监测 | 总铬 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 4 | 废水 | 废水监测 | 总汞 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 5 | 废水 | 废水监测 | 总铅 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 6 | 废水 | 废水监测 | 总砷 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 7 | 废水 | 废水监测 | 生化需氧量（BOD） | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 8 | 废水 | 废水监测 | 动植物油 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 9 | 废水 | 废水监测 | 石油类 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 10 | 废水 | 废水监测 | 阴离子表面活性剂 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 11 | 废水 | 废水监测 | 氨氮 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 12 | 废水 | 废水监测 | 色度 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 13 | 废水 | 废水监测 | pH | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 14 | 废水 | 废水监测 | 粪大肠菌群数 | 每月检测1次 | 1 |  |
| 15 | 废水 | 废水监测 | 总氰化物 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 16 | 废水 | 废水监测 | 肠道致病菌 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 17 | 废水 | 废水监测 | 肠道病毒 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 18 | 废水 | 废水监测 | 总余氯 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 19 | 废水 | 废水监测 | 总α | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 20 | 废水 | 废水监测 | 总β | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 21 | 废水 | 废水监测 | 挥发酚 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 22 | 废水 | 废水监测 | 总银 | 每季度检测1次 | 1 |  |
| 23 | 废水 | 废水监测 | 化学需氧量(COD) | 每周检测1次 | 1 |  |
| 24 | 废水 | 废水监测 | 悬浮物 | 每周检测1次 | 1 |  |
| 25 | 废气 | 有组织废气 | 氮氧化物 | 每月检测1次 | 12 | 12个排气筒排口 |
| 26 | 废气 | 有组织废气 | 二氧化硫 | 每年检测1次 | 12 | 12个排气筒排口 |
| 27 | 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 每年检测1次 | 12 | 12个排气筒排口 |
| 28 | 废气 | 有组织废气 | 林格曼黑度 | 每年检测1次 | 12 | 12个排气筒排口 |
| 29 | 废气 | 无组织废气 | 氨 | 每季度测1次 | 4 | 污水处理站周界 |
| 30 | 废气 | 无组织废气 | 硫化氢 | 每季度测1次 | 4 | 污水处理站周界 |
| 31 | 废气 | 无组织废气 | 臭气浓度 | 每季度测1次 | 4 | 污水处理站周界 |
| 32 | 废气 | 无组织废气 | 氯气 | 每季度测1次 | 4 | 污水处理站周界 |
| 33 | 废气 | 无组织废气 | 甲烷 | 每季度测1次 | 4 | 污水处理站周界 |
| 34 | 噪声 | 噪声 | 噪声 | 每季度测1次 | 4 | 白昼和夜间 |

**二、投标单位资质要求**

1.参加投标的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业；

2.具备有效的《营业执照》、营业执照经营范围：具备招标检测项目内容。

3.投标人需具有与本项目检验检测相适应的资质认定（CMA）或实验室认可（CNAS）证书。

4.投标单位需进行现场踏勘，开标时须持有院方盖章签字的现场勘察证明；

5.本项目不接受联合体投标；

6.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

7.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本项目投标。

**三、检测期限**

2年

**四、服务要求**

1.中标检测单位按照行业标准对医院排放的废水、废气、噪声进行取样检测，按照检测频次要求出具检测报告。

2.中标检测单位按照生态环境部与排污许可证管理相关要求，需要在新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享系统填报各项报表数据。

3.合同未到期之前，中标方不允许变更公司及法人，影响结账，医院概不负责。

4.中标方不以任何形式转租、转让、抵押室外管道疏通业务，如有违约，院方有权单方面解除合同。

**五、检测费总预算价:**

**2年的费用为18万元。**

**六、付款方式**

每完成2个季度废水、废气、噪声监测并出具检测报告后支付合同总金额的25%，直至完成2年的检测项目。

 总务部

 2024年2月4日