**RT-3100全自动洗板机参数**

1. 显示屏幕：液晶显示屏
2. 可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。
3. 冲洗头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。
4. 注液精度：≤2%
5. 清洗液量；10-3000ul/孔，1ul或10ul加减。
6. 清洗方式：可选板洗或行洗。
7. 清洗次数：1-99次可调。
8. 清洗条数：1-12排可调。
9. 浸泡时间：0-24小时可调。
10. 震板时间：0-24小时可调。
11. 震板强度：1-3级可调。
12. 残余量：≤0.6ul。
13. 管路冲洗时间：0-60秒可调。
14. 孵育：可选配酶标板孵育功能。
15. 与酶标仪同品牌。