**安防设备代维**

**1、**维护内容

维护内容包含摄像头、硬盘录像机、链路三个部分。

2、维护需求

摄像头：维修与更换。

链路：链路保证摄像头画面正常传输。

硬盘录像机：协助维修与升级。

3、定期检查

3.1检查项目及标准：

1)前端设备：

a)摄像机：图像质量，视野范围，自动光圈镜头的自动调节；

b)云镜控制：云台水平、垂直转动；镜头调焦、聚焦、光圈调节功能；解码器工作状态；

c)防护罩及支撑系统：密闭情况，牢固程度，是否锈蚀；

2)传输系统：

a)信号传输线路：线路连接状态，信号传输衰减，绝缘电阻大小，有无线路干扰；

b)避雷装置：接地连接是否牢固，接地电阻阻值是否符合国家规范；

3)中心控制室：

a)硬盘录像机：视频录像、前端控制、图像显示、参数调节等功能是否正常；

b)监视器：图像显示是否清晰，画面调节功能是否正常工作；

c)控制设备：工作状态是否正常；

3.2、检查时间：

前端设备每月检查一次，传输系统及中心控制室每季度检查一次。临时故障维修处理，接医院通知后7\*24按时处理。