阿克苏公路事业发展中心阿克苏养护所采购

示警桩材料项目在线竞价费用报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购需求 | 供货商报价 |  |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 规格参数（cm） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 示警桩 | 根 | 热镀锌140mm×4.5mm×1500mm | 400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 备注：1、报价前请和联系人咨询后再进行报价，报价包含发票税价、运杂费、装卸费等，价格不能超过预算总价。报价单位需有一定垫付能力，如果公司之间有关联关系，视为无效竞价;2、示警桩采用热镀锌，镀锌厚度达到国家标准，参与竞价前请商家先提供样品及产品检测合格证，未提供样品视为无效竞价;3、参与竞价的公司报价需上传由采购单位出具的样品确认书，报价单、营业执照及售后服务承诺函（以上加盖公章）、检测报告及合格证。4、所送货品务必确保质量，与样品规格参数一致（需提前提供图片），如有差异或质量问题造成的退货损失由商家自行承担，同时要补偿买家一定损失，未尽事宜，双方务必提前沟通协商。5、合同签订：中选后请将政采云上制式合同中的服务条款内容补充完整后，双方进行签订。6、成交后需在3日内送达新疆阿克苏市指定地点，提供材料检测报告、合格证并进行货物清点、验收。 |

报价单位（盖章）：