阿克苏养护所采购波形梁护栏项目（包括安装）

在线竞价费用报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求 | | | | | 供货商报价 | | 备注 |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格参数（mm） | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 波形梁护栏加强版14孔 | m | 长度4320×高506×波宽85×厚4 | 200 |  |  | 含圆立柱、防阻块、端头、螺栓等所有配件；含浇筑  混凝土，波形梁护栏安装施工。 |
| 合 计 | | | |  |  |  |
| 说明：采购项目是波形梁护栏及外展端部段所有材料，包括浇筑混凝土，波形梁护栏安装施工。符合国家相关规定规范，波形梁护栏及立柱要求：275镀锌+76喷塑、应符合规范《公路波形梁刚护栏》GB/T31439-2015的要求，波形护栏颜色型号为6027，立柱：直径140mm×壁厚4.5mm×高度2350mm，双胞胎防阻块：长度196mm×宽度178mm×高度400mm×厚度4.5mm，报价含发票税价、运杂费、装卸费等。。 | | | | | | | |
| 备注：1、报价前请和联系人咨询后再进行报价，报价含浇筑混凝土，波形梁护栏安装施工；含发票税价、运杂费、装卸费等。报价单位需有一定垫付能力，价格不能超过控制限价。2、如果公司之间有关联关系，视为无效竞价;3、参与竞价的公司报价需上传报价单、营业执照及售后服务承诺函（以上加盖公章）、检测报告及合格证。4、采购的示警桩务必确保质量，若质量不合格，造成的退货损失由商家自行承担，同时要补偿买家一定损失，未尽事宜，双方务必提前沟通协商。5、合同签订：中选后请将政采云上制式合同中的服务条款内容补充完整后，双方进行签订。6、成交后需在3日内送达新疆阿克苏市指定地点，提供材料检测报告、合格证并进行货物清点，验收。 | | | | | | | |

报价单位（盖章）：