1、材质,学生储物柜全部为ABS全新工程塑料，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。每个门板与侧板采用高强度双尼龙铰链链接和上下门轴加固，防止门板脱落使门更加结实耐用。

1. 结构：4层\*3列，单门尺寸长宽高：500\*350\*370
2. 需位移黑板、广告字的教室由供应商自行位移（安装费包含在报价内，损坏照价赔偿）
3. 报价含所有费用（安装费运费在内）

5、门 板：门板表面为磨砂纹路，防止有划痕痕迹，美观大方。门板上下角自带圆弧型硅胶防撞软护角，防止开门状态碰伤他人，门板内侧加装多功能钩及多功能一体式储物盒。可放置小件物品如钢笔，手表，眼镜等方便实用。门内空间最大化利用。

6、颜色：黄蓝搭配，

资质要求：提供有效的营业执照、提供法人身份证明，委托人参与的需提供授权委托书附法人及委托人身份证正反面、近一年（2024年）财务审计报告或财务报表，成立不足一年的需提供成立至今的财务报表、提供近三个月完税证明、提供近三个月社保缴纳明细（须有法人及委托人明细）、提供产品售后服务书、提供信用中国查询报告及中国政府采购网查询记录截图，以上资料原件扫描件需加盖单位鲜章并上传。