养老院老人护理床配置要求

1. 规格:2050\*1200\*560mm±Smm；
2. 功能:背部升降0-75°±5°腿部升降0+25°-0-60°左右翻身 0±45°
3. 材质要求：

①床头、床尾：采用全新高强度ABS工程塑料,运用一次成型,外形美观,坚固耐用,不褪色，装卸自如；

②床面板：采用优质方管焊接成型，美观、易清洁；

③护栏：采用折叠式护栏,扶手为优质铝合金材料,护栏立柱为五支不锈钢管材,耐用,不变形,可收缩平放,收缩时略高出床垫,可防止床垫移位,锁键保险保险快速定位开关,有防夹手功能,使用方便；

④螺杆：采用镀锌钢制摇柄,静音耐用,抗压,螺杆外配有ABS护尘装置,增强使用寿命和安全性能,操作方便；

⑤脚轮:采用5英寸豪华包罩静音脚轮，带独立刹车，可随时随地在任意状态下制动.

4、产品配置:床体一套、ABS床头1付、随床床垫1张、铝合金护栏1付、静音刹车脚轮4个，便盆1个，洗脚盆1个。