库车市人民医院档案室货架采购需求

本次采购旨在寻找能够长期合作的供应商，以满足我单位档案室病例存放需求需求。

一、合作方资质要求

1. 具有相关供货资质，依法登记设立，能独立承担民事责任；

2. 具有履行合同所必需的供货及应急响应能力；

3. 能够提供高质量、品质优、价格合理；

4. 需要实地调研，按照提供的样品进行制作，病案架安装，要根据病案室室内的布局合理安装。

6. 其他根据我单位实际需求而设定的条件。

二、采购目的

1.有效存储和管理病历档案。

2.提高档案库房的空间利用率。

3.确保档案存放安全、稳固，便于存取和日常管理。

4.满足档案长期保管的环境要求（如通风、防尘等）。

三、需求规格与技术参数及数量

1.基本类型

·固定式档案病历架36组

2.主体材质

·优质冷轧钢板，厚度不低于 0.8mm（立柱、横梁、层板承重关键部位建议不低于 1.0mm）隔板、挂板厚度为0.8mm。

·表面处理：高强度静电电粉末喷涂（环保型），涂层均匀、光滑、附着力强，颜色为 灰白色。涂层需具备良好的防锈、防腐蚀、耐磨、耐划伤性能。

3.结构设计

·稳固性：结构设计科学合理，承重能力强，整体稳固，无摇晃感。需提供结构力学计算说明或相关检测报告。

·安全性： 所有边角应做圆角或卷边处理，无毛刺、锐角，防止划伤人员或损坏档案。层板需有防滑落设计（如前挡板、防滑条）。

·通风性：层板设计需保证良好的底部通风（如采用通风孔层板）。立柱与侧板设计也应考虑空气流通。

4.承重能力

·单层承重：每层（满载时）静态承重能力不低于 ≥ 80kg（标准要求，可根据存放物调整，如存放重物需显著提高）。

5.尺寸要求

·每组尺寸：高度2000mm；长度900mm；宽度550mm；

6.层板要求

·材质：同主体材质要求（冷轧钢板）。

·类型：加强型网格层板确保承重、通风、防尘。

四、 质量与标准要求

1. 符合国家及行业相关标准（钢制货架相关标准）。

2. 所有材料需提供材质证明（如钢材质保书）。

3. 涂层符合环保要求，提供相关检测报告（如RoHS）。

4. 产品工艺精良，焊接牢固，喷涂均匀无瑕疵。

5. 供应商需提供产品合格证、使用说明书、保修卡。

五、 交货与安装

1.交货期：合同签订后15个工作日内完成生产并送货至指定地点（库车市人民医院）。

2. 安装期：货到现场后2个工作日内完成安装、调试并通过验收。

3.包装运输： 产品需妥善包装，确保运输过程中无变形、无磕碰、无划伤。