指脉氧参数

|  |  |
| --- | --- |
| 显示方式： | OLED显示。 |
| 血氧饱和度显示范围： | 70%~100%，±2% |
| 脉率显示范围： | 25~25BPM,±1%或±1bpm |
| 工作电流： | ≤30mA |
| 速测功能： | 一键操作，≤8秒显示检测结果，轻巧易携带。 |
| 佩戴功能： | 符合人体工程学设计，内置硅胶模。 |
| 四向显示功能： | 重力感应，四方向显示，不同手势、不同方向，都可直观读数。 |
| 自动关机功能： | 无手指状态≤8秒自动关机。 |
| 质保： | ≥2年 |